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智能电力设施生产项目厨房工程招标文件


[bookmark: _Toc130891902][bookmark: _Toc66864040][bookmark: _Toc253045125][bookmark: _Toc266431116]第一章  招标公告
[bookmark: _Hlk240785743][bookmark: _Hlk192680109]智能电力设施生产项目厨房工程
招标公告
（招标编号：WHGYJS2026-003）

一、招标条件
本招标项目智能电力设施生产项目厨房工程，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海广源建设发展有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、招标内容
1.项目名称：智能电力设施生产项目厨房工程
[bookmark: _Hlk192661141]2.项目概况：建设地点位于威海市经济技术开发区统一南路以西，珠海路以南。主要包含餐厅及厨房设备的制作、运输、安装、调试、保修及后期服务。
3.招标范围：主要包含设计图纸范围内的餐厅及厨房设备的制作、运输、安装、调试、保修及后期服务。具体内容以工程量清单为准。
4.计划工期：45天。
5.保修期：3年，在保修期内，中标方不得收取任何费用。保修期满后，中标方维修只收成本费，并提供终生技术服务。
6.质量标准：达到国家验收规范合格标准。
7.最高限价：人民币904481.60元。
三、投标人资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；
4.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；
5.投标人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录。
四、联合体资格要求
本次招标不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。
五、获取文件时间及地点
1.获取时间：2026年9月23日17时30分至2026年10月8日17时30分（北京时间）。
2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从国企阳光采购平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标单位将无法提交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（投标人）：1046971257。
注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。
六、投标文件提交
提交投标文件截止时间：2026年10月14日9时00分
地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。
七、开启时间及地点
时间：2026年10月14日9时00分（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK3]地点：威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）。
八、发布公告的媒介
本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。
九、其它补充事宜
1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。
2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA 签章功能可正常使用。远程开标，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。
十、联系方式
1.招标人：威海广源建设发展有限公司
[bookmark: _Hlk192660907]地址：威海市海瞳路28号
联系人：杜佳朔
联系电话：0631-5992205
2.招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号
联系人：臧重平、李艳菁
联系电话：0631-5893538
电子邮箱：whtyzb@126.com
发布人：威海市天垣工程咨询管理有限公司
发布时间：2026年9月23日
环翠区“碧湾智岛·美丽环翠”EOD项目项目招标文件




威海市天垣工程咨询管理有限公司	1	0631-5893538
[bookmark: _Toc130891903][bookmark: _Toc66864041][bookmark: _Toc266431126][bookmark: _Toc382129913][bookmark: _Toc413596395]第二章  投标须知
投标须知前附表
	序号
	项    目
	内           容

	1
	项目名称
	智能电力设施生产项目厨房工程

	2
	招标编号
	WHGYJS2026-003

	3
	招标人
	招标人：威海广源建设发展有限公司
地址：威海市海瞳路28号
联系人：杜佳朔
联系电话：0631-5992205

	4
	招标代理机构
	代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号
联系人：臧重平、李艳菁
联系电话：0631-5893538

	5
	项目情况
	详见“第一章 招标公告”

	6
	资金来源及比例
	自筹资金100%

	7
	落实情况
	已落实

	8
	电子投标
特别提示
	1.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。
登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“国企阳光采购平台”获取招标文件，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。
2．本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。
3．电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。
4．网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。
5．投标人提交的电子投标文件应参照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。
6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。
7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。
8．除网上提交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。
9．投标人应充分考虑到网上提交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

	9
	资质证明文件
原件
	无需提供资质证明文件原件

	10
	投标文件份数
	网上按时提交电子投标文件1份

	11
	实物样品
	无

	12
	现场踏勘
	不组织

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标有效期
	开标之日起90天

	15
	投标文件提交时间及地点
	电子投标文件提交时间：2026年9月23日18时30分至2026年10月14日9时00分（以国企阳光采购平台具体显示时间为准）提交网址：https://www.whgqcg.cn/login?redirect=%2Findex
15.1纸质投标文件提交方式：
基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。
15.2纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。
15.3封套内容：
（1）代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
（2）项目名称：智能电力设施生产项目厨房工程
（3）招标编号：WHGYJS2026-003
（4）投标人：××××
（5）注明“公开开标前不得启封”字样。

	16
	开标时间
	2026年10月14日9时00分

	17
	开标地点
	威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）

	18
	开标方式
	投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。

	19
	开标程序
	签到时间：提交投标文件后完成签到
解密时间：开始解密后15分钟内完成

	20
	资格审查方式
	资格后审

	21
	评审办法
	综合评分法

	22
	联合体报价
	不允许

	23
	分（转）包
	不允许

	24
	投标保证金
	[bookmark: _Hlk58068062][bookmark: _Hlk191971653]1.本项目投标保证金：人民币玖仟元整。
[bookmark: _Hlk191971666]2.交纳截止时间：同电子投标文件提交截止时间。
3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。
4.本项目的投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。
5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在提交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达指定账户（以投标人在系统中获取到的虚拟子账号信息为准），请投标人务必注意以系统生成的缴纳账号信息为准，进行保证金的缴纳，并及时通过平台查询确认保证金到账情况，因操作不当造成投标保证金递交失败的，由投标人自行承担相应责任。以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。
6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。
7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。

	25
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	26
	付款方式
	详见合同范本

	27
	最高限价
	最高限价：904481.60元。
投标报价不得超过最高限价，否则报价无效。

	28
	其他
	本项目按货物类以公开招标方式实施采购。

	29
	代理服务费
	本招标项目的招标代理费由中标人支付，代理费按经区收费标准计算，约9497元（最终以中标金额进行计算）。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。

	
	专家评审费
	专家评审费由中标人交纳，按实收取。

	30
	是否委托定标
	是

	31
	投诉电话
	0631-5992205


[bookmark: _Hlk191971690]《实质性条款一览表》
说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。
	[bookmark: _Hlk207628854]序号
	项目名称
	内       容

	1
	资格性审查
	1.投标人有效的营业执照扫描件；
2.法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件；
3.法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件；
4.投标人信用承诺书；
5.投标人参与投标的声明函；
6.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件。
7.投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）。
8.投标人近一年在"信用中国"或"信用中国（山东）"无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。

	2
	符合性审查
	1.报价低于（或等于）最高限价；
2.投标保证金：按招标文件要求交纳；
3.投标文件按规定签署及盖章；
4.质量标准、计划工期、保修期满足招标文件要求；
5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。


[bookmark: _Toc66864042][bookmark: _Toc130891904]一、说明
本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等有关规定，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》《威海经济技术开发区区属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省等有关规定编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。
[bookmark: _Hlk154667578]1.适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
1.2 本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。
1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
2.相关要求
2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.2本项目若涉及招标货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标人前具有完全的所有权，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
[bookmark: _Toc130891905][bookmark: _Toc66864043][bookmark: _Hlk219903548]2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录国企阳光采购平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。
二、招标文件
[bookmark: _Hlk154667588]3.招标文件的构成
由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。
3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）开标、评标、定标
（4）采购项目说明
（5）投标文件格式
（6）合同（范本）
（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）
3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
（4）评审对照表
（5）评分对照表（如有）
3.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。
4.招标文件的澄清
[bookmark: _Hlk154667598]4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止时间2日以前向招标代理机构提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。
5.招标文件的修改
5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。
5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日以前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc66864044][bookmark: _Toc130891906]三、投标文件的编制
[bookmark: _Hlk154667644]6.投标文件编制要求
6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。
6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。
6.4投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件。
6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。
6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。
6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。
6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。
6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。
[bookmark: _Hlk154667652]7.数据文件编制要求
7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。
7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。
7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。
[bookmark: _Hlk154667662]8.文件构成
投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。
8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：
（1）投标文件封面
（2）投标文件目录
（3）投标承诺函
（4）投标（报价）一览表
（5）已标价的工程量清单
（6）报价内的备品备件、易损件及专用工具清单（如有）
（7）质保期内能供应的备品备件价格明细表（如有）
（8）投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlk210808393]1）投标人有效的营业执照扫描件；
2）法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件；
3）法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件；
4）投标人信用承诺书；
5）投标人参与投标的声明函；
6）交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：a.企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、b.电汇凭证或电子汇款截图扫描件；
7）投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；
8）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网站：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；
9）投标人认为需要提供的资质资格证明文件。
（9）投标人基本情况表
（10）投标人自2023年1月1日至今承揽的类似项目业绩表
（11）技术文件
[bookmark: _Hlk154667818]8.2数据文件（PDF格式）（第二册）
投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
9.投标报价
9.1投标人所提供的货物均以人民币报价，精确到小数点后两位。
[bookmark: _Hlk154667840]9.2投标人应按照“第四章采购项目说明”的内容进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。
9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。
9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：
（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；
（2）投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的全费用综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、措施费、规费、税金、检验试验费、采保费（包括自购、指定材料）、保洁费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。招标人不再另行支付其他费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
[bookmark: _Hlk154667928]（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。
（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。
（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标承诺函”中填写的内容为准。
（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。
（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。
9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：
（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；
（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；
（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理；
（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；
（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
[bookmark: _Hlk154667948]9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。
10.联合体投标
两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。
10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。
10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。
本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。
11.关于分包
11.1投标人拟将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。
本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。
12.现场踏勘
12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。
12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标人的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。
本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》。
13.投标的有效期
13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。
13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。
14.投标保证金
14.1本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。
14.2退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。
14.3有下列情况之一的，投标保证金不予返还。
（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；
（2）在投标有效期内撤回报价的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；
（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（5）评审委员会认定的其他事项。
对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。
本项目投标保证金相关要求见《投标须知前附表》。
[bookmark: _Hlk154667959]15.履约保证金的交纳与返还
该项目无需交纳履约保证金。
16.投标文件的数量和签署
16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份
（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlk219895739]（2）投标人应首先编制word格式投标文件，编制完成后在国企阳光采购平台中上传该投标文件（PDF格式），再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。
（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。
（5）可使用系统的多页盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。
[bookmark: _Hlk154667982]（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。
16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份
[bookmark: _Hlk219896050]（1）投标人应先填写数据文件（EXCEL格式），填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的数据文件。
（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。
[bookmark: _Toc130891907][bookmark: _Toc66864045]四、投标文件的提交
17.投标文件的密封和标记
17.1电子投标文件的密封和标记
[bookmark: _Hlk219896064]加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在国企阳光采购平台的“投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件可自行下载到本地计算机。
17.2资质证明文件原件的密封和标记
无需提供资质证明文件原件。
17.3文件提交
[bookmark: _Hlk219896087]（1）投标人应在投标须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。
（2）投标人须使用数字证书（CA）进行解密，如忘记密码或输入密码错误次数太多导致其数字证书（CA）锁定，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。
（3）除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。
（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。
18.投标截止期
本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。
19.迟交的投标文件
[bookmark: _Toc429313655]国企阳光采购平台无法接收投标截止时间后提交的电子投标文件。
20.现场演示/样品递交
20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统相关功能与评标专家进行远程演示。
20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。
是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件和数据文件上传到国企阳光采购平台,在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
21.2投标人在提交投标文件后，可以在投标截止时间之前撤回其投标文件。
21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。
[bookmark: _Toc130891908]五、开标与评审
22.开标
22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
[bookmark: _Hlk154667997]22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
22.3投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，未按时完成签到的将会被视作认同开标结果。
22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。
22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
[bookmark: _Hlk154668012]22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）“投标（报价）一览表”的报价与“已标价的工程量清单”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.10开标程序
（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。
（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。
（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。
（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。
22.11应急开标程序
电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
[bookmark: _Hlk154668029]（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。
应急开标程序包括：
（1）对未在系统中开标的可暂停开标；
（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。
（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。
（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。
22.12应急开标电子邮件提交规定
接收电子邮箱：whtyzb@126.com
提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；
邮件数量：一封；
邮件主题：招标编号、投标人名称；
邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。
22.13启动电子邮件开标流程
工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；
投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；
提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；
投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。
23.评标委员会的组成和评标办法
[bookmark: _Hlk154668068]23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表（如有）及评审专家5人以上的单数组成，其中经济、技术方面的评审专家不得少于三分之二。评标委员会的专家依法从国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评标委员会成员不得被最高法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。
[bookmark: _Hlk154668119]23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。
23.3评标委员会成员职责：
（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；
（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；
（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；
（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；
（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；
（6）配合主管部门处理投标人投诉；
（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。
[bookmark: _Hlk154668127]23.4评标委员会集体职责：
（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；
（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；
（3）配合主管部门做好投诉处理工作；
（4）必要时，向投标人解释评审结果；
（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
[bookmark: _Hlk154668139]23.5招标代理机构或招标人的职责：
（1）核对评标专家身份和招标人代表授权书（如有），对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；
（2）宣布评审纪律；
（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长（如有）；
（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行；
（10）处理与评标有关的其他事项。
招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
[bookmark: _Hlk154668158]23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。
23.7在招标采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有以下利害关系之一的，应当回避：
（1）参加招标采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加招标采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加招标采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有服务、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系。
投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
23.8评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。
23.9评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。
[bookmark: _Hlk154668166]23.10评标委员会独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.11评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。
招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
24.投标文件的初审
[bookmark: _Hlk154668175]评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。
24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：
[bookmark: _Hlk154668197]（1）投标文件不完整的；
（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；
（3）投标文件未按规定签署及盖章的；
（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；
（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；
（6）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（7）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（8）为本招标项目的代建人；
（9）为本招标项目的招标代理机构；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（14）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；
（15）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk154668205]24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。
具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。
24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk154668217]（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；
[bookmark: _Hlk154668229]（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；
（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；
（7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。
[bookmark: _Hlk154668255][bookmark: _Hlk154668244]24.4属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。
[bookmark: _Hlk154668262]25.投标文件的澄清
25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。
[bookmark: _Hlk154668269]26.投标文件的评价
[bookmark: _Hlk154668274]评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以产品技术性能得分高的排前。
[bookmark: _Hlk154668281]26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应招标文件的投标文件 进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。
26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。
26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见。
[bookmark: _Hlk154668289]26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：
①投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；
②招标文件规定的其它评审因素。
26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。
26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。
27.出现下列情形之一的，应予废标：
（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
[bookmark: _Hlk154668298]（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（3）投标报价超过招标文件中规定的最高限价，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，招标任务取消的。
[bookmark: _Toc66864047][bookmark: _Toc130891909]六、定标
[bookmark: _Hlk154668311]28.确定中标候选人
28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Hlk154668326]28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和评标标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
29.确定中标人
招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的中标候选人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。
中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc66864048][bookmark: _Toc130891910]七、结果公告
30.结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：
（1）招标人、代理机构的名称、地址和联系方式；
（2）项目名称和招标编号；
（3）中标人名称和中标金额。
31.签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc130891911][bookmark: _Toc66864049]八、质疑
32.质疑
32.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
投标人应按照下列规定进行质疑：
32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。
32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。
（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。
32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。
32.6有下列情况之一的质疑不予受理：
（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；
（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；
（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；
（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；
32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。
32.8仲裁或起诉
投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。
[bookmark: _Toc66864050][bookmark: _Toc130891912]九、签订合同
中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。
[bookmark: _Toc66864046][bookmark: _Toc66864051][bookmark: _Toc66864053][bookmark: _Toc130891913][bookmark: _Toc266431156][bookmark: _Toc382129915][bookmark: _Toc413596397]招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。
十、其他
中标人放弃中标、在规定时间内无正当理由拒绝签订合同、不能履行合同、不按照招标文件要求提供履约担保（若有），或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等不符合中标条件的情形的，招标人可以根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人重新确定其他中标候选人为中标人，或者重新招标。


第三章  开标、评标、定标
[bookmark: _Toc130891914]一、开标
1.招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
2.开标前准备：投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
3.开标程序：签到-开标-解密-唱标，具体详见“第二章 投标须知”。
（1）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。
（2）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
（3）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
4.应急开标程序：如需启动应急开标程序，应按第二章投标须知第22.11-22.13内容进行。
5.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
6.评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
[bookmark: _Toc130891915]二、评标
1.评标原则
“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：
（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。
（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。
（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。
（4）保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。
（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
2.评标程序
（1）核对评审专家身份、招标人代表授权书（如有）；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长（如有）；
（5）开标结束后，评标委员会对投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见第二章 《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中资格性和符合性检查条款。
（6）属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。
（7）澄清、说明或者补正
1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字或盖章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。
（8）比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出3名中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以产品技术性能得分高的排前。
（9）出现下列情形之一的，应予废标：
1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
3）投标报价超过招标文件中规定的最高限价，招标人不能支付的
4）因重大变故，招标任务取消的。
3.评标方法：
（1）综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照综合得分由高到低的顺序确定投标人排序。
[bookmark: _Hlk191971768]（2）评标细则
	[bookmark: OLE_LINK6]序号
	评审因素
	评分标准
	类型
	分数

	1
	报价
	投标人投标报价等于评标基准价的，得满分40分。投标报价每高于评标基准价1％扣1分，每低于1％扣0.5分；最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。
评标基准价A计算过程：
（n为有效投标人个数）
当n≤6时，A=所有有效标书报价的算术平均值
当6＜n≤9时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值
当n＞9时，A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值
投标报价的偏差率计算公式：
偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价
	价格
	40.00

	2
	企业业绩
	投标人近三年至今承揽的类似项目业绩，每有1项得2分，本项最高得10分。
注：1.类似项目业绩为厨房设备采购及安装，投标文件需附中标通知书（或直接发包通知书）、合同扫描件，二者缺一不可，时间以合同签订时间为准。合同扫描件应能体现业主名称、项目名称及项目主要内容，工程名称如不能体现类似业绩，应附合同关键页（包含承包范围）或已标价工程量清单。
未提供或不符合要求不得分。
近三年是指从电子投标文件提交截止之日向前推算三年，精确到日。
2.投标人如未如实提供业绩，由投标人自行承担相应的责任。
	商务
	10.00

	[bookmark: _Hlk233818686]3
	企业信用
	投标人近一年在建设工程领域无行政处罚记录的得基本分2分。在建设工程领域有行政处罚记录的，每有一条记录在基本分2分的基础上扣1分，扣分无下限。
注：附通过信用中国（查询网址：https：//www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https：//credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。
	商务
	2.00

	4
	产品技术性能
	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：
1.技术参数、指标完全满足招标文件技术要求，且没有负偏离；（4分）
2.提供产品认证证书、生产许可等相关材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；（4分）
3.产品技术性能与招标文件要求的符合程度、产品市场认知度、制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；（4分）
4.结合招标人实际需要，方案详细完善、产品设计科学、结构简单，易于操作。（3分）
	技术
	15.00

	5
	供货安装调试方案
	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：
1.供货安装调试方案周全详细；（3分）
2.人员配备齐全；（3分）
3.供货计划合理，时间保证措施可行。（4分）
	技术
	10.00

	6
	质量保证措施
	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：
1.质量保证措施内容完整；（5分）
2.质量保证措施针对性强，可以满足招标人的使用要求。（10分）
	技术
	15.00

	7
	售后服务方案
	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：
1.售后服务流程及服务承诺内容全面、措施完善；（3分）
2.故障、技术支持可快速响应，及时解决招标人问题；（3分）
3.具有突出的服务优势。（2分）
	技术
	8.00


注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。
②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。
③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。
④招标文件中近一年是指从电子投标文件提交截止之日向前推算一年，近两年是指从电子投标文件提交截止之日向前推算两年，以此类推，精确到日。
[bookmark: _Toc130891916]三、编写评标报告
依据评标委员会签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。
[bookmark: _Toc130891917]四、定标
1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低进行顺序排列，确定排序前三名为中标候选人。
2. 评标结束后，公告无异议确定排名第一名的中标候选人为中标人。
[bookmark: _Toc130891918]五、结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc130891919]六、签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc130891920]七、签订合同
1.中标合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。
[bookmark: _Toc130891921][bookmark: _Toc66864054]2.中标合同，按照监督部门的要求，通过国企阳光采购平台进行签订。

[bookmark: _Hlk218496667][bookmark: _Hlk219971086][bookmark: _Hlk192682706][bookmark: _Hlk191971788]第四章  采购项目说明
一、项目名称：智能电力设施生产项目厨房工程
二、建设地点：威海市经济技术开发区统一南路以西，珠海路以南。
三、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
四、计划工期：45天。
五、保修期：3年，在保修期内，中标方不得收取任何费用。保修期满后，中标方维修只收成本费，并提供终生技术服务。
六、最高限价：904481.60元。
七、图纸：详见附件。
八、工程量清单及编制说明：
（一）报价人须知：
1． 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2． 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3． 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的全费用综合单价和合价，投标单位均应填报，未填报的全费用综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他全费用综合单价和合价内。
4． 金额（价格）均以人民币表示。
（二）工程名称:智能电力设施生产项目厨房工程。
（三）工程概况：建设地点位于威海市经济技术开发区统一南路以西，珠海路以南。主要包含餐厅及厨房设备的制作、运输、安装、调试、保修及后期服务。
（四）工程招标范围：主要包含设计图纸范围内的餐厅及厨房设备的制作、运输、安装、调试、保修及后期服务。具体内容以工程量清单为准。
（五）工程质量:达到验收规范合格标准。
（六）编制依据:
1． 招标单位提供的图纸及设备参数要求。
2． 餐厅及厨房设备采购技术要求。
3． 与工程项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。
4． 项目现场情况、工程特点及常规施工方案等。
（七）清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
（八）投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、临设、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业投标单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
（九）投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
（十）投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
（十一）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的全费用综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、措施费、规费、税金、检验试验费、采保费（包括自购、指定材料）、保洁费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。
（十二）全费用综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按清单给定的统一格式规定内容填写。
（十三）投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项全费用综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的全费用综合单价及总价内。
（十四）投标单位按照本清单填报分部分项工程清单全费用综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单全费用综合单价畸高或存在不平衡报价的，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。
（十五）工程施工中，为保证工程质量，投标单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
（十六）所有材料均应选用符合国标的产品，若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。
（十七）税金按不含税造价的13%计取，中标后需按此税率开具增值税发票。若后期出现政策性税率调整，或出现中标单位所开具的发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税发票税率计取，发包人应在结算中扣除增值税税金差额。
（十八）投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：
1． 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
2． 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。
3． 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不因考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。
4． 施工现场临时场地、临时水电及施工过程中用水(包括施工单位利用地下水）、用电由投标单位自行解决，并且根据水源接入点及平面布置，不到位的管线等所需费用应包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用；因临时设施的搭设位置的变化导致的费用增加，在结算时不予考虑。
5． 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
6． 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。
7． 投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。
8． 中标方应随时关注工程进度，配合做好前期预埋工作，由于预埋不及时造成的返工损失由中标方承担。
9． 投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，不再增加此部分费用。
10． 设备本体调试、系统调试及联动试车调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此部分费用。
11． 本工程保修期3年，在保修期内，中标方不得收取任何费用。保修期满后，中标方维修只收成本费，并提供终生技术服务。
12． 电器安全标准：GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》；能效标准：GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》；GB26920-2024《商用制冷器具能效限定值及能效等级》；食品接触用金属材料及制品国家安全标准：GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。
（十九）报价中所选用的品牌档次应不低于以下品牌，未列明品牌的材料设备要求选用中档以上品牌，所有材料均应选用符合国标的产品。
1.四门冰箱：北立方、星星、星崎。
2.土豆去皮机：美厨、恒联、新麦。
3.壁挂式电热水器：海尔、史密斯、雅丽诗。
4.电磁双头低汤灶：佰洁、名厨磁电、玛克菲利。
5.电热铛：玉利株、银谷惠山、东方新奥。
6.三层六盘电烤箱：美厨、恒联、新麦。
7.双动双速和面机：美厨、恒联、新麦。
8.压面机：银鹰、恒联、新麦。
9.搅拌机：剑波、恒联、新麦。
10.双门醒发箱：美厨、恒联、新麦。
11.厨房灭火系统：环峰、安素、凯德。
12.绞切两用机：捷龙、恒联、粤厨。
13.多功能变频切菜机：冀工、台乙、吉锴。
14.组合消毒柜：聚历、康宝、伊德欣。
15.电磁大锅灶：佰洁、名厨磁电、玛克菲利。
16.电磁双炒双温灶：佰洁、名厨磁电、玛克菲利。
17.单门立式保温柜：聚历、伊德欣、康宝。
18.豆腐机：旭众、普曼瑞、铁狮。
19.留样冰箱：美厨、星星、星崎。
20.灭蝇灯：雪莱特、飞利浦、亨得利。
21.消毒灯：安斯艾尔、亨得利、飞利浦。
22.鲜风风柜：四合、攀峰、隆德。
23.洗地龙头：龙旗、天仕、普飞。
24.蒸饭箱：玉利株、美厨、玛克菲利。
25.开水器连底座：海克、碧丽、吉之美。	
26.电磁组合炉：佰洁、名厨磁电、玛克菲利。
27.气泡池：格蓝科思、迈科、伊莱克斯。
28.长龙洗碗机：格蓝科思、迈科、伊莱克斯。
29.净水器：蓝鸥、安吉尔、立升。
30.油烟净化器：科蓝环保、垂恩、联合空气。
31.双层风柜：四合、德通、麦凯。
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	工程项目投标报价汇总表

	工程名称:智能电力设施生产项目厨房工程                                                        

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	智能电力设施生产项目厨房工程
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　





	工程量清单

	工程名称:智能电力设施生产项目厨房工程                                                        

	序号
	产品名称
	规格
	技术参数
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）
	参考图片

	A更衣区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	四门更衣柜
	900mm*500mm*1800mm
	1.用料:304不锈钢板,柜体0.8mm厚,每个门中间加隔板,门上配有暗锁,门为开门
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	4
	　
	　
	[image: 1562120236(1)]

	B调料库+蔬菜库+米面库
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	四层货架
	1200mm*500mm*1550mm
	1.用料:304不锈钢板,层板厚度1.2mm厚,层板下加强筋为1.2mm厚钢板折成,立柱采用38*38*1.2厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝须满焊抛光,打磨处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	5
	　
	　
	[image: ]

	3
	四层货架
	1000mm*500mm*1550mm
	1.用料:304不锈钢板,层板厚度1.2mm厚,层板下加强筋为1.2mm厚钢板折成,立柱采用38*38*1.2厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝须满焊抛光,打磨处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	4
	四层货架
	1500mm*500mm*1550mm
	1.用料:304不锈钢板,层板厚度1.2mm厚,层板下加强筋为1.2mm厚钢板折成,立柱采用38*38*1.2厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝须满焊抛光,打磨处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	5
	四层货架
	1800mm*500mm*1550mm
	1.用料:304不锈钢板,层板厚度1.2mm厚,层板下加强筋为1.2mm厚钢板折成,立柱采用38*38*1.2厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝须满焊抛光,打磨处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	6
	地排架
	1350*500mm*200mm
	1.用料:304不锈钢板,面板厚度为1.5mm厚,支架和下加强筋采用38*38*1.0厚不锈钢方管,满焊抛光处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	7
	地排架
	1700mm*500mm*200mm
	1.用料:304不锈钢板,面板厚度为1.5mm厚,支架和下加强筋采用38*38*1.0厚不锈钢方管,满焊抛光处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	C切配区+粗加工区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	双星水池
	1500mmmm*750mm*850mmmm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	9
	靠背双层工作台
	1500mmmm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	10
	绞切两用机
	600mm*450mm*780mm
	1.铜芯电机,功率:220v一千八百w,切片产量:230kg/h,绞肉转速:350r/min,灌肠产量:150kg/h,切片转速:490r/min,切丝产量:140kg/h,绞肉产量:180kg/h。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	11
	挂墙式电热水器
	80升
	1.电脑式变频功率2000W/3000W,智能调温；液晶数码显示屏,节能认证；
2.出水断电、定时预约,增容,内置双防电墙技术、铠甲防电,光电感应灯,四重防护；
3.一级能效,遥控器,触摸双控制；                                4.带一键活水功能；                    
5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。
6.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	12
	双层工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	13
	单星水池
	1000mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	4
	　
	　
	[image: ]

	14
	多功能切菜机
	1180mm*550mm*1260mm
	1.电压:220V,功率:2.22kw,额定产量:300-1000kg/h,叶菜切断规格1-60mm可调,输送带宽度118mm,随机标配切丁刀盘15mm,切片刀盘3mm,切丝刀盘3mm。全套不锈钢刀盘,加强加硬处理；传送带采用食品级PU材质；传送带及切刀速度可以随时按需调节；适合各类蔬菜切段长短1mm-80mm之间,任意可调。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 40e3480ed70f1f8776bef27d175d729]

	15
	挂墙洗手池连感应龙头
	430mm*385mm*300mm
	1.用料:304不锈钢板,面板1.2mm厚,其余为1.0mm厚,挂墙式,配不锈钢落水器,配感应龙头,含挂墙安装。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	16
	洗地龙头
	15米长
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理（黑色）漆面不易脱落。固定侧支架钢板厚度5mm,黄铜进水主体不易被腐蚀15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度、耐压300PSI,黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）,进水接口为标准G1/2外螺纹
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	17
	食品冷柜（四门冰箱）
	1220mm*760mm*1965mm
	1.制冷方式:直冷,功率:220v370w,容积:930升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,冷冻-3℃到-20℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	18
	食具消毒柜（刀具消毒柜）
	1500mm*750mm*800mm
	1、容积:≥290L；功率/电压:≥1.8KW/220V；柜体采用304不锈钢板材:侧板、门体采用保温棉,保温、环保、阻燃；可消毒砧板及刀具,容量大使用方便；密封条:主要作用是使消毒柜门子与箱体密封严密,保温效果好、减少尘土的进入,起到减震、隔热、防尘、固定等作用。产品为硅胶材质,质地柔软、有弹性,持久耐用。一体式折边豪华把手,符合人体工学设计,开门轻松且舒适；门体磁铁采用耐高温磁铁,避免因为高温消磁使门体密封不严,细菌、灰尘等进入；自动控温、恒温技术,使用更安全；发热管、电机、温度控制器、时间定时器、开关等关键配件全部采用于知名厂家,质量安全保证；门铰链:高强度铸钢工艺,坚固耐用,使用次数大大增加；中温热风循环消毒；配置120mm调节脚,支撑力强,稳定牢固
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	19
	土豆去皮机
	485mm*675mm*1245mm
	1.全不锈钢外壳,电压:380v,电机功率:0.75kw,处理能力:360kg/h砂瓦和转盘为金刚砂材质,永不脱砂、掀盖停机,自动出料。预留观察孔,自动定时、水箱内附过滤网,防止堵塞。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	20
	单星水池
	1200mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	21
	双星水池
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	22
	双层工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	D面食制作间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	食品冷柜（四门冰箱）
	1220mm*760mm*1965mm
	制冷方式:直冷,功率:220v370w,容积:930升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,冷冻-3℃到-20℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	24
	靠背异形双层工作台
	1500mm*750mm*800mm
	用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	25
	挂墙式电热水器
	80升
	1.电脑式变频功率2000W/3000W,智能调温；液晶数码显示屏,节能认证；
2.出水断电、定时预约,增容,内置双防电墙技术、铠甲防电,光电感应灯,四重防护；
3.一级能效,遥控器,触摸双控制；                                4.带一键活水功能；                    
5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。
6.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	26
	双星水池
	1500mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	27
	面案工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	28
	面粉车
	500mm*500mm*500mm
	1.用料:304不锈钢板1.2mm厚,配四个万向轮。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1563860913(1)]

	29
	单通工作柜
	1500mmmm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18m厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]

	30
	双动双速和面机
	580mm*980mm*1080mm
	1.功率:380v2.2/3.3kw,面粉搅拌量:25kg,搅钩转速（快）RPM:269,搅钩转速（慢）RPM:134,桶转速（快）:RPM:23,桶转速（慢）:RPM:12。
带定时功能,不锈钢护网,加重搅钩,带传动设计,加装电源开关,面桶不锈钢材质。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]
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	压面机
	575mm*565mm*970mm
	1.额定电压:380v；输入功率:2kw；额定频率:50Hz；；电机功率:1.5kw,轧辊调整范围:1-20mm,防水等级:IPX1
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562229524(1)]
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	多功能搅拌机
	555mm*505mm*764mm
	1.电压:220v,1.1kw,配安全网,料桶容积20L,三档速度（一档适合和面,最大和面量为5kg面粉加60%水；二挡适合额定量搅拌馅料；三挡适合额定量打蛋液；禁止二挡和三挡和面）；高精密齿轮超低噪音；自动式离合器,不停机可变档；网罩开启机器自动停止运转；料桶下降机器自动停止运转；直线拉杆,料桶升降简便；304不锈钢料桶。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	E面食蒸制间
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	双门醒发箱
	1395mm*770mm*1950mm
	1.电压:220v,功率:1.7kw,使用环境温度:室温至+60℃,防水等级:IPX4箱内立体循环加热,配自动进水装置,通体式可视玻璃窗,整机发泡,厚度25mm,加重型转向脚轮（前刹车后万向）,内置LED灯管。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	34
	饼盘车
	455mm*630mm*1600mm
	1.用料:304不锈钢板,层架采用1.2mm厚折成死边处理,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配四个万向轮,其中两个带刹车。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562121810(1)]
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	双星水池（大小盆）
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]
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	双通工作柜
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18m厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]
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	蒸饭箱
	24盘
	1.电压:380v；24kw；门板、侧板及内胆为201不锈钢板0.8mm厚,内胆底水箱为304不锈钢板0.8mm厚,背板及上顶盖板为镀锌板0.8mm厚。缺水自动断电自动防止干烧；高强度门锁,全不锈钢机体；自动补水装置；高效发热管,蒸饭车门为整体发泡；设有定温、定时控制器；（不含盘子）
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]
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	蒸盘
	400mm*600mm
	1.304不锈钢材质
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	48
	　
	　
	[image: ]
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	三层六盘烤箱
	1240mm*860mm*1515mm
	1.功率:380v19.8kw,使用温度:0℃到380℃,双玻璃可视窗,底架,配电子智能超温模块,后排烟隔板夹层设备,防止箱内温度快速抽走,配六个烤盘。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]
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	电热铛
	700mm*850mm*970mm
	1.额定电压380V/220V,额定功率50hz,温度范围0℃至250℃,输入功率5kw,锅沿高度2cm-5cm,材质铝锅或铁锅。整机采用全不锈钢材质,坚固耐牢。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562224508(1)]

	F热菜间
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	单通工作柜
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]
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	三星水池
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562579517(1)]
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	靠背双层工作台
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]
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	开水器连底座
	575mm*455mm*1060mm
	1.电压:3N～380V,功率:12KW,出水量:160L/H,单次最大出水量:36L,含挂墙支架,含安装用五金件。建议供水人数:100人。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]
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	双星水池
	1200mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]
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	食品冷柜（四门冰箱）
	1220mm*760mm*1965mm
	1.制冷方式:直冷,功率:220v370w,容积:930升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,冷冻-3℃到-20℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]
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	双通工作柜
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18m厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]
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	双层工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]
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	电磁双头低汤灶
	1200mm*800mm*600mm/650mm
	1.功率380V/15KW*2,设备采用304不锈钢板材:一体拉伸面板,面板厚度1.2,侧板,其他板材要求304不锈钢,厚度1.0。配套电磁专用复底不锈钢500*500汤桶。采用10档式磁控火力开关,操作简单,使用方便,后背显示器采用液晶一体封灌智能中文动态显示,档位,功率及故障代码一目了然,线盘具有绝缘涂层处理,绝缘,防潮,安全,主机电子元件封装灌胶涂层处理（防止漏电及潮湿）
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]
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	电磁双炒双温灶
	2000mm*1150*800mm/450mm
	1.功率380V/15KW*2,设备采用304板材:一体拉伸面板,面板厚度1.2,侧板,其他板材要求304不锈钢,厚度1.0。配套电磁专用双耳500炒锅。采用10档式磁控火力开关,操作简单,使用方便,后背显示器采用液晶一体封灌智能中文动态显示,档位,功率及故障代码一目了然,线盘具有绝缘涂层处理,绝缘,防潮,安全,主机电子元件封装灌胶涂层处理（防止漏电及潮湿） 
2.计算规则:按实际数量以台计算    
	台
	1
	　
	　
	[image: 双头双尾.png]
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	电磁单头大锅灶
	1100mm*1150mm*800mm/450mm 
	1.功率380V/20KW,设备采用304板材:一体拉伸面板,面板厚度1.2,侧板,其他板材要求304不锈钢,厚度1.0。配套电磁专用430材质大锅,采用10档式磁控火力开关,操作简单,使用方便,后背显示器采用液晶一体封灌智能中文动态显示,档位,功率及故障代码一目了然,线盘具有绝缘涂层处理,绝缘,防潮,安全,主机电子元件封装灌胶涂层处理（防止漏电及潮湿）
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	3
	　
	　
	[image: 单头大炒.png]
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	炉拼台
	475mm*1200mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,主板1.2mm厚,其余为1.0mm厚,立柱采用直径50*1.0mm厚不锈钢管,外形同灶台外观。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	53
	厨房灭火系统
	双瓶
	1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式；                                                   2.灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连,系统启动后,自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后,再自动喷水；                                         
3.系统装置包括:控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；                                                   
4.灭火装置箱体内配有水流控制阀,灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式,为纯机械式启动,（不能使用电磁阀,避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）；  
5.灭火装置配置远程控制模块,能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；                                                         6.连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管,全部使用卡压连接的方式；          
7.所有管路安装都必须用专用支架固定,不能紧贴烟罩表面安装；                   
8.烟罩内所有管道连接处,锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品,避免受高温长时间使用后腐化或松动；            
9.箱体采用304不锈钢板材制造,厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)304的不锈钢管,壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)304的不锈钢管,壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。工作温度:4-55℃；最高工作压力:0.9MPa,贮存压力:13MPa；灭火剂保质期:8年；药剂喷洒时间:13-15s；灭火时间:≤4s；药剂填充量:12L；机械应急操作机构操作力:80N,手动操作位移15mm；喷射延迟时间:1.5-2s；自动切换时间:3s；喷嘴工作压力:单瓶0.24MPa,双瓶0.16MPa,冷却水工作压力:单瓶0.05MPa,双瓶0.08MPa；灭火时的抗飞溅性能,装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油液飞溅出来；
10.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	1
	　
	　
	[image: 4fea33eaa0a2ec5578c0df61c25b1e3]

	G二层备餐区
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	双星水池
	1500mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]
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	单门立式保温柜
	730mm*940mm*1860mm
	1.设备外壳及内胆均为304不锈钢材质,功率:220v2.62kw,容积:11L,温控范围:35℃-85℃,层架承重:30kg/层。全不锈钢设计,采用热风对流,风机送风加热模式,升温快,发热均匀；底部放置水盆,采用自然蒸发的方式保持食物的湿度；设有温显温度控制器,柜内温度恒定保持同时随时监控,温度可调。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]
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	食品冷柜（四门冰箱）
	1220mm*760mm*1965mm
	1.制冷方式:直冷,功率:220v370w,容积:930升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,冷冻-3℃到-20℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]
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	活动工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配四个万向轮,其中两个带刹车,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]
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	挂墙洗手池连感应龙头
	430mm*385mm*300mm
	1.用料:304不锈钢板,面板1.2mm厚,其余为1.0mm厚,挂墙式,配不锈钢落水器,配感应龙头,含挂墙安装。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]
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	豆腐机
	1750mm*600mm*1300mm
	1.功率:26.2KW,电压:380V,自动放浆,采用磨浆分享机和煮浆器,出品率高;采用自动控制系统,完成加工全过程自动化,增设数码温度控制仪监控温度变化,具有自动提示及报警功能;运用密闭式电子超高温蒸气加热煮浆工艺,去除大豆对人体的有害物质,保留原有的营养成份和鲜美口味,保鲜期长;采用食品级不锈钢制作生产设备,整洁光滑易清洗。配30升空压机一台。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	H二层售饭间
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	单通工作柜
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18m厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	3
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]
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	柜式双星水池
	1200mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	62
	食品冷柜（冷藏箱）
	1800mm*760mm*800mm
	1.制冷方式:直冷,功率:220v180w,容积:490升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562122715(1)]

	63
	立式留样冰箱
	600mm*705mm*1950mm
	1.制冷方式:直冷,温度范围+8℃~0℃,容积410L,功率:220v211w,采用304不锈钢,微电脑控制,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；制冷冷凝机组与压缩机组用单独安装板连接固定；全铜管蒸发器；环戊烷聚氨酯整体模具发泡；可拆卸清洗式门封条。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	64
	六格双层保温售饭台
	2200mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面为冲孔板1.2mm厚,其余1.0mm厚,配有自动加热系统、自动温控系统。不含份数盆
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	定制产品

	65
	主食保温售饭台
	2000mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面为冲孔板1.2mm厚,其余1.0mm厚,配有自动加热系统、自动温控系统。不含份数盆
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	定制产品

	66
	双层工作台
	600mm*400mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	　

	67
	电磁组合炉
	2750mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,台面3.0mm厚,台面乱纹处理,侧板1.5mm厚,其余1.0mm厚,电压:380v,含电磁炖锅1台,功率:15kw、电磁旋转煮饺子炉1台,功率:15kw、电热保温份数盆1台,功率:3kw、电热升降煮面炉1台,功率:12kw。
2.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	1
	　
	　
	定制产品

	68
	电磁组合炉
	2750mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,台面3.0mm厚,台面乱纹处理,侧板1.5mm厚,其余1.0mm厚,电压:380v,电热升降煮面炉1台,功率:12kw、电热平扒炉1台,功率:9kw、电磁六眼煲仔炉1台,功率:3.5kw*6。
2.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	1
	　
	　
	定制产品

	J二层洗碗间+消毒间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	69
	气泡池
	1500mm*760mm*850mm
	1.槽体采用304不锈钢材质1.5mm厚,功率:380v12kw,洗涤能力:3000~4000碟/小时,采用纳米水分子立体循环无死角冲洗,辅助自动感应温度追踪控制。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	70
	长龙洗碗机
	4250mm*890mm*1996mm
	
1.单缸双喷双烘干,电加热总功率:68KW/380V； 
2.变频调速 
3.板材选用国标8个镍不锈钢304#T=1.5～4.0MM板材生产加工；
4.清洗能力:3200-3500件/h（以18寸快餐盘为依据）；
5.敞门式双层隔热设计,避免了水蒸气在使用时,带来的不便及危险； 
6.餐具出口防卡顶出装置,避免错误操作时,对机机器造成的损伤； 
7.电机扭矩保护系统,防止餐具滑落至链片时,对设备造成的损坏； 
8.门开关锁定,防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计,真正做到用得放心；
9.带分配器。
10.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	71
	双层收餐工作台
	2700mm*700mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	72
	活动工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配四个万向轮,其中两个带刹车,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	73
	单星水池
	1200mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	3
	　
	　
	[image: ]

	74
	挂墙式电热水器
	80升
	1.电脑式变频功率2000W/3000W,智能调温；液晶数码显示屏,节能认证；
2.出水断电、定时预约,增容,内置双防电墙技术、铠甲防电,光电感应灯,四重防护；
3.一级能效,遥控器,触摸双控制；                                4.带一键活水功能；                    
5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。
6.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	75
	食具消毒柜（双门消毒柜）
	1300mm*700mm*1980mm
	1.电压220V/50HZ（V）,额定功率4.4kw, 容积720L,8层,温度范围20℃~150℃,150℃高温杀菌,大容量存储,大功率消毒,欧式设计,美观大方,热风循环无死角,杀菌彻底,高温保险,意外降到最小化
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	4
	　
	　
	[image: ]

	K其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	76
	灭蝇灯
	390mm*195mm
	1.功率:220v8w*2,适用面积:50-100㎡,高效黏捕式,ABS材质外壳。
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	8
	　
	　
	[image: ]

	77
	消毒灯
	长1200mm
	1.紫外线消毒,功率220v40w
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	28
	　
	　
	[image: ]

	78
	粥品自助调料台
	2000mm*700mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	定制产品

	79
	四人分体餐桌椅
	1300mm*700mm*760mm
	1.桌面基材:桌面采用25mm厚多层板,甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2.饰面与封边:面贴防火板,厚度≥0.7mm；清水油漆封边,采用四角倒鸭嘴边造型,板材层数调理清晰匀称。
3.五金件:连接螺母采用精密加工的压铸件,台面连接螺丝采用锁紧螺丝,脚下选用尼龙脚套,内藏Φ20mm 的调节脚。
4.框架:桌脚采用Φ19*2.0mm的圆形钢管制作,立脚造型采用分管造型设计,钢架焊接采用二氧化碳气体保护焊,表面经去油、除锈、抛丸工艺处理后静电喷塑。
5.椅子椅面:使用PP材料混入加强纤维,经模具注塑成型,椅面腰部受力部分厚度＞10mm,呈放射状向外渐渐做薄,最外围感官厚度≥7±1mm。强度能达到300N以上,10万次的推背测试【要求椅面提供横截面样品,最大限度展示椅面厚度】
6.椅架:采用Φ16*2.0mm圆管制作。脚垫:选用高强耐磨万象内塞,椅子可叠放。椅面下部加装塑料保护罩等防护装置,避免椅子叠放时损伤座面。符合人机工程学的不规则曲面结构,坐感舒适。提供至少5种颜色备选。
7.详细规格:椅面宽度L≥415mm,椅面深度W≥465mm,座板深度≥435mm,椅子高度830mm≤H≤850mm。
8.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	54
	　
	　
	[image: ]

	80
	平板车
	600mm*900mm*850mm
	1.用料:304不锈钢板,面板厚度1.2mm厚, 面板下加强筋采用38*38*1.0方管,配四个万向加强脚轮,其中两个带刹车功能,把手采用直径50*1.0圆管一次弯曲成型,所有焊缝须满焊抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1563838530(1)]

	81
	餐车
	800mm*500*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板厚度1.2mm厚, 面板下加强筋采用38*38*1.0方管,配四个万向加强脚轮,其中两个带刹车功能,把手采用直径50*1.0圆管一次弯曲成型,所有焊缝须满焊抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	4
	　
	　
	[image: 1562120276]

	82
	挡鼠板
	1500mm*600mm
	1.304不锈钢板0.8mm厚,含安装费用
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	5
	　
	　
	[image: ]

	83
	挡鼠板
	1000mm*600mm
	1.304不锈钢板0.8mm厚,含安装费用
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	6
	　
	　
	[image: ]

	84
	挡鼠板
	1200mm*600mm
	1.304不锈钢板0.8mm厚,含安装费用
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	3
	　
	　
	[image: ]

	85
	净水器
	四级过滤
	1.制水能力:0.5T/H（约8L/Min）产品尺寸:600*145*720mm（宽*厚*高）电气参数:220V/50Hz~ 20W过滤精度:10纳米（超滤）过滤工艺:PP棉+一级活性炭+二级活性炭+超滤膜 四级过滤,智能控制:滤芯/水压/WIFI 状态指示,手机互联:水压、流量、滤芯寿命远程监测 自动清洗:超滤膜自动冲洗
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	L排烟
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	86
	湿式集烟罩饮食业油烟净化一体设备
	9800mm*1500mm*700mm
	1.采用304不锈钢板1.2mm厚。配不锈钢水泵,配后倾式离心风机,风机电压380V/50hz,出风口风速16米/S,风压650pa,功率1.1kw,电流2.8A,风量6000m3/h。结构特点:一体烟罩式结构,内置油烟净化系统,自带风机,抽排净化一体。
2.计算规则:按实际数量以米计算
	米
	9.80 
	　
	　
	[image: 1562233140(1)]

	87
	湿式集烟罩饮食业油烟净化一体设备
	5400*1500mm*700mm
	1.采用304不锈钢板1.2mm厚。配不锈钢水泵,配后倾式离心风机,风机电压380V/50hz,出风口风速16米/S,风压650pa,功率1.1kw,电流2.8A,风量6000m3/h。结构特点:一体烟罩式结构,内置油烟净化系统,自带风机,抽排净化一体。
2.计算规则:按实际数量以米计算
	米
	5.40 
	　
	　
	[image: 1562233140(1)]

	88
	方型油网烟罩
	5500mm*1000mm
	1.用料:304不锈钢板,1.2mm厚,配LED防水灯,配双层隔油网。
2.计算规则:按实际数量以平方米计算
	平方米
	5.50 
	　
	　
	[image: 1562142341(1)]

	89
	方型排气罩
	4700mm*1200mm
	1.用料:304不锈钢板,1.2mm厚,配LED防水灯,配双层隔油网。
2.计算规则:按实际数量以平方米计算
	平方米
	5.17 
	　
	　
	[image: 1562142341(1)]

	90
	烟罩封板
	22000mm*1300mm
	1.304不锈钢板1.2mm厚
2.计算规则:按实际数量以平方米计算
	平方米
	28.60 
	　
	　
	[image: 1562142384(1)]

	91
	烟道
	　
	1.镀锌板1.2mm厚,包含弯头、变径等
2.计算规则:按实际数量以平方米计算
	平方米
	256.00 
	　
	　
	[image: 1562142488(1)]

	92
	油烟净化器
	40000风量
	1.设备外壳由冷板材料制成,外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆,净化效率 90% 以上。
2.数字化操作和显示,可显示运行电流、故障代码等。
3.开门断电:更好的保护操作人员安全。
4.设备电场为圆筒蜂窝电场或板式电场,材质为201不锈钢。
5.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	93
	双层风柜
	18kw
	1.功率:18.5kW-4P,电压:380V,全压:708-1317Pa,转速:1450r/min,流量:36479-27516m2/h,静压:555-1234Pa
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	94
	减震器
	与风柜配套
	1.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	1
	　
	　
	[image: 1562142867(1)]

	95
	出风弯头
	与风柜配套
	1.镀锌板1.2mm厚
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	1
	　
	　
	[image: uh0C22AF108D7B62B02CA2D7FC9650E65EF.jpg..220x0]
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投标承诺函
威海市天垣工程咨询管理有限公司：
我方根据编号为WHGYJS2026-003的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。
1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《投标（报价）一览表》。
2.我方同意开标之日起90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。
4.如果我方中标：
（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；
（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成项目任务；
（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。
5.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。
6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：
单    位：                     邮政编码：
地    址：                     联 系 人：
电    话：                     传    真：
开户名称：
开户银行：
开户账号：
投标人（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
报价日期：××年××月××日 
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投标（报价）一览表
招标编号：WHGYJS2026-003
项目名称：智能电力设施生产项目厨房工程
	项目名称
	智能电力设施生产项目厨房工程

	总报价（元）
	大写：
小写：

	计划工期
	   天

	保修期
	     年，在保修期内，中标方不得收取任何费用。保修期满后，中标方维修只收成本费，并提供终生技术服务。

	质量标准
	达到国家验收规范合格标准

	报价声明
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法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
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	工程项目投标报价汇总表

	工程名称:智能电力设施生产项目厨房工程                                                        

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	智能电力设施生产项目厨房工程
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　





	工程量清单

	工程名称:智能电力设施生产项目厨房工程                                                        

	序号
	产品名称
	规格
	技术参数
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）
	参考图片

	A更衣区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	四门更衣柜
	900mm*500mm*1800mm
	1.用料:304不锈钢板,柜体0.8mm厚,每个门中间加隔板,门上配有暗锁,门为开门
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	4
	　
	　
	[image: 1562120236(1)]

	B调料库+蔬菜库+米面库
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	四层货架
	1200mm*500mm*1550mm
	1.用料:304不锈钢板,层板厚度1.2mm厚,层板下加强筋为1.2mm厚钢板折成,立柱采用38*38*1.2厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝须满焊抛光,打磨处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	5
	　
	　
	[image: ]

	3
	四层货架
	1000mm*500mm*1550mm
	1.用料:304不锈钢板,层板厚度1.2mm厚,层板下加强筋为1.2mm厚钢板折成,立柱采用38*38*1.2厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝须满焊抛光,打磨处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	4
	四层货架
	1500mm*500mm*1550mm
	1.用料:304不锈钢板,层板厚度1.2mm厚,层板下加强筋为1.2mm厚钢板折成,立柱采用38*38*1.2厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝须满焊抛光,打磨处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	5
	四层货架
	1800mm*500mm*1550mm
	1.用料:304不锈钢板,层板厚度1.2mm厚,层板下加强筋为1.2mm厚钢板折成,立柱采用38*38*1.2厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝须满焊抛光,打磨处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	6
	地排架
	1350*500mm*200mm
	1.用料:304不锈钢板,面板厚度为1.5mm厚,支架和下加强筋采用38*38*1.0厚不锈钢方管,满焊抛光处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	7
	地排架
	1700mm*500mm*200mm
	1.用料:304不锈钢板,面板厚度为1.5mm厚,支架和下加强筋采用38*38*1.0厚不锈钢方管,满焊抛光处理
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	C切配区+粗加工区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	双星水池
	1500mmmm*750mm*850mmmm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	9
	靠背双层工作台
	1500mmmm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	10
	绞切两用机
	600mm*450mm*780mm
	1.铜芯电机,功率:220v一千八百w,切片产量:230kg/h,绞肉转速:350r/min,灌肠产量:150kg/h,切片转速:490r/min,切丝产量:140kg/h,绞肉产量:180kg/h。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	11
	挂墙式电热水器
	80升
	1.电脑式变频功率2000W/3000W,智能调温；液晶数码显示屏,节能认证；
2.出水断电、定时预约,增容,内置双防电墙技术、铠甲防电,光电感应灯,四重防护；
3.一级能效,遥控器,触摸双控制；                                4.带一键活水功能；                    
5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。
6.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	12
	双层工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	13
	单星水池
	1000mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	4
	　
	　
	[image: ]

	14
	多功能切菜机
	1180mm*550mm*1260mm
	1.电压:220V,功率:2.22kw,额定产量:300-1000kg/h,叶菜切断规格1-60mm可调,输送带宽度118mm,随机标配切丁刀盘15mm,切片刀盘3mm,切丝刀盘3mm。全套不锈钢刀盘,加强加硬处理；传送带采用食品级PU材质；传送带及切刀速度可以随时按需调节；适合各类蔬菜切段长短1mm-80mm之间,任意可调。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 40e3480ed70f1f8776bef27d175d729]

	15
	挂墙洗手池连感应龙头
	430mm*385mm*300mm
	1.用料:304不锈钢板,面板1.2mm厚,其余为1.0mm厚,挂墙式,配不锈钢落水器,配感应龙头,含挂墙安装。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	16
	洗地龙头
	15米长
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理（黑色）漆面不易脱落。固定侧支架钢板厚度5mm,黄铜进水主体不易被腐蚀15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度、耐压300PSI,黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）,进水接口为标准G1/2外螺纹
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	17
	食品冷柜（四门冰箱）
	1220mm*760mm*1965mm
	1.制冷方式:直冷,功率:220v370w,容积:930升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,冷冻-3℃到-20℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	18
	食具消毒柜（刀具消毒柜）
	1500mm*750mm*800mm
	1、容积:≥290L；功率/电压:≥1.8KW/220V；柜体采用304不锈钢板材:侧板、门体采用保温棉,保温、环保、阻燃；可消毒砧板及刀具,容量大使用方便；密封条:主要作用是使消毒柜门子与箱体密封严密,保温效果好、减少尘土的进入,起到减震、隔热、防尘、固定等作用。产品为硅胶材质,质地柔软、有弹性,持久耐用。一体式折边豪华把手,符合人体工学设计,开门轻松且舒适；门体磁铁采用耐高温磁铁,避免因为高温消磁使门体密封不严,细菌、灰尘等进入；自动控温、恒温技术,使用更安全；发热管、电机、温度控制器、时间定时器、开关等关键配件全部采用于知名厂家,质量安全保证；门铰链:高强度铸钢工艺,坚固耐用,使用次数大大增加；中温热风循环消毒；配置120mm调节脚,支撑力强,稳定牢固
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	19
	土豆去皮机
	485mm*675mm*1245mm
	1.全不锈钢外壳,电压:380v,电机功率:0.75kw,处理能力:360kg/h砂瓦和转盘为金刚砂材质,永不脱砂、掀盖停机,自动出料。预留观察孔,自动定时、水箱内附过滤网,防止堵塞。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	20
	单星水池
	1200mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	21
	双星水池
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	22
	双层工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	D面食制作间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	食品冷柜（四门冰箱）
	1220mm*760mm*1965mm
	制冷方式:直冷,功率:220v370w,容积:930升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,冷冻-3℃到-20℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	24
	靠背异形双层工作台
	1500mm*750mm*800mm
	用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	25
	挂墙式电热水器
	80升
	1.电脑式变频功率2000W/3000W,智能调温；液晶数码显示屏,节能认证；
2.出水断电、定时预约,增容,内置双防电墙技术、铠甲防电,光电感应灯,四重防护；
3.一级能效,遥控器,触摸双控制；                                4.带一键活水功能；                    
5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。
6.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	26
	双星水池
	1500mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	27
	面案工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	28
	面粉车
	500mm*500mm*500mm
	1.用料:304不锈钢板1.2mm厚,配四个万向轮。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1563860913(1)]

	29
	单通工作柜
	1500mmmm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18m厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]

	30
	双动双速和面机
	580mm*980mm*1080mm
	1.功率:380v2.2/3.3kw,面粉搅拌量:25kg,搅钩转速（快）RPM:269,搅钩转速（慢）RPM:134,桶转速（快）:RPM:23,桶转速（慢）:RPM:12。
带定时功能,不锈钢护网,加重搅钩,带传动设计,加装电源开关,面桶不锈钢材质。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	31
	压面机
	575mm*565mm*970mm
	1.额定电压:380v；输入功率:2kw；额定频率:50Hz；；电机功率:1.5kw,轧辊调整范围:1-20mm,防水等级:IPX1
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562229524(1)]

	32
	多功能搅拌机
	555mm*505mm*764mm
	1.电压:220v,1.1kw,配安全网,料桶容积20L,三档速度（一档适合和面,最大和面量为5kg面粉加60%水；二挡适合额定量搅拌馅料；三挡适合额定量打蛋液；禁止二挡和三挡和面）；高精密齿轮超低噪音；自动式离合器,不停机可变档；网罩开启机器自动停止运转；料桶下降机器自动停止运转；直线拉杆,料桶升降简便；304不锈钢料桶。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	E面食蒸制间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	双门醒发箱
	1395mm*770mm*1950mm
	1.电压:220v,功率:1.7kw,使用环境温度:室温至+60℃,防水等级:IPX4箱内立体循环加热,配自动进水装置,通体式可视玻璃窗,整机发泡,厚度25mm,加重型转向脚轮（前刹车后万向）,内置LED灯管。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	34
	饼盘车
	455mm*630mm*1600mm
	1.用料:304不锈钢板,层架采用1.2mm厚折成死边处理,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配四个万向轮,其中两个带刹车。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562121810(1)]

	35
	双星水池（大小盆）
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	36
	双通工作柜
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18m厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]

	37
	蒸饭箱
	24盘
	1.电压:380v；24kw；门板、侧板及内胆为201不锈钢板0.8mm厚,内胆底水箱为304不锈钢板0.8mm厚,背板及上顶盖板为镀锌板0.8mm厚。缺水自动断电自动防止干烧；高强度门锁,全不锈钢机体；自动补水装置；高效发热管,蒸饭车门为整体发泡；设有定温、定时控制器；（不含盘子）
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	38
	蒸盘
	400mm*600mm
	1.304不锈钢材质
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	48
	　
	　
	[image: ]

	39
	三层六盘烤箱
	1240mm*860mm*1515mm
	1.功率:380v19.8kw,使用温度:0℃到380℃,双玻璃可视窗,底架,配电子智能超温模块,后排烟隔板夹层设备,防止箱内温度快速抽走,配六个烤盘。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	40
	电热铛
	700mm*850mm*970mm
	1.额定电压380V/220V,额定功率50hz,温度范围0℃至250℃,输入功率5kw,锅沿高度2cm-5cm,材质铝锅或铁锅。整机采用全不锈钢材质,坚固耐牢。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562224508(1)]

	F热菜间
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	单通工作柜
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]

	42
	三星水池
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562579517(1)]

	43
	靠背双层工作台
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	44
	开水器连底座
	575mm*455mm*1060mm
	1.电压:3N～380V,功率:12KW,出水量:160L/H,单次最大出水量:36L,含挂墙支架,含安装用五金件。建议供水人数:100人。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	45
	双星水池
	1200mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	46
	食品冷柜（四门冰箱）
	1220mm*760mm*1965mm
	1.制冷方式:直冷,功率:220v370w,容积:930升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,冷冻-3℃到-20℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	47
	双通工作柜
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18m厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]

	48
	双层工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	49
	电磁双头低汤灶
	1200mm*800mm*600mm/650mm
	1.功率380V/15KW*2,设备采用304不锈钢板材:一体拉伸面板,面板厚度1.2,侧板,其他板材要求304不锈钢,厚度1.0。配套电磁专用复底不锈钢500*500汤桶。采用10档式磁控火力开关,操作简单,使用方便,后背显示器采用液晶一体封灌智能中文动态显示,档位,功率及故障代码一目了然,线盘具有绝缘涂层处理,绝缘,防潮,安全,主机电子元件封装灌胶涂层处理（防止漏电及潮湿）
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	50
	电磁双炒双温灶
	2000mm*1150*800mm/450mm
	1.功率380V/15KW*2,设备采用304板材:一体拉伸面板,面板厚度1.2,侧板,其他板材要求304不锈钢,厚度1.0。配套电磁专用双耳500炒锅。采用10档式磁控火力开关,操作简单,使用方便,后背显示器采用液晶一体封灌智能中文动态显示,档位,功率及故障代码一目了然,线盘具有绝缘涂层处理,绝缘,防潮,安全,主机电子元件封装灌胶涂层处理（防止漏电及潮湿） 
2.计算规则:按实际数量以台计算    
	台
	1
	　
	　
	[image: 双头双尾.png]

	51
	电磁单头大锅灶
	1100mm*1150mm*800mm/450mm 
	1.功率380V/20KW,设备采用304板材:一体拉伸面板,面板厚度1.2,侧板,其他板材要求304不锈钢,厚度1.0。配套电磁专用430材质大锅,采用10档式磁控火力开关,操作简单,使用方便,后背显示器采用液晶一体封灌智能中文动态显示,档位,功率及故障代码一目了然,线盘具有绝缘涂层处理,绝缘,防潮,安全,主机电子元件封装灌胶涂层处理（防止漏电及潮湿）
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	3
	　
	　
	[image: 单头大炒.png]

	52
	炉拼台
	475mm*1200mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,主板1.2mm厚,其余为1.0mm厚,立柱采用直径50*1.0mm厚不锈钢管,外形同灶台外观。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	53
	厨房灭火系统
	双瓶
	1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式；                                                   2.灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连,系统启动后,自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后,再自动喷水；                                         
3.系统装置包括:控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；                                                   
4.灭火装置箱体内配有水流控制阀,灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式,为纯机械式启动,（不能使用电磁阀,避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）；  
5.灭火装置配置远程控制模块,能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；                                                         6.连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管,全部使用卡压连接的方式；          
7.所有管路安装都必须用专用支架固定,不能紧贴烟罩表面安装；                   
8.烟罩内所有管道连接处,锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品,避免受高温长时间使用后腐化或松动；            
9.箱体采用304不锈钢板材制造,厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)304的不锈钢管,壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)304的不锈钢管,壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。工作温度:4-55℃；最高工作压力:0.9MPa,贮存压力:13MPa；灭火剂保质期:8年；药剂喷洒时间:13-15s；灭火时间:≤4s；药剂填充量:12L；机械应急操作机构操作力:80N,手动操作位移15mm；喷射延迟时间:1.5-2s；自动切换时间:3s；喷嘴工作压力:单瓶0.24MPa,双瓶0.16MPa,冷却水工作压力:单瓶0.05MPa,双瓶0.08MPa；灭火时的抗飞溅性能,装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油液飞溅出来；
10.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	1
	　
	　
	[image: 4fea33eaa0a2ec5578c0df61c25b1e3]

	G二层备餐区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	54
	双星水池
	1500mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120375(1)]

	55
	单门立式保温柜
	730mm*940mm*1860mm
	1.设备外壳及内胆均为304不锈钢材质,功率:220v2.62kw,容积:11L,温控范围:35℃-85℃,层架承重:30kg/层。全不锈钢设计,采用热风对流,风机送风加热模式,升温快,发热均匀；底部放置水盆,采用自然蒸发的方式保持食物的湿度；设有温显温度控制器,柜内温度恒定保持同时随时监控,温度可调。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	56
	食品冷柜（四门冰箱）
	1220mm*760mm*1965mm
	1.制冷方式:直冷,功率:220v370w,容积:930升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,冷冻-3℃到-20℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	57
	活动工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配四个万向轮,其中两个带刹车,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	58
	挂墙洗手池连感应龙头
	430mm*385mm*300mm
	1.用料:304不锈钢板,面板1.2mm厚,其余为1.0mm厚,挂墙式,配不锈钢落水器,配感应龙头,含挂墙安装。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	59
	豆腐机
	1750mm*600mm*1300mm
	1.功率:26.2KW,电压:380V,自动放浆,采用磨浆分享机和煮浆器,出品率高;采用自动控制系统,完成加工全过程自动化,增设数码温度控制仪监控温度变化,具有自动提示及报警功能;运用密闭式电子超高温蒸气加热煮浆工艺,去除大豆对人体的有害物质,保留原有的营养成份和鲜美口味,保鲜期长;采用食品级不锈钢制作生产设备,整洁光滑易清洗。配30升空压机一台。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	H二层售饭间
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	单通工作柜
	1800mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面采用1.2mm厚,其余1.0mm厚,面板下加18m厚高密度防水板,防水板下为加强筋1.0mm厚,门为吊门,配尼龙调节脚。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	3
	　
	　
	[image: 1562120175(1)]

	61
	柜式双星水池
	1200mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	62
	食品冷柜（冷藏箱）
	1800mm*760mm*800mm
	1.制冷方式:直冷,功率:220v180w,容积:490升,温度范围:冷藏+4℃到-5℃,采用304不锈钢,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力,品牌压缩机,微电脑控制,多按键设计,不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,硬质环戊烷聚氨酯整体模具发泡,除垢外置门把手。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562122715(1)]

	63
	立式留样冰箱
	600mm*705mm*1950mm
	1.制冷方式:直冷,温度范围+8℃~0℃,容积410L,功率:220v211w,采用304不锈钢,微电脑控制,门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；制冷冷凝机组与压缩机组用单独安装板连接固定；全铜管蒸发器；环戊烷聚氨酯整体模具发泡；可拆卸清洗式门封条。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	64
	六格双层保温售饭台
	2200mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面为冲孔板1.2mm厚,其余1.0mm厚,配有自动加热系统、自动温控系统。不含份数盆
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	定制产品

	65
	主食保温售饭台
	2000mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,台面为冲孔板1.2mm厚,其余1.0mm厚,配有自动加热系统、自动温控系统。不含份数盆
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	定制产品

	66
	双层工作台
	600mm*400mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	　

	67
	电磁组合炉
	2750mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,台面3.0mm厚,台面乱纹处理,侧板1.5mm厚,其余1.0mm厚,电压:380v,含电磁炖锅1台,功率:15kw、电磁旋转煮饺子炉1台,功率:15kw、电热保温份数盆1台,功率:3kw、电热升降煮面炉1台,功率:12kw。
2.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	1
	　
	　
	定制产品

	68
	电磁组合炉
	2750mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,台面3.0mm厚,台面乱纹处理,侧板1.5mm厚,其余1.0mm厚,电压:380v,电热升降煮面炉1台,功率:12kw、电热平扒炉1台,功率:9kw、电磁六眼煲仔炉1台,功率:3.5kw*6。
2.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	1
	　
	　
	定制产品

	J二层洗碗间+消毒间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	69
	气泡池
	1500mm*760mm*850mm
	1.槽体采用304不锈钢材质1.5mm厚,功率:380v12kw,洗涤能力:3000~4000碟/小时,采用纳米水分子立体循环无死角冲洗,辅助自动感应温度追踪控制。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	70
	长龙洗碗机
	4250mm*890mm*1996mm
	
1.单缸双喷双烘干,电加热总功率:68KW/380V； 
2.变频调速 
3.板材选用国标8个镍不锈钢304#T=1.5～4.0MM板材生产加工；
4.清洗能力:3200-3500件/h（以18寸快餐盘为依据）；
5.敞门式双层隔热设计,避免了水蒸气在使用时,带来的不便及危险； 
6.餐具出口防卡顶出装置,避免错误操作时,对机机器造成的损伤； 
7.电机扭矩保护系统,防止餐具滑落至链片时,对设备造成的损坏； 
8.门开关锁定,防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计,真正做到用得放心；
9.带分配器。
10.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	71
	双层收餐工作台
	2700mm*700mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: 1562120140(1)]

	72
	活动工作台
	1800mm*800mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配四个万向轮,其中两个带刹车,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	73
	单星水池
	1200mm*750mm*800mm
	1.用料:304不锈钢材质,面板及槽体1.2mm厚,槽体下采用直径32*1.0mm厚不锈钢管为加强筋,立柱采用38*38*1.2mm厚304不锈钢拉丝方管,配尼龙调节脚,配有不锈钢落水器,满焊抛光打磨处理。配冷热水龙头及角阀软连接。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	3
	　
	　
	[image: ]

	74
	挂墙式电热水器
	80升
	1.电脑式变频功率2000W/3000W,智能调温；液晶数码显示屏,节能认证；
2.出水断电、定时预约,增容,内置双防电墙技术、铠甲防电,光电感应灯,四重防护；
3.一级能效,遥控器,触摸双控制；                                4.带一键活水功能；                    
5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。
6.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: ]

	75
	食具消毒柜（双门消毒柜）
	1300mm*700mm*1980mm
	1.电压220V/50HZ（V）,额定功率4.4kw, 容积720L,8层,温度范围20℃~150℃,150℃高温杀菌,大容量存储,大功率消毒,欧式设计,美观大方,热风循环无死角,杀菌彻底,高温保险,意外降到最小化
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	4
	　
	　
	[image: ]

	K其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	76
	灭蝇灯
	390mm*195mm
	1.功率:220v8w*2,适用面积:50-100㎡,高效黏捕式,ABS材质外壳。
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	8
	　
	　
	[image: ]

	77
	消毒灯
	长1200mm
	1.紫外线消毒,功率220v40w
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	28
	　
	　
	[image: ]

	78
	粥品自助调料台
	2000mm*700mm*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板采用1.2mm厚,面板下加18mm厚高密度防水板,防水板下为加强筋由1.0mm厚不锈钢板折成,其余板材为1.0mm厚,所有焊缝为满焊,抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	定制产品

	79
	四人分体餐桌椅
	1300mm*700mm*760mm
	1.桌面基材:桌面采用25mm厚多层板,甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2.饰面与封边:面贴防火板,厚度≥0.7mm；清水油漆封边,采用四角倒鸭嘴边造型,板材层数调理清晰匀称。
3.五金件:连接螺母采用精密加工的压铸件,台面连接螺丝采用锁紧螺丝,脚下选用尼龙脚套,内藏Φ20mm 的调节脚。
4.框架:桌脚采用Φ19*2.0mm的圆形钢管制作,立脚造型采用分管造型设计,钢架焊接采用二氧化碳气体保护焊,表面经去油、除锈、抛丸工艺处理后静电喷塑。
5.椅子椅面:使用PP材料混入加强纤维,经模具注塑成型,椅面腰部受力部分厚度＞10mm,呈放射状向外渐渐做薄,最外围感官厚度≥7±1mm。强度能达到300N以上,10万次的推背测试【要求椅面提供横截面样品,最大限度展示椅面厚度】
6.椅架:采用Φ16*2.0mm圆管制作。脚垫:选用高强耐磨万象内塞,椅子可叠放。椅面下部加装塑料保护罩等防护装置,避免椅子叠放时损伤座面。符合人机工程学的不规则曲面结构,坐感舒适。提供至少5种颜色备选。
7.详细规格:椅面宽度L≥415mm,椅面深度W≥465mm,座板深度≥435mm,椅子高度830mm≤H≤850mm。
8.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	54
	　
	　
	[image: ]

	80
	平板车
	600mm*900mm*850mm
	1.用料:304不锈钢板,面板厚度1.2mm厚, 面板下加强筋采用38*38*1.0方管,配四个万向加强脚轮,其中两个带刹车功能,把手采用直径50*1.0圆管一次弯曲成型,所有焊缝须满焊抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	2
	　
	　
	[image: 1563838530(1)]

	81
	餐车
	800mm*500*800mm
	1.用料:304不锈钢板,面板厚度1.2mm厚, 面板下加强筋采用38*38*1.0方管,配四个万向加强脚轮,其中两个带刹车功能,把手采用直径50*1.0圆管一次弯曲成型,所有焊缝须满焊抛光打磨处理。
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	4
	　
	　
	[image: 1562120276]

	82
	挡鼠板
	1500mm*600mm
	1.304不锈钢板0.8mm厚,含安装费用
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	5
	　
	　
	[image: ]

	83
	挡鼠板
	1000mm*600mm
	1.304不锈钢板0.8mm厚,含安装费用
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	6
	　
	　
	[image: ]

	84
	挡鼠板
	1200mm*600mm
	1.304不锈钢板0.8mm厚,含安装费用
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	3
	　
	　
	[image: ]

	85
	净水器
	四级过滤
	1.制水能力:0.5T/H（约8L/Min）产品尺寸:600*145*720mm（宽*厚*高）电气参数:220V/50Hz~ 20W过滤精度:10纳米（超滤）过滤工艺:PP棉+一级活性炭+二级活性炭+超滤膜 四级过滤,智能控制:滤芯/水压/WIFI 状态指示,手机互联:水压、流量、滤芯寿命远程监测 自动清洗:超滤膜自动冲洗
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	L排烟
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	86
	湿式集烟罩饮食业油烟净化一体设备
	9800mm*1500mm*700mm
	1.采用304不锈钢板1.2mm厚。配不锈钢水泵,配后倾式离心风机,风机电压380V/50hz,出风口风速16米/S,风压650pa,功率1.1kw,电流2.8A,风量6000m3/h。结构特点:一体烟罩式结构,内置油烟净化系统,自带风机,抽排净化一体。
2.计算规则:按实际数量以米计算
	米
	9.80 
	　
	　
	[image: 1562233140(1)]

	87
	湿式集烟罩饮食业油烟净化一体设备
	5400*1500mm*700mm
	1.采用304不锈钢板1.2mm厚。配不锈钢水泵,配后倾式离心风机,风机电压380V/50hz,出风口风速16米/S,风压650pa,功率1.1kw,电流2.8A,风量6000m3/h。结构特点:一体烟罩式结构,内置油烟净化系统,自带风机,抽排净化一体。
2.计算规则:按实际数量以米计算
	米
	5.40 
	　
	　
	[image: 1562233140(1)]

	88
	方型油网烟罩
	5500mm*1000mm
	1.用料:304不锈钢板,1.2mm厚,配LED防水灯,配双层隔油网。
2.计算规则:按实际数量以平方米计算
	平方米
	5.50 
	　
	　
	[image: 1562142341(1)]

	89
	方型排气罩
	4700mm*1200mm
	1.用料:304不锈钢板,1.2mm厚,配LED防水灯,配双层隔油网。
2.计算规则:按实际数量以平方米计算
	平方米
	5.17 
	　
	　
	[image: 1562142341(1)]

	90
	烟罩封板
	22000mm*1300mm
	1.304不锈钢板1.2mm厚
2.计算规则:按实际数量以平方米计算
	平方米
	28.60 
	　
	　
	[image: 1562142384(1)]

	91
	烟道
	　
	1.镀锌板1.2mm厚,包含弯头、变径等
2.计算规则:按实际数量以平方米计算
	平方米
	256.00 
	　
	　
	[image: 1562142488(1)]

	92
	油烟净化器
	40000风量
	1.设备外壳由冷板材料制成,外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆,净化效率 90% 以上。
2.数字化操作和显示,可显示运行电流、故障代码等。
3.开门断电:更好的保护操作人员安全。
4.设备电场为圆筒蜂窝电场或板式电场,材质为201不锈钢。
5.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	93
	双层风柜
	18kw
	1.功率:18.5kW-4P,电压:380V,全压:708-1317Pa,转速:1450r/min,流量:36479-27516m2/h,静压:555-1234Pa
2.计算规则:按实际数量以台计算
	台
	1
	　
	　
	[image: ]

	94
	减震器
	与风柜配套
	1.计算规则:按实际数量以套计算
	套
	1
	　
	　
	[image: 1562142867(1)]

	95
	出风弯头
	与风柜配套
	1.镀锌板1.2mm厚
2.计算规则:按实际数量以个计算
	个
	1
	　
	　
	[image: uh0C22AF108D7B62B02CA2D7FC9650E65EF.jpg..220x0]
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报价内的备品备件、易损件及专用工具清单(如有)
单位：元
	备品备件名称
	规格型号
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	产地
	品牌
	单价
	合价
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投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
 

质保期内能供应的备品备件价格明细表（如有）
单位：元
	序号
	备品备件、
易损件名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人资格证明文件
投标人有效的营业执照扫描件










投标人（盖章）：













法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：            
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）
       年       月       日


	（法定代表人有效的身份证扫描件）

















法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （姓名、职务）  ，代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为  WHGYJS2026-003 号的招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。
本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。
被授权人无转委托权。
法定代表人签字或盖章：
投标人（公 章）：

	（被授权人有效的身份证扫描件）















注：若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。


投标人信用承诺书
为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：
一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。
三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。
四、我单位、法定代表人、委托代理人承诺近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。
五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价等内容组织实施。
六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。
七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。
八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

 承诺单位：                          （盖章）
                                     年    月    日


投标人参与投标的声明函

本单位郑重承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（3）我单位、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；
（4）我单位近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；
（5）我单位、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录；
（6）我单位本次非联合体投标。

[bookmark: _Hlk72505594]若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。


      投标人（盖章）：



交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件








投标人（盖章）：








投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人







注：（查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/，查询省份为全部）；附通过网站查询信息记录网页截图，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信情况网页截图。





投标人（盖章）





[bookmark: _Toc523388197]

投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录





注：附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。






投标人（盖章）：







投标人认为需要提供的资质资格证明文件











                      投标人（盖章）：



















投标人基本情况表
	单位名称
	
	地址
	

	办公电话/传真
	
	联系人
	

	总经理
	
	固定办公面积（平米）
	

	注册情况
	工商注册号
	

	
	注册资本（万元）
	

	
	法定代表人
	
	单位类型
	

	
	成立时间
	
	营业期限
	

	
	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	1.与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为：
2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为：

	投标人情况简介

	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


[bookmark: _Toc523388144]投标人自2023年1月1日至今承揽的类似项目业绩表
	序号
	发包人
	项目名称
	合同签订日期
	电话/联系人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标文件中需提供证明材料。


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


技术文件

按评分细则编制。



[bookmark: _Toc66864056][bookmark: _Toc130891924]第六章  合同（范本）
合同编号： 
[bookmark: OLE_LINK2]本合同于 年 月 日由甲、乙双方共同签订。甲方为威海广源建设发展有限公司、乙方为     。本合同各方必须遵守《中华人民共和国民法典》,并各自履行应负的全部责任。其中甲方的权利义务均由威海广源建设发展有限公司享有和承担。
本合同书一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
一、合同的组成部分
1、中标通知书
2、本合同书
3、乙方在评审过程中补充、修改和澄清的文件
4、招标文件
5、投标文件
上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
二、合同标的：

三、价款：
本合同总价款为人民币   元整（￥   元）。
本合同中约定的价款是含税价款（13%增值税），若出现乙方实际开具的发票税率与13%税率不一致的情况，结算时按照中标单位实际开具的增值税发票计取税金，其他费用不变，只调整税金差价进行结算。
四、质量及专利权：
1、乙方提供的货物及服务必须符合WHGYJS2026-003招标文件的要求及乙方投标文件的承诺。
2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。
3、保修期    年，在保修期内，中标方不得收取任何费用。保修期满后，中标方维修只收成本费，并提供终生技术服务。
五、供货安装地点及甲方联系方式：
供货安装地点：甲方指定地点；
联系人：              ；
联系电话：              。
六、供货安装调试完毕时间：
七、验收：
1、标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货安装调试地点。
2、供货安装前，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。
3、标的物必须在运抵供货安装调试地点经甲方检验同意后才能开启包装。
4、标的物属于《强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。
5、乙方将标的物供货安装完毕后，甲方应在7个工作日内启动验收。
八、《验收报告》的签署：
验收合格，甲方应及时、完整、真实地签署《验收报告》。
九、付款：
1、本合同以人民币付款。
2、付款方式：
合同生效后，乙方在合同约定时间内发货至甲方指定地点，并安装完毕，甲方收到合格发票且验收合格后向乙方支付货款至70%，剩余货款作为质保金，质保期满后分别付清。
3、付款按以下资信办理
收 款 人： 
开户银行：
银行帐号：
联 系 人： 
联系电话：
4、结算方式：
结算方式：采购单价为中标单价（全费价，不做任何调整），数量以经采购负责人确认的实际采购数量为准进行结算。
十、售后服务：
1、根据甲方需要，乙方派技术人员现场服务，负责培训甲方人员熟练使用标的物，处理现场出现的技术问题等。
2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过系统中配备的设备（材料）生产厂提供的承诺。出现质量问题时，质保期内，免费负责三包（包退、包换、包修）；质保期外，应负责维修并只收取成本费，所需的备品备件应按照承诺优惠措施及优惠价格供应。
3、标的物出现问题时，无论质保期内外乙方均需保证2小时内响应甲方的要求，2小时内到达现场并完成修复，特殊情况需要在接到甲方电话后 1 小时内到达现场并完成修复。若修理时间超过1日或需返回原生产厂维修，质保期内乙方必须向用户单位提供备用设备，以保证甲方工作的正常进行。
4、乙方在威海市应有专业维保队伍，要求厂家或授权经销商建立定期回访制度，质保期内至少提供二次免费上门检修保养服务，接到甲方通知两小时内必须到达现场。
十一、变更、修改及转让：
乙方应严格按合同要求供货安装调试，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的物的数量、质量、供货安装调试完毕时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。
十二、合同解除：
乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，将向其发出书面通知，解除本合同。
十三、违约赔偿：
1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十一条变更、修改及转让的约定，甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，将与其解除合同。
2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定（规定），甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，将与其解除合同。
3、乙方违反第六条供货安装完毕时间的约定，逾期供货安装完毕或者经验收不合格而重新供货安装，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3‰向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。
4、甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的3‰向乙方支付违约金。
5、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的100%给予赔偿。
6、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。
7、上述违约责任除“不可抗力”外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。
十四、争议解决：
1.合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼；
2.在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。
十五、合同生效：
本合同由双方加盖公章或合同章后生效。
十六、签约地点：山东省威海市。
甲    方:                     　乙 　　方: 
单位盖章:                 　　　单位盖章:

代表签字:                 　　　代表签字:
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