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[bookmark: _Toc130891902][bookmark: _Toc66864040][bookmark: _Toc253045125][bookmark: _Toc266431116]第一章  招标公告
[bookmark: _Hlk192680109]国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目
招标公告
（招标编号：WHGQ(2026)HHTZTY2026007）

一、招标条件
本招标项目国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海市环海投资发展有限公司，项目资金来源为财政资金，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、招标内容
1.项目名称：国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目
[bookmark: _Hlk192661141]2.项目概况：本项目拟购置10座玻璃钢快艇（敞开艇）1艘、10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）1艘、26m试验保障船（沿海航区）1艘，用于试验场区内仪器设备、物资和人员的运输保障，以及海上试验的现场作业支持。具体内容详见招标文件。
[bookmark: _Hlk192661151]3.最高限价：700万元。其中，10座玻璃钢快艇（敞开艇）和10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）最高限价为160万元、26m试验保障船（沿海航区）最高限价为540万元。
4.供货期：10座玻璃钢快艇（敞开艇）和10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）自合同签订之日起3个月内交付，26m试验保障船（沿海航区）自合同签订之日起8个月内交付。
5.质保期：自双方签署交接船议定书之日起1年。
6.质量标准：达到国家验收规范合格标准。
7.交付地点：招标人指定地点。
三、投标人资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；
4.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；
5.投标人、法定代表人、委托代理人近三年无行贿犯罪记录；
6.本次招标不接受联合体投标。
四、获取文件时间及地点
1.获取时间：2026年8月14日17时30分至2026年8月21日17时30分（北京时间）。
2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从国企阳光采购平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法提交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（投标人）：1046971257。
注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。
五、投标文件提交
提交投标文件截止时间：2026年9月4日9时00分 
地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。
六、开启时间及地点
时间：2026年9月4日9时00分（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK3]地点：威海市公共资源交易中心交易六厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）。
七、发布公告的媒介
本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。
八、其它补充事宜
1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。
2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA 签章功能可正常使用。远程开标，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。
九、联系方式
1. 招标人：威海市环海投资发展有限公司
地址：威海市环翠区环海路298-2号
联系人：慈工
联系电话：0631-5120709
2.招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号
联系人：臧重平、王颖
联系电话：0631-5893538
电子邮箱：whtyzb@126.com

发布人：威海市天垣工程咨询管理有限公司
发布时间：2026年8月14日
环翠区“碧湾智岛·美丽环翠”EOD项目项目招标文件




威海市天垣工程咨询管理有限公司	1	0631-5893538
[bookmark: _Toc130891903][bookmark: _Toc66864041][bookmark: _Toc413596395][bookmark: _Toc382129913][bookmark: _Toc266431126]第二章  投标须知
投标须知前附表
	序号
	项    目
	内           容

	1
	项目名称
	国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目

	2
	招标编号
	WHGQ(2026)HHTZTY2026007

	3
	招标人
	招标人：威海市环海投资发展有限公司
地址：威海市环翠区环海路298-2号
联系人：慈工
联系电话：0631-5120709

	4
	招标代理机构
	代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号
联系人：臧重平、王颖
联系电话：0631-5893538

	5
	项目情况
	详见“第一章 招标公告”

	6
	资金来源及比例
	财政资金100%

	7
	落实情况
	已落实

	8
	电子投标
特别提示
	1.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。
登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“国企阳光采购平台”获取招标文件，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。
2．本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。
3.电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。
4．网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。
5．投标人提交的电子投标文件应参照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。
6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。
7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。
8．除网上提交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。
9．投标人应充分考虑到网上提交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

	9
	资质证明文件
原件
	无需提供资质证明文件原件

	10
	投标文件份数
	网上按时提交电子投标文件1份

	11
	实物样品
	无

	12
	现场踏勘
	不组织

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标有效期
	开标之日起90天

	15
	投标文件提交时间及地点
	电子投标文件提交时间：2026年8月14日18时30分至2026年9月4日9时00分（以国企阳光采购平台具体显示时间为准）提交网址：https://www.whgqcg.cn/login?redirect=%2Findex
15.1纸质投标文件提交方式：
基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。
15.2纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。
15.3封套内容：
（1）代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
（2）项目名称：国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目
（3）招标编号：WHGQ(2026)HHTZTY2026007
（4）投标人：××××
（5）注明“公开开标前不得启封”字样。

	16
	开标时间
	2026年9月4日9时00分

	17
	开标地点
	威海市公共资源交易中心交易六厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）

	18
	开标方式
	投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。

	19
	开标程序
	签到时间：递交投标文件截止时间前完成
解密时间：开始解密后15分钟内完成

	20
	资格审查方式
	资格后审

	21
	评审办法
	综合评分法

	22
	联合体报价
	不允许

	23
	分（转）包
	不允许

	24
	投标保证金
	[bookmark: _Hlk58068062][bookmark: _Hlk191971653]1.本项目投标保证金：人民币壹万元整。
[bookmark: _Hlk191971666]2.交纳截止时间：同电子投标文件提交截止时间。
3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。
4.本项目的投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。
5. 为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在提交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达指定账户（以投标人在系统中获取到的虚拟子账号信息为准）。请投标人务必注意以系统生成的缴纳账号信息为准，进行保证金的缴纳，并及时通过平台查询确认保证金到账情况，因操作不当造成投标保证金递交失败的，由投标人自行承担相应责任。以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。
6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。
7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。

	25
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	26
	付款方式
	详见合同范本

	27
	最高限价
	700万元。其中，10座玻璃钢快艇（敞开艇）和10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）最高限价为160万元、26m试验保障船（沿海航区）最高限价为540万元。投标报价不得超过各部分最高限价，否则报价无效。

	28
	其他
	1.本项目按货物类以公开招标方式实施采购。
2.投标人开标时无需提供相关资料原件，对其投标文件中所提供资料的真实性负责，若发现不实之处、弄虚作假或资料不齐全的，将不作为有效资料证明。

	29
	代理服务费
	参照原国家发展计划委员会规定的标准（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格［2002］1980号)下浮一定比例进行收取。由中标人在招标代理机构发出中标通知书时支付，此费用包含在报价中，招标人不再另行考虑。

	
	专家评审费
	专家评审费由中标单位交纳，按实收取。

	30
	是否委托定标
	是


[bookmark: _Hlk191971690]《实质性条款一览表》
说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

	[bookmark: _Hlk207628854]序号
	项目名称
	内       容

	1
	资格性审查
	[bookmark: _Hlk58066797]1.投标人合法有效的营业执照扫描件；
2.法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件；
3.法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件；
4.投标人信用承诺书；
5.投标人参与投标的声明函；
6.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件；
7.投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；
8.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。
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	符合性审查
	1.报价低于（或等于）最高限价；
2.投标保证金：按招标文件要求交纳；
3.投标文件按规定签署及盖章；
4.供货期、质保期、质量标准、交付地点满足招标文件要求；
5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。


[bookmark: _Toc130891904][bookmark: _Toc66864042]一、说明
本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》《环翠区区属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。
[bookmark: _Hlk154667578]1.适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
1.2 本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。
1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
2.相关要求
2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.2本项目若涉及招标货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标人前具有完全的所有权，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
[bookmark: _Hlk219903548]2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录国企阳光采购平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。
[bookmark: _Toc130891905][bookmark: _Toc66864043]二、招标文件
[bookmark: _Hlk154667588]3.招标文件的构成
由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。
3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）开标、评标、定标
（4）采购项目说明
（5）投标文件格式
（6）合同（范本）
（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）
3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
（4）评审对照表
（5）评分对照表（如有）
3.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。
4.招标文件的澄清
[bookmark: _Hlk154667598]4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止10日以前按“投标须知前附表”提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。
5.招标文件的修改
5.l在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。
5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间15日以前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足15日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc66864044][bookmark: _Toc130891906]三、投标文件的编制
[bookmark: _Hlk154667644]6.投标文件编制要求
6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。
6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。
6.4投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件。
6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。
6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。
6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。
6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。
6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。
[bookmark: _Hlk154667652]7.数据文件编制要求
7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。
7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。
7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。
[bookmark: _Hlk154667662]8.文件构成
投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。
8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：
（1）投标文件封面
（2）投标文件目录
（3）投标承诺函
（4）投标（报价）一览表
（5）报价明细表
（6）投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlk210808393]1）投标人合法有效的营业执照扫描件
2）法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件
3）法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件
4）投标人信用承诺书
5）投标人参与投标的声明函
6）交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：a.企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、b.电汇凭证或电子汇款截图扫描件
7）投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）
8）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网站：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告
9）投标人认为需要提供的资质资格证明文件
（7）投标人基本情况表
（8）投标人自2023年1月1日至今承揽的类似项目业绩表
（9）技术文件
[bookmark: _Hlk154667818]8.2数据文件（PDF格式）（第二册）
投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
9.投标报价
9.1投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。
[bookmark: _Hlk154667840]9.2投标人应按照“第四章采购项目说明”的内容进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。
9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。
9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：
（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；
（2）投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。本项目为含税价，报价应包括完成本项目的船舶设计、建造、船舶主体及全部配套附件、包装、运输、管理费、利润、税金、法定船舶检验、申办全套有效船检证书、成品交付、质保售后服务以及合同履行期间所有不可预见风险等全部费用，均由中标单位负责。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
[bookmark: _Hlk154667928]（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。
（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。
（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标承诺函”中填写的内容为准。
（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。
（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。
9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：
（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；
（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；
（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理；
（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；
（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
[bookmark: _Hlk154667948]9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。
10.联合体投标
两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。
10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。
10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。
本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。
11.关于分包
11.1投标人拟将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。
本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。
12.现场踏勘
12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。
12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标人的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。
本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》。
13.投标的有效期
13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。
13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。
14.投标保证金
14.1本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。
14.2退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。
14.3有下列情况之一的，投标保证金不予返还。
（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；
（2）在投标有效期内撤回报价的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；
（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（5）评审委员会认定的其他事项。
对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。
本项目投标保证金相关要求见《投标须知前附表》。
[bookmark: _Hlk154667959]15.履约保证金的交纳与返还
该项目无需交纳履约保证金。
16.投标文件的数量和签署
16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份
（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlk219895739]（2）投标人应首先编制word格式投标文件，编制完成后在国企阳光采购平台中上传该投标文件（pdf格式），再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。
（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。
（5）可使用系统的多页盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。
[bookmark: _Hlk154667982]（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。
16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份
[bookmark: _Hlk219896050]（1）投标人应先填写数据文件（EXCEL格式），填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的数据文件。
（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。
[bookmark: _Toc66864045][bookmark: _Toc130891907]四、投标文件的提交
17.投标文件的密封和标记
17.1电子投标文件的密封和标记
[bookmark: _Hlk219896064]加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在国企阳光采购平台的“投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。
17.2资质证明文件原件的密封和标记
无需提供资质证明文件原件。
17.3文件提交
[bookmark: _Hlk219896087]（1）投标人应在投标须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。
（2）投标人须使用数字证书（CA）进行解密，如忘记密码或输入密码错误次数太多导致其数字证书（CA）锁定，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。
（3）除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。
（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。
18.投标截止期
本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。
19.迟交的投标文件
[bookmark: _Toc429313655]国企阳光采购平台无法接收投标截止时间后提交的电子投标文件。
20.现场演示/样品递交
20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统相关功能与评标专家进行远程演示。
20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。
是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件和数据文件上传到国企阳光采购平台,在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
21.2投标人在提交投标文件后，可以在投标截止时间之前撤回其投标文件。
21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。
[bookmark: _Toc130891908]五、开标与评审
22.开标
22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
[bookmark: _Hlk154667997]22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
22.3投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，未按时完成签到的将会被视作认同开标结果。
22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。
22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
[bookmark: _Hlk154668012]22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.10开标程序
（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。
（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。
（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。
（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。
22.11应急开标程序
电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
[bookmark: _Hlk154668029]（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。
应急开标程序包括：
（1）对未在系统中开标的可暂停开标；
（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。
（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。
（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。
22.12应急开标电子邮件提交规定
接收电子邮箱：whtyzb@126.com
提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；
邮件数量：一封；
邮件主题：招标编号、投标人名称；
邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。
22.13启动电子邮件开标流程
工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；
投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；
提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；
投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。
23.评标委员会的组成和评标办法
[bookmark: _Hlk154668068]23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表（如有）及评审专家5人以上的单数组成，其中经济、技术方面的评审专家不得少于三分之二。评标委员会的专家依法从国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评标委员会成员不得被最高法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。
[bookmark: _Hlk154668119]23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。
23.3评标委员会成员职责：
（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；
（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；
（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；
（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；
（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；
（6）配合主管部门处理投标人投诉；
（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。
[bookmark: _Hlk154668127]23.4评标委员会集体职责：
（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；
（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；
（3）配合主管部门做好投诉处理工作；
（4）必要时，向投标人解释评审结果；
（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
[bookmark: _Hlk154668139]23.5招标代理机构或招标人的职责：
（1）核对评标专家身份和招标人代表授权书（如有），对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；
（2）宣布评审纪律；
（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长（如有）；
（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行；
（10）处理与评标有关的其他事项。
招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
[bookmark: _Hlk154668158]23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。
23.7在招标采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有以下利害关系之一的，应当回避：
（1）参加招标采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加招标采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加招标采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有服务、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系。
投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
23.8评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。
23.9评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。
[bookmark: _Hlk154668166]23.10评标委员会独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.11评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。
招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
24.投标文件的初审
[bookmark: _Hlk154668175]评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。
24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：
[bookmark: _Hlk154668197]（1）投标文件不完整的；
（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；
（3）投标文件未按规定签署及盖章的；
（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；
（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；
（6）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（7）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（8）为本招标项目的代建人；
（9）为本招标项目的招标代理机构；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（14）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；
（15）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk154668205]24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。
具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。
24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk154668217]（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；
[bookmark: _Hlk154668229]（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；
（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；
（7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。
[bookmark: _Hlk154668255][bookmark: _Hlk154668244]24.4属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。
[bookmark: _Hlk154668262]25.投标文件的澄清
25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。
[bookmark: _Hlk154668269]26.投标文件的评价
[bookmark: _Hlk154668274]评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以项目实施方案得分高的排前。
[bookmark: _Hlk154668281]26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应招标文件的投标文件 进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。
26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。
26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见。
[bookmark: _Hlk154668289]26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：
①投标文件的响应状况（包括是否参照招标文件要求制作）；
②招标文件规定的其它评审因素。
26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。
26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。
27.出现下列情形之一的，应予废标：
（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
[bookmark: _Hlk154668298]（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（3）投标报价超出招标文件中规定的最高限价；
（4）因重大变故，招标任务取消的。
[bookmark: _Toc66864047][bookmark: _Toc130891909]六、定标
[bookmark: _Hlk154668311]28.确定中标候选人
28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Hlk154668326]28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和评标标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
29.确定中标人
招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的中标候选人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。
中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc66864048][bookmark: _Toc130891910]七、结果公告
30.结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：
（1）招标人、代理机构的名称、地址和联系方式；
（2）项目名称和招标编号；
（3）中标人名称和中标金额。
31.签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc130891911][bookmark: _Toc66864049]八、质疑
32.质疑
32.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
投标人应按照下列规定进行质疑：
32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。
32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。
（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。
32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。
32.6有下列情况之一的质疑不予受理：
（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；
（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；
（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；
（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；
32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。
32.8仲裁或起诉
投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。
[bookmark: _Toc66864050][bookmark: _Toc130891912]九、签订合同
中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。
[bookmark: _Toc66864046][bookmark: _Toc66864051][bookmark: _Toc66864053][bookmark: _Toc130891913][bookmark: _Toc266431156][bookmark: _Toc382129915][bookmark: _Toc413596397]招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

第三章  开标、评标、定标
[bookmark: _Toc130891914]一、开标
1.招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
2.开标前准备：投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
3.开标程序：签到-开标-解密-唱标，具体详见“第二章 投标须知”。
（1）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。
（2）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
（3）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
4.应急开标程序：如需启动应急开标程序，应按第二章投标须知第22.11-22.13内容进行。
5.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
6.评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
[bookmark: _Toc130891915]二、评标
1.评标原则
“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：
（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。
（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。
（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。
（4）保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。
（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
2.评标程序
（1）核对评审专家身份、招标人代表授权书（如有）；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长（如有）；
（5）开标结束后，评标委员会对投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见第二章 《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中资格性和符合性检查条款。
（6）属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。
（7）澄清、说明或者补正
1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字或盖章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。
（8）比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出3名中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以项目实施方案得分高的排前。
（9）出现下列情形之一的，应予废标：
1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
3）投标报价超出招标文件中规定的最高限价；
4）因重大变故，招标任务取消的。
3.评标方法：
（1）综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照综合得分由高到低的顺序确定投标人排序。
[bookmark: _Hlk191971768]（2）评标细则
	[bookmark: _Hlk237014088]序号
	评审因素
	评分标准
	类型
	分数

	1
	报价
	投标人投标报价等于评标基准价的，得满分30分。投标报价每高于评标基准价1％扣0.3分，每低于评标基准价1％扣0.15分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。
评标基准价计算方法：
有效投标人≥10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值；6家≤有效投标人＜10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值；有效投标人＜6家,评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值。
投标报价的偏差率计算公式：
偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价
	价格
	30.00

	2
	投标人信用情况
	投标人近一年（从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间）内无行政处罚记录的得基本分5分，有行政处罚记录的，每有一条记录在基本分的基础上，扣0.2分，最低得0分。
注：投标文件需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。
	商务
	5.00

	3
	投标人业绩情况
	[bookmark: OLE_LINK9]投标人自2023年1月1日至今承揽的供货业绩：
1.每有一项玻璃钢质快艇业绩得1分，本小项最高得2分；
2.每有一项钢制船业绩得1分，本小项最高得3分；
本项最高得5分。
注：投标文件中需提供合同扫描件和完工交船证明材料扫描件，二者缺一不可，日期以合同签订时间为准，不提供证明材料或材料不符合要求者不得分。
	商务
	5.00

	4
	拟投入本项目人员
	评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分：
投标人提供的拟投入本项目的管理人员、技术人员及生产施工人员的相关专业技术职称、以往履历经验、人员配置数量、岗位设置等内容，在0-10分之间进行打分。
注：投标文件需提供拟派人员相关证书扫描件及近一个月（近一个月是指开标前两个月中任意一个月，不含开标当月）社保证明，若未提供或提供不全，评委可酌情扣分。
	技术
	10.00

	5
	企业实力
	评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分：
投标人企业荣誉、企业信誉、船舶制造工艺技术、以往项目客户满意度等内容，在0-5分之间进行打分。
注：投标文件中可提供相关证明材料扫描件。
	技术
	5.00

	6
	项目实施方案
	评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分：
1.实施措施及建造计划；（3分）
2.全过程质量保证措施；（3分）
3.完工验收、船舶报检及交船交付安排；（3分）
4.应急处理方案、故障到场响应时间；（3分）
5.船舶维修保养、售后技术人员配置，年度定期巡检、协助代办服务。（3分）
	技术
	15.00

	7
	[bookmark: OLE_LINK6]设计方案
	评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分：
1.设计要点说明完整、清晰，重难点把握准确；（5分）
2.设计方案合理，可充分满足招标人的使用需求。（10分）
	技术
	15.00

	8
	船体工艺方案
	评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分：
1.船体板材预处理和涂装工艺描述清晰；（5分）
2.局部变形控制工艺、无损探伤工艺描述清晰。（5分）
	技术
	10.00

	9
	机电安装调试工艺方案
	[bookmark: OLE_LINK8]评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分：
1.全船机电设备安装方案完整、动力系统调试、电气系统集成测试措施详细；（2分）
[bookmark: OLE_LINK2]2.投标人方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确。（3分）
	技术
	5.00


注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。
②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。
③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。
[bookmark: _Toc130891916]三、编写评标报告
依据评标委员会签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。
[bookmark: _Toc130891917]四、定标
1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低进行顺序排列，确定排序前三名为中标候选人。
2.评标结束后，公告无异议确定排名第一的中标候选人为中标人。如发现中标人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其它违法行为，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。
[bookmark: _Toc130891918]五、结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc130891919]六、签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc130891920]七、签订合同
1.中标合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。
2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc130891921][bookmark: _Toc66864054]3.中标合同，按照监督部门的要求，通过国企阳光采购平台进行签订。


[bookmark: _Hlk218496667][bookmark: _Hlk219971086][bookmark: _Hlk192682706][bookmark: _Hlk191971788]第四章  采购项目说明
一、项目名称：国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目
二、项目概况
本项目拟购置10座玻璃钢快艇（敞开艇）1艘、10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）1艘、26m试验保障船（沿海航区）1艘，用于试验场区内仪器设备、物资和人员的运输保障，以及海上试验的现场作业支持。
三、供货期：10座玻璃钢快艇（敞开艇）和10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）自合同签订之日起3个月内交付，26m试验保障船（沿海航区）自合同签订之日起8个月内交付。
四、质保期：自双方签署交接船议定书之日起1年。
五、技术要求：
[bookmark: _Hlk237425423]船型1：10座玻璃钢快艇（敞开艇）
1、概述要求
1.1船型、航区及用途
本艇为单底、单甲板、单机单桨、舷外汽油机动力驱动的高速快艇。全船采用玻璃钢结构。本艇要求线型流畅，外观新颖，用于运送人员及少量物资或工作测量时作为海上警戒，航行于平静水域营运限制，船舶类型为载客12人及以下船舶，按高速敞开艇要求设计,轻载最大航速~35kn。本艇不夜航，不雾航。
设计时，按以下内容考虑：
1）航行时风级不超过6级（蒲氏风级），目测波高不超过1m；
2）本船为固定航线船舶，航行时距岸不超过1000m，且船舶满载并以其营运航速航行时航程时间不超过10min；
3）航行时所有人员一般不应站立；
4）船上任何可移动的物体均应可靠固定。
5）乘员应尽量均匀分布，严禁乘员集中一舷乘坐，且所有乘员（包括船员）必须穿救生衣乘坐。
1.2设计依据
1）中国海事局（MSA）《国内航行小型海船技术规则》（2024）；
2）中国海事局（MSA）《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及其2022、2026修改通报；
1.3主要参数要求★
	名称
	数值

	最大船长
	8.00-8.30m

	总    长
	≥7.60m

	船    长
	≥6.65m

	型    宽
	≥2.80m

	型    深
	≥1.35m

	乘    员
	9人

	船    员
	1人

	设计吃水
	~0.50m

	动    力
	200HP四冲程汽油舷外挂机×1台

	最大航速
	35kn

	航区营运限制
	平静水域营运限制


2、总布置要求
本艇乘员舱内需设四排单人可折叠软椅，包括驾驶员在内总共设置10个座位。驾驶椅需为全向可调型游艇驾驶椅，驾驶椅及第一排乘客座椅均配安全带。
乘员区前端和左右两侧需装有装饰挡风玻璃，窗框为铝合金，乘员舱上方设有不锈钢蓬架折叠式遮阳罩1套。人员通过的甲板、通道和梯道为EVA防滑型；尾部需设舷外挂机1台，机斗前部需设置1只200L的不锈钢燃油箱，并配有遮阳盖。尾尖舱右舷需设有120Ah蓄电池1只，供主机启动和全船用电；尾尖舱需设有1只手摇泵，把舱内的积水排出舱外；船首需装有316L不锈钢包头及护脊，舷边装有护舷材用来保护艇体。本船乘员及驾驶区两舷侧及甲板下部需设有发泡浮力舱、首部踏步下空腔及艏尖舱下部为发泡填充，以提高抗沉性。
本艇需为敞开艇，客舱甲板应具备重力自排水功能。
3、船体结构要求
本艇结构设计需按《国内航行小型海船技术规则》（2024）进行，肋骨间距为500mm。
本艇骨架结构形式：全船为纵骨架式。
本艇结构按规范要求设计取值：
船体材料要求
船体材料：需采用中国船级社认可的玻璃纤维增强材料、胶衣树脂及不饱和聚脂树脂。本船胶衣选用船用胶衣；树脂选用船用不饱和聚酯树脂；玻璃纤维选用船用无碱方格布400#、600#、800#、无碱短切毡150#、300#。
艉板与艇底之间作局部加强，能均匀地使推力与振动传递至艇体，避免应力集中。
整个艇体需由船体和主甲板二个玻璃钢制品在接口内侧预制防水结构胶粘接牢固，在外侧用护舷橡胶用自攻螺丝紧固连接而成。
本艇结构型式为纵骨架式，其主要构件尺寸、板厚度按规范要求设置。
4、救生、消防设备要求
需按规范要求配备3A/89B干粉灭火器2个,带绳半圆消防水桶1只。全船配2只救生圈，带18m救生浮索。10件成人救生衣，1件儿童救生衣，1件婴儿救生衣，4枚火箭降落伞火焰信号。
5、无线电通信、航行信号设备要求
本艇不夜航，不雾航；
无线电通信设备：应具有1台便携式VHF无线电话。
航行设备：应具有1台磁罗经、1台AIS。
信号设备：应具有舷灯、黄闪光灯、白环照灯各一盏。小型球体、小型号笛各一只，5号国旗一面。
6、舾装要求
6.1 舵设备
操舵系统需采用国际知名品牌人力液压操舵系统，在驾控台转动手轮，控制主机的左右转向，要求满足从一舷满舵到另一舷满舵操舵时间不超过20 秒。
6.2 系泊设备
本艇需按《国内航行小型海船技术规则》（2024）配一只12kg的大抓力锚,长75m破断负荷不小于29.4kN的锚索1根，长22.5m破断负荷不小于25kN的纤维系船索2根。全船艏艉部共设置4个不锈钢系缆羊角。
6.3栏杆、扶手
本艇需在乘客区及驾驶区两侧均设有厚壁316L不锈钢扶手，扶手规格为φ32、 扶手高度不小于100mm。
6.4 甲板及护舷
需全船设EVA防滑甲板，两舷及尾部设规格不低于D60 嵌不锈钢条橡塑护舷材。
6.5 门、窗及舱口盖
本船高速敞开艇，首部设置有铝合金框前挡风玻璃一套。尾甲板共设2只约500×500玻璃钢风雨密舱口盖，航行期间可保持关闭。
7、防污染设备
乘员舱需设置1个盛放垃圾的垃圾桶。在尾舱内上摆放1只用于盛放污油的污油水桶。
8、防污底系统
本船是玻璃钢船需含有胶衣防止不利生物附着，胶衣不含有作为生物灭杀剂的有机锡化合物。
避雷及消除静电措施
本艇系玻璃钢结构，属不良导体，为避免遭雷击及消除金属上的静电，本船需尾部桅杆顶上安装黄铜接闪器一根，直径为12mm，顶端并应至少高出桅顶或桅顶上的电气设备的距离应不小于300mm，接闪器可直接与桅杆焊接或铆接在桅杆上、或用软金属导线与桅杆连接。艇上的电气设备、油箱及其它金属件均应可靠接地。
船型2：10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）
1、概述要求
1.1船型、航区及用途
本艇为单底、单甲板，双舷外汽油机动力驱动的折舭型高速快艇。全船采用玻璃钢结构。本艇需线型流畅，外观新颖，用于运送人员及少量物资或工作测量时作为海上警戒，航行于平静水域营运限制，船舶类型为载客12人及以下船舶，按10米及以下高速甲板艇要求设计,最大航速35kn。本艇要求可夜航，不雾航。
设计时，按以下内容考虑：
1）航行时风级不超过6级（蒲氏风级），目测波高不超过1m；
2）航行时所有人员一般不应站立；
3）船上任何可移动的物体均应可靠固定。
4）乘员应尽量均匀分布，严禁乘员集中一舷乘坐，且所有乘员（包括船员）必须穿救生衣乘坐。
1.2设计依据
1）中国海事局（MSA）《国内航行小型海船技术规则》（2024）；
2）中国海事局（MSA）《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及其2022、2026修改通报；
1.3主要参数要求★
	名称
	数值

	最大船长
	~11.00m

	总    长
	10.40-11.00m

	船    长
	9.10-9.50m

	型    宽
	3.00-3.10m

	型    深
	1.15-1.40m

	乘    员
	≥8人

	船    员
	2人

	设计吃水
	~0.50m

	动    力
	200HP四冲程汽油舷外挂机×2台

	最大航速
	35kn

	航区营运限制
	平静水域营运限制


1.4船舶主要特性要求
本船需为V型高速滑行艇，尾部配备对固定式不锈钢压浪板，在波浪中航行时用于调整纵倾，从而达到最佳航行状态。
全船需设置3道水密舱壁，并在乘员舱下空舱以及边甲板两侧下部内填充轻质发泡剂，满足规范的破损稳性要求，任一主舱进水不沉。
2、船体材料、结构型式要求
船体材料：需采用中国船级社认可的玻璃纤维增强材料、胶衣树脂及不饱和聚脂树脂。本船胶衣选用船用胶衣；树脂选用船用不饱和聚酯树脂；玻璃纤维选用船用无碱方格布400#、600#、800#、无碱短切毡150#、300#。
整个艇体需由船体和主甲板二个玻璃钢制品在接口内侧预制防水结构胶粘接牢固，在外侧用护舷橡胶用自攻螺丝紧固连接而成。全船为纵骨架式，结构需按照《国内航行小型海船技术规则》（2024）的要求进行设计。
3、舱室划分和主要设备配置要求
3.1主甲板以下
尾部需为艉尖舱、空舱，中部为乘员舱，艏部为艏尖舱。
机斗前部设置1只300L的不锈钢燃油箱，并配有遮阳盖。
艉尖舱右侧布置2只蓄电池作为主机启动用。
乘员舱下部空舱发泡填充；
艏尖舱：艏尖舱为防撞舱，内放置锚索等。
3.2主甲板
3.2.1应有尾甲板。
尾甲板需设有栏杆，总高度为1m，栏杆立柱和扶手规格为φ40×2，材质为316不锈钢。尾甲板设置通孔400×500/H250玻璃钢风雨密舱盖2只，通孔600×1000/H250玻璃钢风雨密舱盖1只，在#2左右两侧设置直径50双十字不锈钢缆桩1对。本船应设置自然出风口。
3.2.2应有乘员舱：
需在乘员舱后围蔽设置一扇通孔600×1400/H250风雨密单开门，乘员舱前部布置驾控台以及2张正副驾驶椅。其余空间布置8张单人座椅，乘员舱的第一排座椅和驾驶员座椅均应设置安全带。
3.2.3应有艏甲板：
艏甲板需设置1只通孔500×600/H250玻璃钢风雨密舱口盖，用于进出艏尖舱。两侧设置高度为600mm不锈钢栏杆，2只直径为50mm的双十字带缆桩，首部直径φ100的不锈钢单十字牵引桩。
4、舾装要求
4.1锚、系泊设备
需甲板前后左右两侧共设4只φ50mm双十字316不锈钢带缆桩，艏部设1只φ100的不锈钢单十字牵引桩，安装处结构做结构加强。
船首需配一只20kg的大抓力锚,长80m破断负荷不小于29.4kN的锚索1根，长25m破断负荷不小于30kN的纤维系船索2根。 
4.2舱面属具
4.2.1门
甲板室尾舱壁设置通孔600×1400/H250风雨密单开门。
4.2.2 窗
驾驶室围壁周围安装幕墙玻璃窗，侧窗为14mm钢化玻璃，前档为22mm钢化玻璃；驾驶窗配1套不锈钢双刮臂雨刮器。
4.2.3舱口盖
全船需设置有通孔400×500/H250的玻璃钢风雨密舱盖2只，通孔600×1000/H250的玻璃钢风雨密舱盖1只；1只通孔500×600/H250玻璃钢风雨密舱口盖；
4.2.4 栏杆、扶手
尾甲板需设有栏杆，总高度为1m；甲板室两侧壁设置扶手，艏甲板设置栏杆，高度为0.6m；栏杆立柱和扶手规格为φ40×2，材质为316不锈钢。
4.3甲板及护舷
全船涂装需根据船东要求定制，沿主甲板外侧安装固定D型橡胶护舷。
4.4 为改善舱室工作环境，本艇需配置1台船用水冷空调，冷量≥24000btu，该空调由1台船用柴油发电机组供电。
4.5 舵设备
操舵系统需采用国际知名品牌人力液压操舵系统，配置双机同步连杆系统，在驾控台转动手轮，控制主机的左右转向，要求满足从一舷满舵到另一舷满舵操舵时间不超过20秒。
5、内装要求
1)露天甲板需敷设防滑面；舱内甲板铺设PVC防滑防水船用地板；
2)天花及侧壁需采用铝蜂窝板等；
具体内装需要求以船东要求为准。
6、消防救生设备要求
需按规范要求配备3A/89B干粉灭火器2个,带绳半圆消防水桶2只。全船配2只救生圈，带18m救生浮索。10件成人救生衣，1件儿童救生衣，1件婴儿救生衣，4枚火箭降落伞火焰信号。10人气胀式救生筏1套。
7、无线电通讯、航行设备、信号设备要求
本艇可夜航，不雾航；
无线电通信设备：需具有1台固定式VHF无线电话和1只406MHz卫星应急无线电示位标。救生筏配双向VHF无线电话1台。
航行设备：1台磁罗经、1台AIS。
信号设备：需设置桅杆及航行信号灯，配1台船用探照灯，小型球体、小型号笛各一只，5号国旗一面。
8、电缆要求
本船主要电气设备的电缆除随机配套专用电缆外，乘员舱、公共处所及服务处所等处需采用CJPJ85/SC船用低烟无卤型电缆；无线电采用与之相应配套的电缆或高频电缆。
电缆的敷设应避免擦伤和其它损害，应远离油舱，水舱等危险区域。通过水密舱壁时应保证舱壁的水密完整性不受损害。电缆线的外护层在电缆线的全长上保持电气连续性。
9、接地要求
本船需在船尾后部安装一块S=0.1m2 δ=2mm铜质接地板。一块为避雷接地，也为全船电气充电机、油箱、栏杆等金属舾装件的接地。在顶棚甲板的桅杆顶部安装有φ=12mm L=250mm的铜质避雷针，通过1×16m的电缆接至避雷接地铜板。
10、防垃圾污染系统要求
本船乘员舱内需设有一只带盖的垃圾桶。
11、防污底系统要求
本船是玻璃钢船需含有胶衣防止不利生物附着，胶衣不含有作为生物灭杀剂的有机锡化合物。
船型3：26m试验保障船（沿海航区）
1.概述要求
本船为航行于沿海航区营运限制的特殊用途船。本船定位为国家海洋综合试验场（威海）的专用试验保障船，主要用于试验场区内仪器设备、物资和人员的运输保障，以及海上试验的现场作业支持。船舶满载并以其营运航速航行至避难地航程不超过4h。本船要求可夜航，不雾航。
本船需为横骨架式单甲板,双机型的钢质船舶；船员6人，特殊人员（含乘员）13人，按沿海航区低速特殊用途船要求设计。船体结构需按中国船级社颁发的《国内航行海船建造规范》 (2026版)，干舷、稳性、救生、消防及航行信号设备需满足中华人民共和国船舶检验局颁发的《国内航行海船法定检验技术规则》(2020版及其2022、2026修改通报)等法规要求。
2．主尺度及其性能要求★
最 大船 长           ≥26.30m
船      长           ≥24.32m
总      宽           6.30m
型      宽           6.00 m
型      深           2.30 m
设 计吃 水           1.15m
主      机           220KW(300PS)/1500RPM*2
最大航速             12kn
巡航速度             10Kn
特殊人员（含乘员）   13名
船      员           6名（以海事部门核定配员为准）
航      区           沿海航区营运限制
续航力               150nm
抗风等级             6级（蒲氏风级）
（具体开航等级根据海事部门的规定执行）
3、总体布置要求：
3.1、主甲板以下：
应有尾舵机舱，需内设8KN.m液压舵机一台；舱室前端壁设置燃油舱1只，容积为2m3。
应有机舱。机舱内共需布置 220KW/1500RPM船用柴油机二台、并配船用减速齿轮箱组成主机组，主机组遥控需采用进口电子油门档位控制装置；设置超静音发电机组2台，55kw及30KW/AC400V，一用一备。
应有液柜舱，舱内需分别设有1只3000L钢质生活污水箱和1只3000L 316不锈钢淡水箱
应有储物舱；
应有空舱1、2；
应有首尖舱，艏尖舱船中设制锚链舱。
3.2、主甲板以上
应有艉平台；
应有运输甲板区域，需配置起重能力为3吨的船用液压伸缩折臂吊机1台，吊臂单侧伸出船舷4m、船舶静态时能安全作业。甲板设有埋入式水密舱口盖1只，用于出入舵机舱。全船有效载货区域不小于18m2，最大载货量为5吨。
应有功能区，两侧需分别设置有应急蓄电池间，机舱斜梯出入口；二层平台检修斜梯。
应有乘客及驾驶区域；
应包含卫生间和吧台/配餐区，卫生间需配备有电动粉碎型坐便器、小便池、洗手台盆等设备；吧台/配餐区需配置水槽、电磁灶、微波炉、电饭锅等配餐设备；右舷设置2组铝合金3联座面对面卡座，共计12个座位；
[bookmark: OLE_LINK5]应有沙发区，需设置8人L型沙发2组（可做临时躺卧休息区），配茶几2张，共计16个座位。客舱前端正中需布置1台50英寸液晶电视并配有电子功放影音设备。客舱前后端船中分别设铝质风雨密外开门各3扇。应有半升高驾驶室，设置有驾控台1套，驾驶椅2张。全船舱室需设置2套36000BTU整体式水冷空调，驾驶区设置1套整体式18000BTU的水冷空调。
应有首操作甲板，需设14mm/380V双链轮电动锚机1台，配180KG波尔锚2只,14mmAM2有档锚链2根×110m。
3.3 主甲板舱口盖
首尾甲板区域，需设CB/958-80 A600*600埋入式铝质水密舱口盖2只；客舱甲板设GB/T43383-2023 D0600*400水密人孔盖2只，CB/958-80 A600*600埋入式铝质水密舱口盖1只。
4、船体钢料要求：
全船钢料需为CCSA级钢。 
5、救生设备要求：
本船需配船用成人救生衣20件（带救生衣灯），救生圈4只（两只带30m救生浮索，2只带自亮浮灯及自发烟雾信号）。20人自扶正气胀式救生筏两只，6支降落伞信号。另配救生服20件。
6、消防设备要求： 
本船需配消防栓2只，水龙带箱2只，水龙带2×20米，0.03立方米砂箱1 只,太平斧1把,消防桶2只,5公斤干粉灭火机6只，9L手提式泡沫灭火器2只。
7、锚、系泊设备要求：
本船需配A150 GB／T554－2023带缆桩6只，材质为316不锈钢；φ25丙纶系泊索3×100米（破断力大于40KN）。配14mm/380V电动锚机1台，配180KG波尔锚2只, 110米长φ14mmAM2有档锚链2根。
8、窗户要求：
全船窗户需为风雨密铝合固定窗，玻璃厚度满足规范要求。
9、护栏要求：
本船需在首尾甲板均设有舷墙加316不锈钢栏杆，总高度为1200mm。本船为侧靠，艉甲板两侧设置宽度为2000mm双开栏杆门。
二层设置316不锈钢栏杆，总高度为1000mm，二层平台仅供船员使用。
10、结构防火要求：
10.1全船走廊舱壁及其上的门应为钢质或不燃材料制成；A类机器处所的限界面应为钢质或等效材料结构，其上的门也应用钢质或不燃材料制成，其中A类机器处所门应为自闭门。
10.2舱壁、天花板和衬板的暴露表面以及隐藏或者不能到达之处至少应以低播焰材料制成，且遇火不会产生烟雾或有毒气体。
10.3用作隔热的绝缘材料应为不燃材料或阻燃材料。
10.4家具应尽可能用不燃材料或阻燃材料制造。
10.5所有织物应尽可能用低播焰材料。
10.6所有材料（包括油漆、甲板敷料、涂料）暴露于火焰时应不会散发出足以危害人员健康的烟雾和有毒气体。
10.7客舱和驾驶室天花板和围壁采用经船检认可的阻燃与不燃材料装修，舱内铺设阻燃强化复合地板。
10.8卫生间地板采用防滑地板，围壁及天花采用船检认可的阻燃与不燃材料。
11、牺牲阳极锌块及油漆要求：
全船油漆需采用优质名牌船用漆，水线以下应涂装防污海用油漆。外观色彩及相关标志应美观并依据船东要求。船舶不应施涂含有作为生物杀虫剂的有机锡化合物的防污底系统。
水线以下舾装件及船体需设置牺牲阳极锌块。
12、其他要求：
12.1.监控设备。需配备一套闭路电视监控系统，具有指挥作业系统监控及船舶安全管理功能。
12.2空调系统：全船舱室需设置2套36000BTU整体式水冷空调，驾驶区设置1套整体式18000BTU的水冷空调，用于全船舱室温度调节。
轮机部分
1.概述要求：
本船需为尾机舱双机双桨推进船舶，推进系统由主机、齿轮箱、推进轴系、螺旋桨组成。主机需选用220KW/1500rpm船用柴油机2台，额定功率220KW,额定转速1500rpm。齿轮箱需选用HC300，减速比为2.04.:1。本船电站需由1台55kw和1台30kw船用超静音型发电机组一用一备作为主电站。用于全舱底、压载、通风、照明等电力供应。为防止船舶对环境造成污染，本船需遵守和满足中华人民共和国海事局(《国内航行海船法定检验技术规则》)第5篇2.2.5.8要求。设有防止油类污染的污油柜，用来收集舱底污油。为满足船舶能正常航行、运输、作业、安全等因素，本船动力系统和船舶系统等设计，均需满足和船舶航行水域相关规范和法规。
2. 机舱布置要求
本船为尾机型机舱布置,机舱长度为6.0m。宽度为6.0m,机舱结构高度为2.3m。机舱前部左右舷侧需设有海水箱，通过闸阀滤器径总管相连。本船主要机械设备均需布置在机舱内，2台220KW/1500rpm柴油机布置于机舱底部，左右两侧55KW主发电机组布置在机舱中位置。30KW备用发电机位于机舱左舷。主机和发电机启动蓄电池尽量放置在相关柴油机旁，以减小启动电压的损失。除此之外机舱左舷还需布置一台消防总用泵和一台舱底总用泵,用以满足全船舱底消防及舱底水抽排。舱内右侧设有一只污油柜和手摇泵来收集舱底油污水，防止油污水污染环境。机舱其它机械设备如消音器，蓄电池等设备均沿机舱两舷合理布置。布置原则尽量方便在舱内通行，操纵，作业，维修等工况。
3.推进轴系要求
本船需采用双轴系双桨，均为直线传动。每组轴系长约4m，由1根中间轴和1根螺旋桨轴组成，轴系中心线与基线成约5º度夹角。尾轴系采用油润滑轴系,整根尾轴设在尾管滑油内,不与海水直接接触。
本船中间轴基本轴径为90mm，螺旋桨轴基本轴径为110mm，轴的材料需为45锻钢。中间轴与减速齿轮箱采用法兰连接；中间轴与螺旋桨轴采用法兰联轴器连接；螺旋桨轴与螺旋桨采用键连接；艉管内的轴承为白合金油润滑轴承；尾管与海水接触部分包覆环氧树脂玻璃纤维布，螺旋桨前端与尾管之间配有密封的尾密封装置。螺旋桨尾管前端装有油润滑前密封装置。后艉管与螺旋桨之间装有防渔网/切割渔网装置。轴承的安装方式采用环氧浇注安装。另外本船舵杆因部分与海水接触，材料采用316不锈钢，与海水接触部分包覆环氧树脂玻璃纤维布。
4. 动力系统要求
本船动力系统需主要由以下系统组成：
主、辅机燃油系统
主、辅机滑油系统
主、辅机冷却水系统
主、辅机排气系统
4.1 燃油系统
本船主机和发电机组的柴油机燃用闪点≥60℃的轻柴油。燃油系统需包括燃油供给、输送、泄放等系统，机舱后端设有燃油柜，燃油管在安装前须进行酸洗磷化处理。燃油柜上设有加油口，燃油柜透气口采用带防火网型式，燃油出油口设有速闭阀在机舱外面可遥控切断。所有油箱，滤器等下方设滴油盘。主机的燃油自燃油舱出来经过燃油预滤器（双联），向主机机带燃油供给泵供油；主机的溢油相应回至燃油舱。辅机的燃油自燃油舱出来经过燃油预滤器（双联），向辅机机带燃油供给泵供油；辅机的溢油回至燃油舱。燃油舱设为两个左右油舱,当任何一个油舱需清洗时,不影响主机从另一个油舱取油,断续使用。各燃油舱上装有磁板液位计，其液位可于驾驶室和机舱两处所显示，燃油舱设高位报警和低位报警，每个油舱的注入、透气管和测量尺或测量管等。
4.1.1管系和阀门材料
管系材质：无缝钢管磷化处理
阀门材质：钢质
4.2滑油系统
本船主、辅机都需为湿式油底壳；主、辅机滑油系统即对柴油机活塞、轴承，连杆、气门组件 等进行润滑和冷却。滑油由油底壳、滑油泵、滑油冷却器、滑油滤清器及滑油温度调节阀组成。主、辅机滑油由滑油泵 从油底壳吸油经滑油冷却器后压入柴油机总油道，来润滑柴油机各活动部件，冷却和润滑完部件以后，滑油以自流的方式回至油底壳，完成一个循环。
本船轴系需采用油润滑轴系，每根轴系设有前后油润滑密封装置，滑油存在艉轴管中用来对尾轴系工作润滑，在机舱后部设有尾管滑油箱，滑油箱通过管路与艉轴管相连，完成独立的润滑系统。轴承采用东台白合金前后轴承。艉管滑油箱采用重力方式给尾管轴系补充滑油。加油直接采用油卡加注在艉管滑油箱中。每根尾轴配有1只滑油柜和1台滑油手摇泵。
4.2.2管系和阀门材料
管系材质：316L不锈钢管
阀门材质：钢质
4.3 冷却水系统
本船主机均需采用淡、海水双循环冷却系统，其中淡水为闭式循环系统，海水则为开式循环系统。海水冷却系统由海底阀、粗水滤器、海水总管，经机带海水泵抽吸后，泵排出冷却水至主机淡水冷却器，冷却后海水输出分为两路，一路送到排气管喷淋冷却水套，海水、废气一起混合排出舷外。另一路送往齿轮箱滑油冷却器，冷却后直接排出舷外。发电机冷却同主机一样，经机带海水泵抽吸后，泵排出冷却水至发电机淡水冷却器，冷却后送到发电机排气管喷淋冷却水套及消音器，海水、废气一起混合排出舷外。
4.3.1管系和阀门材料
管系材质：316L不锈钢管
阀门材质：铜质
滤器材质：不锈钢
4.4 排气系统：
本船主、辅机都需采用湿式排气系统，系统中设有湿式消音器，从主机气缸排气阀出来的废气经在排气总管汇集后，排至主机湿式冷却水套与海水混合后，一同进入湿式消音器，经消音器后主机海水一同被排往舷外。辅机同主机原理相同。
4.4.1管系和阀门材料
管系材质：316L不锈钢管
消音器材质：316L不锈钢
阀门材质：铜质
5 船舶系统要求
5.1舱底水系统：
本船需设舱底总用泵（65CWZ-8）一台,在机舱船中肋位处设有舱底水支吸口一个，通径为DN50，在船中设舱底水直通吸口一个，通径为DN65。通过总管和消防总用泵进口相接，泵出口舱底水通过舷侧截止止回阀直接排至舷外，本船除机舱外其它舱室舱底及空舱都设有舱底水支吸口，各舱底水支管汇集到机舱截止止回阀箱上面，通过控制对应阀箱上手轮对不同舱室的舱底水排放至舱底水总管，通过舱底总用泵排放到舷外。各舱底设有舱底水高位报警。
5.1.1系统材质
管系材质：镀锌无缝钢管
阀门材质：钢质
5.2 消防系统：
本船需设消防总用泵（50CWZ-6），总用泵从海水总管吸水， 本船在尾甲板和艏甲板各设有一只消防栓，消防枪口径为13mm。满足船上发生火情的任何位置都能有一股不小于12m扬程的水柱。另为消防水还供甲板冲洗。所有消防栓附近都配有帆布水龙带、水雾两用枪和消防箱。
5.2.1系统材质
管系材质：镀锌无缝钢管
阀门材质：钢质
5.3 油污水处理系统:
本船需设有一只DN32的舱底水吸口，直接和舱底水手摇泵相接。用于抽吸含油污舱底水，含油污舱底水直接被抽吸至污油箱，污油箱内污油经手摇泵转移至接收设备。
5.3.1系统材质
管系材质：镀锌无缝钢管
阀门材质：钢质
5.4 全船注入、测深、透气管路
本船油舱、液柜舱及空舱均需设置空气管，空气管截面积和高度按照规范要求设置。海水箱亦设置空气管。油柜的透气管开口端装有防火金属网。其它舱室空气管头的型式按GB/3594-94选用。本船油箱，淡水箱,污水箱都采用电子液位计，其它所有空舱都设有测深管，测深管引至舱底，在管下端开口的船底板上焊接防击板，其它均引至开敞甲板，并设螺纹盖。燃油舱设注入管、透气管，注入头设甲板上，透气管头为带金属防火网形式。海水箱上透气管引至上甲板上，并在海水箱透气管根部设截止阀。
5.4.1系统材质
管系材质：316不锈钢
阀门材质：铜质
空气管头注入测深口材质：不锈钢
5.5 通风系统:
本船机舱需采用机械通风方式，在尾甲板后面设有两台船用轴流风机（JCZ-40A排量为6000m3/h）,机舱前面设有两个进风百叶窗，紧急情况下可在机舱外就地切断机舱进风，风机上部设有通风帽及关闭装置C400,在机舱发生火情可通过甲板操纵装置将风机通风切断。机舱采用自然进风强制排风的方式, 提供主、辅机燃烧所必需的空气，带走机舱，设备散发热量，降低机舱温度；给机舱提供充足的空气需求。另外卫生间设1台顶置式排气扇抽风。
5.5.1系统材质
通风格栅：316不锈钢
5.6操纵系统
本船需采用电子遥控操纵KE-5+系统,主机齿轮箱采用电控方式，可对油门和齿轮箱挡位进行精确控制。
5.7舵机液压操纵系统
本船需在机舱内安装8kn.m（8KN.m）双站液压舵机一套。驾驶台通过操纵舵轮来控制舵叶转向，两套液压泵站相互备用。转舵角度：±35°，在驾驶台设有舵角表来观察舵叶控制角度。
管系材质：1级高压无缝钢管磷化处理
5.8显示仪表及报警
机舱内(即柴油机机旁)需装有显示主推进装置和柴油发电机组运行情况的各种仪表、报警系统及其他电气指示灯、开关、启动按钮等。驾驶室内装有显示主推进装置运行情况的各种仪表、报警系统及其他电气指示灯、开关、启动按钮等。
6.其它
6.1铭牌
所有泵组等辅机除制造厂提供的标有主要规格参数的铭牌及警示牌外，建造方需在各设备的控制箱上另外设铭牌。压力表、阀件等都需设置铭牌。铭牌设在易见的位置，不能被绝缘物、船体结构或其他设备遮盖。除用途非常明确的阀件以外，在阀的手轮上或阀的附近铭牌按CB标准制作。
6.2花钢板、格栅、扶梯及扶栏
在机舱为检查、操作及维修机械设备和作为与外界和舱内的交通，舱室需布置花钢板和扶梯。机舱内采用厚度3mm厚花纹钢板，花纹钢板搁置在角钢架子上，角钢规格为L50×50×5mm，花纹钢板四周用不锈钢沉头螺钉固定在托架上，托架支撑件与船体构架焊接固定。花纹钢板下有管路附件处，设活动盖，采用铰链连接。托架原则上采用焊接方式固定，但在管路及附件，设备需拆卸的地方，托架应采用可拆卸连接形式。为安全和操作方便，在露台、扶梯开口及甲板开口处均需按实际情况设置栏杆，栏杆由扶手、撑杆及紧固件组成。对需要经常拆卸的场所，局部安装可拆式栏杆。
电气部分：
1、概述要求
本船为航行于沿海航区营运限制的特殊用途船，为国家海洋综合试验场的专用试验保障船，本船可夜航，不雾航。电气设计需按中华人民共和国船舶检验局颁发的《国内航行海船法定检验技术规则》(2020版及2022、2026修改通报)要求。
2、本船需采用交流电制：
发电机――交流400V三相四线制
动力――交流380V三相三线制
空调――交流380V三相三线制
照明――交流220V一线接地制及直流24V双线绝缘制
通信、报警、航行设备――交流220V一线接地制及直流24V双线绝缘制。
2.1本船选用的保证船舶安全航行所必需的电气设备，均应具有船用产品证书或船检认可的证书。
2.2 电气设备安装，除特殊要求外，均需按《船舶电气设备安装工艺规范》进行。
3、电源要求
3.1本船机舱需设有两台发电机组，可以满足船舶正常操作及船舶安全的用电需求。其主要参数如下：
额定输出功率      （30kW与55KW）各一台
额定频率          50Hz
额定电压          AC400V
功率因数          0.8（滞后）
3.2 本船需设有DC12V 200Ah蓄电池2只，串联组成DC24V、200Ah蓄电池组1组，作为该船的DC24V低压应急电源。平时蓄电池组的充电由充电机对其进行充电。
3.3 本船需在机舱设DC12V 200Ah蓄电池4只，作为左右主机启动电源，设DC12V 200Ah蓄电池4只，作为2台发电机组起动电源，启动蓄电池组尽量靠近柴油机放置。
3.4 当船停靠岸时可接用AC380V岸电。
4．配电系统要求
4.1主配电板
在机舱需设主配电板一块，在屏的上方设有检测发电机电流、电压、频率以及检测岸电电流、电压的仪表，发电机运转和供电指示灯，岸电供电指示灯等以及绝缘检测装置。发电机供电自动空气断路器，岸电供电断路器，发电机合闸供电、脱扣断电按钮，在屏的下面板设有负载供电开关。
发电机和岸电之间设可靠的电气联锁，发电机供电时，岸电不能合闸。当岸电供电时，可以先切断发电机主开关，然后合上岸电开关。
4.2 充放电板
在机舱需设充放电板一块，板上装有电流表、电压表、转换开关、母线供电指示灯、绝缘测试及绝缘指示灯，在屏的下方装有供电开关等。机舱设有充电机1台对蓄电池组浮充供电。
4.3 岸电箱
本船在主甲板上需配备岸电系统的船载装置，船载装置包括设置在主甲板艉设1只岸电箱（岸电箱型号为AJ100-63/3L）供连接码头岸电（岸基装置），岸电箱防护等级为IP56，其容量为AC400V、3相4线、50Hz、63A，岸电箱具有断相、过载、短路保护功能以及相序转换功能，岸电箱设有电源指示灯。。
本船岸电与船上发电机供电之间设置相应的电气联锁装置，不能同时使用。
岸电箱主要供本船停靠岸码头时，提供日常生活、空调日常用电。
4.4岸电电缆及插头
本船需采用一根船用软电缆来实现船电与岸电之间的供电，电缆一段与岸电箱固定连接，另一端通过标准岸电插头与码头标准岸电插座相连接，最终实现供电。
4.5 驾控台
在驾驶室前部需设置控制台一座。台内配置操舵装置、主机遥控盒及显示仪表、航行信号灯控制板、扩音装置、甚高频电话、紧急集合报警板、综合监测报警板、风机空调应急遥控切断按钮、助航分电箱、综合导航显示屏等。
4.6 分电箱
本船设置需分电箱2只，分别AC220V助航分电箱1只（驾控台）及DC24V助航分电箱1只（驾控台）。
5．照明要求
本船需采用AC220V为主照明和DC24V低压应急照明系统。
5.1舱室照明
客舱、机舱等重要场所的照明需由AC220V二个独立的照明分路供电。机舱灯具为LED舱顶灯，部分内置应急灯头。客舱设置LED舱顶灯、LED筒灯，适当布置24V低压应急照明灯，灯具的型式可根据装潢要求进行设计和选择。
当220V电源失电，除驾驶室设开关外所有应急照明均能自动接通。所有具有应急照明灯头上的灯具做红色圆点标记。
6．空调设备要求
6.1全船舱室需设置2套36000BTU整体式水冷空调，驾驶区设置1套整体式18000BTU的水冷空调。
7．动力设备要求
额定功率≥1kW的电动机（生活、维修设备除外），均应由独立的最后分路供电。
7.1机舱内设消防泵1台,磁力启动器设在电机附近，可在驾控台远程控制。
7.2液柜舱内设排污粉碎泵1台,磁力启动器设在电机附近，可在驾控台远程控制。
7.3卫生间设清水泵1只。
7.4机舱设有轴流风机2台，机舱内设风机起停按钮2只，驾控台及机舱外出口处设有紧急遥控按钮。
7.5机舱设舵机控制箱2台，该控制箱由舵机厂家配套，控制箱输出失电、过载到驾控台的舵机报警板。舵机油箱液位低报警输出至舵机报警板。
8．无线电通信、航行设备要求
8.1 无线电通信设备
8.1.1本船配置需HKD-25Q AC220V/DC24V船用扩音装置一套，25W高音扬声器可对外喊话；在客舱、尾部、机舱等处设扬声器，用于船内通信。
8.1.2 本船需配置固定式甚高频无线电话1套，主机安装在驾控台，天线安装在蓬顶。配双向甚高频无线电话2台。 
8.2航行及助航设备
8.2.1驾控台设置雷达/定位/测深三合一装置，装在驾控台上。
8.2.2 驾控台设置舵角指示器一只，由舵机厂家配套。
8.2.3本船配应卫星急示位标1只。
8.2.4驾控台配备磁罗经1台，操舵磁罗经1台。。
8.2.5 本船配搜救定位装置1台。
8.2.6本船配推进器转速指示器1台。
8.3航行信号灯及声响信号
8.3.1号灯
需配置左舷灯1只，右舷灯1只，桅灯1只，尾灯1只。
需配置环照灯红色2只，白色1只，由驾控台航行信号灯箱控制，供电电源为AC220V和DC24V。
9. 船内通信、报警及其他要求
9.1本船在驾控台需设置紧急集合报警装置一套，在客舱及尾部设集合警铃。在机舱设带灯警铃。
9.2为了减轻船员的劳动强度，在驾控台对机舱重要设备进行遥控监测。驾驶室设置：主机二次仪表及滑油压力低、水温高报警；
9.3 本船设置声力电话1套，驾控台设置主机1套，机舱设抗噪声电话1只。
9.4驾控台设综合监测报警板一块，用于舱底水、污水箱高位报警及清水箱低位报警。
9.5 驾驶室前窗上装有雨刮器1套，开关设在驾控台上。
9.6本船设置智能视频监控系统1套。摄像头分布：客舱、船两侧、机舱等处；在驾控台设有硬盘机及显示屏及硬盘存储器，满足30天存储量。由220V助航分电单元供电。
10. 电缆	要求
本船电力电缆采用 CJ86/SC型低烟无卤电缆，部分电缆采用CJ86/NC型低烟无卤耐火电缆，无线电采用与之相应配套的电缆或高频电缆。
11、电缆敷设要求
电缆的敷设应避免擦伤和其它损害，应远离油舱，水舱等危险区域。通过水密舱壁时应保证舱壁的水密完整性不受损害。
12、避雷针及接地系统要求
本船需设置1小型可倒式桅杆。桅杆顶端设一根直径为12mm的铜质避雷针，安装高度高于桅杆顶端300mm。
避雷针接地引下线截面为70mm2的铜导线，与船体可靠连接。

特别要求：以上三型船舶均需满足最新船舶设计与建造法规，上述要求如与法规冲突则以船检批准图纸为准，船舶在交付时均应取得建造地的中国船舶检验部门的ZC船检证书。
2、带★号的参数不得负偏离。





[bookmark: _Toc130891923]第五章  投标文件格式
[bookmark: _Hlk525721599]!异常的公式结尾!异常的公式结尾!异常的公式结尾


投 标 文 件
（第一册）


项目名称：
招标编号：



投标人：******
日      期：   年  月  日


	目录
（由投标人自行编制）



























[bookmark: _Toc524682807]

投标承诺函
威海市天垣工程咨询管理有限公司：
我方根据编号为WHGQ(2026)HHTZTY2026007的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。
1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《投标（报价）一览表》。
2.我方同意开标之日起90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。
4.如果我方中标：
（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；
（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成项目任务；
（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。
5.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。
6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：
单    位：                     邮政编码：
地    址：                     联 系 人：
电    话：                     传    真：
开户名称：
开户银行：
开户账号：
投标人（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
报价日期：××年××月××日 

[bookmark: _Toc523388132]

投标（报价）一览表
招标编号：WHGQ(2026)HHTZTY2026007
项目名称：国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目
	项目名称
	国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目

	总报价（元）
	大写：
小写：

	供货期
	10座玻璃钢快艇（敞开艇）和10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）自合同签订之日起    个月内交付，26m试验保障船（沿海航区）自合同签订之日起    个月内交付。

	质保期
	自双方签署交接船议定书之日起    年

	质量标准
	

	交付地点
	招标人指定地点

	报价声明
	



[bookmark: OLE_LINK1]投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


报价明细表
单位：元
	序号
	项目名称
	技术、规格
	最高限价
（元）
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家

	船型1
	10座玻璃钢快艇（敞开艇）
	
	1600000.00
	
	
	

	船型2
	10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）
	
	
	
	
	

	船型3
	26m试验保障船（沿海航区）
	
	5400000.00
	
	
	

	合计（元）
	
	/



投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

[bookmark: _Toc66864055]

[bookmark: _Toc130651408]投标人资格证明文件
投标人合法有效的营业执照扫描件









投标人（盖章）：












法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：            
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）
       年       月       日


	（法定代表人有效的身份证扫描件）

















法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （姓名、职务）  ，代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为 WHGQ(2026)HHTZTY2026007 号的招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。
本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。
被授权人无转委托权。
法定代表人签字或盖章：
投标人（公 章）:

	（被授权人有效的身份证扫描件）















注：若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。


投标人信用承诺书
为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：
一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。
三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。
四、我单位、法定代表人、委托代理人承诺近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。
五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、供货期、质保期等内容组织实施。
六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。
七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。
八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

 承诺单位：                          （盖章）
                                     年    月    日


投标人参与投标的声明函

本单位郑重承诺如下：
（1）我单位具有独立承担民事责任的能力； 
（2）我单位参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（3）我单位、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；
（4）我单位近一年在"信用中国"或"信用中国（山东）"无严重失信记录；
（5）我单位、法定代表人、委托代理人近三年无行贿犯罪记录。

[bookmark: _Hlk219973302][bookmark: _Hlk72505594]我单位承诺非联合体投标。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。


      投标人（盖章）：



交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件










投标人（盖章）：








投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人







注：附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）




投标人（盖章）





[bookmark: _Toc523388197]

投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录





注：附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。






投标人（盖章）：







投标人认为需要提供的资质资格证明文件











                      投标人（盖章）：



















投标人基本情况表
	单位名称
	
	地址
	

	办公电话/传真
	
	联系人
	

	总经理
	
	固定办公面积（平米）
	

	注册情况
	工商注册号
	

	
	注册资本（万元）
	

	
	法定代表人
	
	单位类型
	

	
	成立时间
	
	营业期限
	

	
	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	1.与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为：
2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为：

	投标人情况简介

	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


[bookmark: _Toc523388144]投标人自2023年1月1日至今承揽的类似项目业绩表

	序号
	发包人
	项目名称
	合同签订时间或保单时间
	电话/联系人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：后附证明材料。
           
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


技术文件

按评标细则进行编制。
























[bookmark: _Toc66864056][bookmark: _Toc130891924]

第六章  合同（范本）
[bookmark: _Hlk237070922]合同编号：





国家海洋综合试验场（威海）试验保障船采购项目

供货合同






甲方：威海市环海投资发展有限公司
乙方：
签订时间：2026年   月    日


[bookmark: 相对方名称2]甲方：【威海市环海投资发展有限公司】（以下简称甲方）
地址：威海市环翠区环海路298-2号
统一社会信用代码：
法定代表人：
联系人及联系方式：
[bookmark: 可编辑2：我方名称2]乙方：【            】（以下简称乙方）
地址： 
统一社会信用代码：
法定代表人：
联系人及联系方式：
甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。
1.合同标的： 
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号及配置
	数量
	单价(元)
	小计金额(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


2.合同价格：人民币（大写）          ，（小写）￥:       。（含税）
3.供货期、时间、方式：
3.1供货期：10座玻璃钢快艇（敞开艇）和10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）自合同签订之日起    个月内交付，26m试验保障船（沿海航区）自合同签订之日起    个月内交付。
3.2交付地点：甲方指定地点。
3.3交付方式：乙方负责将货物安全完好运抵交付地点、指导安装调试并保证验收合格，并为甲方提供相关培训服务。
3.4指导安装调试、提供培训：由乙方负责。
4.付款：
4.1付款方式：
（1）合同签订后一周内支付合同总额的30%作为预付款；
（2）10座玻璃钢快艇（敞开艇）和10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）船舶船体合拢、机电设备开始安装前支付进度款，金额为10座玻璃钢快艇（敞开艇）和10座玻璃钢快艇（封闭甲板艇）单项合同额的30%；
（3）26m试验保障船（沿海航区）船舶船体合拢、机电设备开始安装前支付进度款，金额为26m试验保障船（沿海航区）单项合同额的30%；
（4）船舶经出厂前检验合格，甲方代表认可，支付所交付船舶合同额的30%后出厂；
（5）船舶安全运抵甲方码头并由双方签署交接船议定书并完成机体调试、交货培训服务后一周内，支付所交付船舶合同额的5%；
（6）余款作为所交付船舶的质量保证金，质保期自双方签署交接船议定书之日起开始计算，在质保期满后一周内，甲方一次性无息付清质量保证金。
4.2本合同以人民币付款。
4.3付款按以下资信办理
收款人：
开户银行：
银行账号：
联系人：
联系电话：
5.乙方交货时应提交下列文件
销售发票（税率    %，税额   元）（甲方支付款项前，乙方须按甲方要求出具等额的增值税专用发票）和建造地的中国船舶检验部门ZC船检证书。
6.验收
乙方提交的货物由建造地船检部门在出厂前做法定检验，检验报告复印件应交甲方留存，甲方代表在出厂前根据合同约定做出厂前检验，对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格、技术指标等如有异议，应于三天内按照合同规定的方式在乙方发货前提出并由乙方整改到位。
货物安全运抵甲方所在地后，由甲乙双方组织到货验收，验收合格后双方签署《交接船议定书》，作为验收合格、同意付款的依据。
7.知识产权及有关规定
乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和责任。
8.包装要求
8.1乙方提供的全部货物应按国家标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由乙方向甲方直接承担责任。
8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
9.包装标志
由乙方根据国家相应规定进行标志，如标志不清晰，责任由供应商承担。
10.伴随服务
乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
[bookmark: OLE_LINK7]11.质保期及售后服务
11.1质保期及售后服务：详见招标文件、乙方提交的投标文件等材料。如果上述文件规定有不一致之处，以对甲方有利的为准。
[bookmark: _Hlk237424109]11.2质保期：自双方签署交接船议定书之日起   年。
11.3售后响应时间：自接到甲方通知之日起，2小时内响应，24小时内完成维修，若24小时内无法完成维修，双方需另行协商维修周期，不得影响甲方合理使用。
12.质量保证
12.1乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、质量、数量等要求。乙方应保证其所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，乙方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
12.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出索赔。
12.3在质量保证期内，乙方在接到甲方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。
12.4如果乙方在接到甲方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担，并且甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
13.索赔
13.1甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。
13.2如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应同时按合同条款第11条的规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
13.3如果甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后十天内或甲方同意的延长期限内，按照上述第13.2条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款或从乙方的质量保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
14.履约延误
14.1乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
14.2如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：停止合同款支付、加收误期赔偿和违约金、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应相应承担给乙方造成的损失。
14.3在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过双方协商，酌情延长交货时间或延期提供服务，或者终止合同。
15.误期赔偿
15.1除合同条款第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的千分之一计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。误期赔偿费的最高限额不超过合同总额的百分之五。
15.2误期赔偿费可从应付货款中扣除。
15.3收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。
15.4 甲方逾期支付货款则交货期顺延，并应向乙方支付逾期违约金，违约金比例同15.1款之约定。
16．不可抗力
16.1如果甲乙双方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
16.2本条所述的“不可抗力”系指那些甲乙双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、法规政策变化以及其它双方商定的事件。
16.3不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。甲乙双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。甲乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
17．税费
17.1根据现行法律规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。
17.2根据现行法律规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
17.3在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方负担。
19．争议解决方式
19.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以以第二种方式解决争议：
第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；
第二种方式：向原告所在地人民法院提起诉讼。
19.2因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。实现债权所支出的全部费用（包括但不限于案件受理费、保全费、公告费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、担保保函费、公证费、送达费、执行费、过户税费、维权交通费、住宿费等），均应由败诉方承担。
20． 其它约定
乙方提供出船舶识别号后15日内，甲方向乙方提供由甲方所在地海事或交通运输管理部门签发的《船舶名称预留通知书》的原件扫描件，逾期则工期顺延。乙方需向甲方提供必要的技术咨询和协助服务。
21．适用法律：本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
22．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：
22.1本合同书；
22.2中标通知书；
22.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；
22.4乙方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；
22.5技术需求书；
22.6合同的其它附件。
上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。
23.合同修改：在合同执行过程中如出现需要补充、调整等需要，且在法规允许的合理范畴内，双方可协商一致后签订补充协议，该协议具有与本合同一致的法律效力。
24.合同份数：本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。
25.合同生效：本合同在甲乙双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章后生效。
36.签约地点：山东省威海市环翠区。


	甲方：（公章）
	乙方：（公章）

	地址： 
	地址： 

	法定代表人 
或授权代理人签字：
	法定代表人 
或授权代理人签字：

	签字日期：
	签字日期：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	联系人： 
	联系人： 

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：






注:若为委托代理人签署合同，需提供授权委托书。


image1.png





招标编号： WHGQ(2026)HHTZTY2026007                 国家海洋综合试验场（威海）试验保障船 采购项目       招标文件                         代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司   编制时间： 2026 年 8 月    

