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 招标公告

2026年度威海港华燃气设施老化更新改造项目-物联网表

及联锁报警装置采购项目招标公告

（招标编号：2026GHJG-001）
山东富尔工程咨询管理有限公司接受威海港华燃气有限公司委托，对2026年度威海港华燃气设施老化更新改造项目-物联网表及联锁报警装置采购项目以公开招标方式确定中标单位。
一、项目名称：2026年度威海港华燃气设施老化更新改造项目-物联网表及联锁报警装置采购项目
二、项目基本情况
1.项目概况：本项目为文登区、威海中心城区共计约17700块物联网表及联锁报警装置的采购及安装调试。
2.招标范围：包含采购、运输、装卸、指导安装、验收、售后服务、质保期内的免费质保及其他服务等内容。
3.供货期：接到招标人通知后10个工作日内完成供货。

4.质量要求：达到国家（行业）合格标准。
5.质保期：5年，从招标人收货满三个月或招标人安装验收合格之日（以二者先到时间为准）起计。
三、投标人的资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力的生产商或经销商（若为经销商须具有生产商针对本项目的授权书）；

2.投标产品（物联网燃气表）须获得省级计量机构颁发的《计量器具型式批准证书》以及具备检验资格的第三方检验机构出具的防爆合格证；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高人民法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

8.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

9.投标人近三年内无行贿犯罪行为记录；

10.本项目不接受联合体投标。

四、获取文件时间及地点
1.时间：2026年7月21日17:30:00至2026年7月28日17:30:00（北京时间）
2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)

逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（投标人）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。
五、投标文件提交
1.提交投标文件时间：2026年7月21日18:30:00至2026年8月4日14:00:00
2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标文件。
六、开启
1.时间：2026年8月4日14:00:00（北京时间）

2.地点：威海市公共资源交易中心交易六厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼)

七、其他补充事宜
1.本项目实行全流程电子化，在提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA签章功能可正常使用。远程开标，投标人不需到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名    称：威海港华燃气有限公司

地    址：威海市环翠区青岛中路69号

联 系 人：刘部长

联系方式：0631-5709622

2.招标代理机构信息
名    称：山东富尔工程咨询管理有限公司
地    址：威海市古寨东路315号 
联 系 人：王晓静

联系电话：0631-5896358
电子邮箱：sdfullzb@163.com
九、发布公告的媒介
本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、山东省采购与招标网（https://www.sdbidding.org.cn/）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。
发布人：山东富尔工程咨询管理有限公司
发布时间：2026年7月21日

 投标须知

投标须知前附表
	序号
	项    目
	内           容

	1
	项目名称
	2026年度威海港华燃气设施老化更新改造项目-物联网表及联锁报警装置采购项目

	2
	项目编号
	2026GHJG-001

	3
	招标人
	名称：威海港华燃气有限公司

地址：威海市环翠区青岛中路69号

联系人：刘部长

联系电话：0631-5709622

	4
	招标代理机构
	名称：山东富尔工程咨询管理有限公司

地址：威海市古寨东路315号

联系人：王晓静

联系方式：0631-5896358

	5
	资金来源

及比例
	60%超长期国债，40%自筹资金。

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	电子投标

特别提示
	1、本项目投标人必须在“威海市公共资源交易网”（http://ggzyjy.weihai.cn/）完成注册入库（已完成注册用户无需重复注册），首次注册投标人需登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。

2、本项目必须网上递交投标文件，参与本项目的投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台获取招标文件、下载文件和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。

3、电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址:https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html、投标（响应）文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；QQ服务群：1046971257。

4、网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。

5、投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五部分投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人（供应商）自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标（响应）文件。

6、电子投标文件必须有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标（响应）处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。

7、投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。

8、除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）

9、投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

	8
	资质证明文件

原件
	不要求提供

	9
	投标文件份数
	网上按时递交电子投标文件1份以及纸质投标文件2份

注：纸质投标文件包含投标文件和数据文件两部分，要求胶装成一本文件递交。

	10
	实物样品
	无

	11
	现场踏勘
	不组织

	12
	现场演示
	无

	13
	投标预备会
	不召开 

	14
	投标有效期
	开标之日起90天

	15
	投标文件递交时间及地点
	电子投标文件递交截止时间：详见招标公告。

递交网址：https://www.whgqcg.cn/login?redirect=%2Findex
2、纸质投标文件递交：基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在开标后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处（威海市古寨东路315号山东富尔工程咨询管理有限公司3楼招标代理部）。

纸质投标文件份数：两份，胶装成册。

	16
	开标时间
	详见招标公告

	17
	开标地点
	详见招标公告

	18
	开标方式
	投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。

	19
	开标程序
	签到时间：递交投标文件截止时间前完成

解密时间：开始解密后15分钟内完成

	20
	资格审查方式
	资格后审

	21
	评标办法
	综合评分法

	22
	联合体报价
	不允许

	23
	分（转）包
	不允许

	24
	投标保证金
	1.本项目投标保证金：人民币叁万元。

2.缴纳截止时间：投标文件递交截止时间前。

3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。

4.本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。

5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与递交投标文件的投标人名称一致。

6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12 小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。

7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。

	25
	招标控制价
	招标控制价为：物联网表与联锁报警控制装置 201元/套（综合单价）

投标报价高于招标控制价的，否决其投标。

	26
	履约保证金
	按合同约定执行

	27
	付款方式
	见合同范本

	28
	代理服务费
	招标代理服务费全部由中标单位支付，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行考虑。具体以中标金额为基数参照原国家发展计划委员会规定的标准（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格［2002］1980号)文件“货物类”标准，按标准取费的45%计取。

收款单位：山东富尔工程咨询管理有限公司

开户行：中国建设银行威海文化支行

账号：37001707101050000572

	29
	是否委托定标
	是

	30
	其他
	1.本项目按货物类以公开招标方式实施采购。

2.如投标单位在本次项目中弄虚作假成为中标单位的,后期一经发现将取消其中标资格，且今后不再录用，给招标人造成损失的，招标人有权向投标单位索要赔偿。

3.投标单位不得对本项目进行分包或转包。如投标单位在中标后出现上述情况，一经招标单位发现，立即取消其中标资格。


实质性条款一览表
说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。
	序号
	项目名称
	内       容

	1
	资格性评审
	1.有效的营业执照扫描件

（1）若为经销商：

需提供有效的营业执照副本扫描件、生产商的授权书扫描件；

（2）若为生产商：

需提供有效的营业执照副本扫描件。

2.法定代表人身份证明或授权委托书:

若法定代表人参加投标，投标文件附法定代表人身份证明及法定代表人身份证件扫描件；若授权代表参加投标，投标文件还需附法人授权委托书及被授权人身份证扫描件；

3.投标产品（物联网燃气表）须获得省级计量机构颁发的《计量器具型式批准证书》以及具备检验资格的第三方检验机构出具的防爆合格证；

4.投标人参与投标的声明函；

5.投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高人民法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及其法定代表人、授权委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；

6.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告，近一年是指2025年1月1日至查询日止，查询日期不早于招标文件开始获取日期。
7.投标保证金：按招标文件要求交纳（人民币叁万元），交纳投标保证金的证明材料两者缺一不可：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件。

	2
	符合性评审
	1.报价低于（或等于）控制价；
2.供货期、质量要求、质保期满足招标文件要求；

3.不存在招标文件24.2.2规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。


一、说明
本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
1.2 本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。
1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
2.相关要求
2.1 投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.2 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
2.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
2.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
2.2.4 投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。
二、招标文件
3.招标文件的构成
由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。
3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）招标内容与要求
（4）评标原则、程序与方法
（5）投标文件格式
（6）合同（范本）
（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）
3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
（4）评审对照表
（5）评分对照表（如有）
3.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。
4.招标文件的澄清
4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止前2日内按“投标须知前附表”第四项向招标代理机构提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。
5.招标文件的修改
5.l 在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
5.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。
5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6.投标文件编制要求
6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其他文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。
6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。
6.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五部分投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。
6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。
6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。
6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。
6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。
6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。
7.数据文件编制要求
7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。
7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。
7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。
8.文件构成
投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。
8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：
属于固定格式的须按招标公司提供的格式填写，详见第五部分 投标文件（格式）。

8.2数据文件（PDF格式）（第二册）
投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国企采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
（4）评审对照表
（5）评分对照表（如有）
9.投标报价
9.1投标人均以人民币报价，精确到小数点后两位。
9.2投标人应按照“第三部分招标内容与要求”的招标内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。
9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。
9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：
（1）所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。报价应包括招标范围内的全部内容。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。
（4）投标人须严格按照清单报价表说明进行填写，清单报价表中 “*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。
（5）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

（6）《投标报价表（含明细）》中“报价产品的型号”，型号填写的一般规则为：品牌+产品型号。
9.5 《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：
（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；
（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；
（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。
（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；
（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
9.6 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。
10.联合体投标
两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。
10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人均应当具备国企采购法第二十二条规定的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。
10.4以联合体形式参加国企招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。
本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。
11.关于分包

11.1投标人拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》
12.现场踏勘
12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。
12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。
本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》
13.投标的有效期
13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。
13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。
14.投标保证金
14.1.本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。
14.2.缴纳截止时间：详见投标须知前附表。
14.3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效；

14.4本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的 “办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。

14.5为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与递交投标文件的投标人名称一致。

14.6为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12 小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购电子化服务平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购电子化服务平台查询并及时更新交纳情况。

14.7退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。采购项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。

14.8有下列情况之一的，投标保证金不予返还。

(1)投标人提供不真实资格、资质证明文件的；

(2)在投标有效期内撤回报价的；

(3)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

(4)投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(5)评审委员会认定的其他事项。

对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。

本项目投标保证金收取情况见《投标须知前附表》。

15.履约保证金的交纳与返还
按合同约定执行。

16.投标文件的数量和签署
16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份
16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），否则为无效投标，电子印章与实物印章具有同等法律效力。
16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，编制完成后在国企阳光采购平台中上传该投标文件（word格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件，否则为无效投标。

16.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
16.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。
16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。
16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。
16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份
16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的数据文件。

16.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

16.3投标文件里单位盖章均指盖单位公章。
四、投标文件的递交
17.投标文件的密封和标记
17.1电子投标文件的密封和标记
17.1.1加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在国企阳光采购平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。
17.2资质证明文件原件的密封和标记
17.2.1不需要提供原件。

17.3文件递交
17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。
17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。
17.3.3除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。
17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

18.投标截止期
本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。
19.迟交的投标文件
国企阳光采购平台无法接收投标截止期后递交的投标文件。
20.现场演示/样品递交
20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评标专家进行远程演示。
20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。
是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国企采购电子交易系统,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
21.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。
21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。
五、开标与评审
22.开标
22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
22.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。
22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。
22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.10开标程序
22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。
22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。
22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。
22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行电子签署，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。
22.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。
22.11应急开标程序
电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。
应急开标程序包括：
（1）对未在系统中开标的可暂停开标；
（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。
（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。
（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。
22.12应急开标电子邮件递交规定
接收电子邮箱：sdfullzb@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；
邮件数量：一封；
邮件主题：项目编号、投标人名称；
邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。
22.13启动电子邮件开标流程
工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；
投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；
递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；
投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。
23.评标委员会的组成和评标方法
23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表和评审专家5人以上的单数组成或全部由专家5人以上的单数组成，若有招标人代表则评标专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。
23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与竞争磋商项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。
23.3评标委员会成员职责：
（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；
（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；
（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；
（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；
（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；
（6）配合主管部门处理投标人投诉；
（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。
23.4评标委员会集体职责：
（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；
（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；
（3）配合主管部门做好投诉处理工作；
（4）必要时，向投标人解释评审结果；
（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
23.5招标代理机构或招标人的职责：
（1）核对评标委员会专家身份和招标人代表授权函（若有），对评标委员会专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；
（2）宣布评审纪律；
（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表（若有）不得担任组长；
（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表（若有）、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告。
（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行。
（10）处理与评标有关的其他事项。
招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。
23.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。
23.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。招标人评委对投标人进行资格性审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。
23.9评标委员会独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.10 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。
招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
24.投标文件的初审
24.1资格性审查。在采购项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（5）为本项目的相关监理人，或者与本项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）法律法规规定的其他情形。
（14）投标人资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。
24.2符合性审查。
24.2.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。
具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。
24.2.2投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同投标人使用同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；
（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；
（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；
（7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。
24.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式采购的，招标人应当依法报主管部门批准或按照招标人采购管理制度执行。
25.投标文件的澄清
25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。
26.投标文件的评价
26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。
26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。
26.3评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。
代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。
26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：
（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；
（2）投标产品的技术性能及参数等指标的响应情况；
（3）响应时间、修复更换产品时间、环境和安全保护措施、质量保证措施、服务团队、优质本地化服务等；
（4）招标文件规定的其他评审因素。
26.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。
26.7投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。
27.废标条款
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，招标人采购任务取消的。
六、定标
28.确定中标候选人
28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和评标标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
29.确定中标人
29.1招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的投标人为中标人，也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的投标人为中标人。
29.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

（5）评标委员会认定的其他情形。

29.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，招标人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告主管部门。
29.4中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
七、结果公示和公告
30.结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介公示中标人。公示期为1个工作日。

31.签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
八、质疑
32.质疑
32.1依据《威海市市属国有企业阳光采购监督管理办法》规定，投标人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。投标人提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。投标人应按照下列规定进行质疑：
32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。
32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
32.4 质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。
（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。
32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。
32.6 有下列情况之一的质疑不予受理：
（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；
（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；
（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；
（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；
32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

33.仲裁或起诉
投标人对答复不满意，或者招标人、代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。
九、签订合同
中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订合同。
招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六部分合同条款及格式为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

 招标内容与要求

项目名称：2026年度威海港华燃气设施老化更新改造项目-物联网表及联锁报警装置采购项目

招标数量及价格：物联网表与联锁报警控制装置共计17700块（以G2.5为主），其中高位表约10000块，带配线1.5米，低位表约7700块，带配线3米，各投标单位报价应包括招标范围内的全部内容，包括但不限于物联网表、联锁报警控制装置整机、通讯模组、物联网 SIM 卡、10.5年通信资费、出厂原配首次电池等全部费用，同时包含物联网表及联锁报警装置售后服务费，投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
供货期
接到招标人通知后10个工作日内完成供货。

四、质保期
5年，从招标人收货满三个月或招标人安装验收合格之日（以二者先到时间为准）起计。

在质保期内，如因产品自身质量原因造成的损坏和缺陷，供货方负责免费维修且负责终身维护；

在质保期内，如招标人认为有必要对计量装置的精度进行校验时，厂家应免费负责校验。
五、质量要求
达到国家（行业）合格标准
六、投标人必须保证所投项目的产品已与表具厂家实现报警联动适配，如燃气表生产企业参与投标，自身无报警控制装置生产资质的，需出具报警控制装置生产厂家的授权书。
七、技术要求
1、技术标准

本技术要求指定物联网燃气表及家用报警器应遵循的规范、规则和标准，包括但不仅限于以下标准，并不得低于以下标准：

T/CGAS 003-2017《民用智能燃气表通用技术要求》

T/CGAS 006-2019《基于窄带物联网（NB-IoT）技术的燃气智能抄表系统》

GB/T 6968-2019《膜式燃气表》

JJG 577-2012《膜式燃气表检定规程》

《威海港华燃气有限公司物联网表具标准通信协议（V2.1）》

TG/ESD/WG/1007《威海港华燃气有限公司物联网表技术管理标准（V1.1）》

GB 15322.2-2019 《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB12978-2003《消防电子产品检验规则》

JJG 639-2011《 可燃气体检测报警器检定规程》

TG/ESD/WG/1008威海港华物联网报警器技术管理标准

 HCIL-PUR-TR-023《 威海港华膜式燃气表》（ V5.0)

DB37/T 5308-2024《住宅小区燃气设施建设标准》

投标及合作期间，如果需要甲方上文中相关威海港华技术要求，请及时电话索取；若在合作期间，国家相关部门出台最新的或更高的标准要求，则按最新的或更高的标准执行。

2、民用物联网燃气表基表要求

2.1基表符合GB/T 6968-2019《膜式燃气表》标准，其他要求须符合HCIL-PUR-TR-023《 威海港华膜式燃气表》（ V5.0），输送介质为天然气。

2.2适用于最大流量不超过6m3/h的民用膜式燃气表，准确度等级为1.5 级，最大工作压力≥30kPa ，不超过50 kPa，密封性检测应在1.5倍最大工作压力下无泄漏（提供证明）。

2.3回转体积：G1.6-G4钢壳表回转体积为0.8dm³或1.2dm³。

2.4示值误差、压力损失、始动流量、整机密封性、耐冲击、耐跌落、管接头、耐环境、计数器、防腐蚀、耐压强度：符合GB/T 6968-2019《膜式燃气表》标准要求。

2.5取压口（可选）：符合GB/T 1796.6-2018《轮胎气门嘴 第6部分：气门芯》标准要求的气门芯，结构型式为H01S。端部采用密封圈和端帽密封，O型圈材质为NBR，螺纹规格M10×1，端帽及取压口主体部件的材质为HPb59-1。

2.6基表采用的独立机芯，零部件采用进口或优质原材料生产。

2.7燃气表上下壳体封装采用固定上下壳体的U型封圈，需使用性能符合要求的不锈钢材料，（如S30408或性能更优材料）。封圈设计应一体化，不接纳采用两片式拼接。密封材料符合 GB/T 23658-2009《弹性体密封圈输送气体燃料和烃类液体的管道和配件》。

2.8基表需内置防逆转装置，当气体流动方向与规定方向相反时燃气表停止运行。该装置对燃气表性能应无影响。

2.9基表运行灵敏，计量精度高，始动流量为3.0d/m3，提供有效的证明文件，物联网表的正常使用周期必须大于十年。

2.10 颜色：除透明材质外的所有部件外表颜色， 选用劳尔色卡标准的RAL7035 或者 RAL9018。

3、家用报警器要求（实质性响应）

3.1适合气体：天然气。

3.2传感器类型为：半导体式，进口知名品牌

3.3工作电压：AC220V±15%，50Hz 。

3.4使用温度：-10℃~55℃，湿度：≤95%RH，无结露。

3.5响应时间：≤30秒，自动恢复。

3.6报警方式：声、光报警；报警音量：≥70dB。

3.7传感器寿命：不低于5年。

3.8报警动作值建议在5% ~15% LEL范围内，双线报警器报警后输出无源开关量信号，关闭物联网燃气表内部阀门。

3.9报警器配电源线、信号线，信号线末端为定制接头，配套联动物联网燃气表控制阀使用；高位表信号线不低于1.5米，低位表信号线不低于3米。

3.10报警器预热期间可以通过自检按键对联动功能进行测试，自检发出报警信号持续时间≥5秒。

3.11报警指示：红色指示灯闪烁，蜂鸣器响。

3.12故障指示：黄色指示灯亮，蜂鸣器响。

3.13寿命指示灯：到达使用期限后自动闪烁。

3.14报警器外壳阻燃等级V0级。

3.15正常使用情况下报警器整体误报率不高于万分之二，漏报率为0，厂家提供质量保证声明。

3.16其他未列明的技术要求须符合相关国家标准规定。

4、物联网控制器要求

4.1 物联网燃气表须获得省级计量机构颁发的《计量器具型式评价报告》和《计量器具型式批准证书》。

4.2最小工作环境温度范围：-10℃ ~ +40℃。

4.3通信协议：采用NB-IoT通信技术，必须能够与威海港华燃气现使用平台通讯连接。

4.4防爆性能：控制器符合GB 3836.1，GB 3836.4的要求，获得第三方机构颁发的防爆合格证书，本质安全型ib，适用于Ⅱ类气体，温度等级不低于T3。

4.5安装在无任何防护措施的室外环境的控制器外壳至少达到GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准规定的IP65等级要求；室内安装及遮蔽安装场所至少达到GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准规定的IP54等级要求。

4.6抗磁干扰：当外界有磁干扰时，燃气表应能保持数据不变，并能关闭阀门或能正常工作。（磁场强度：200mT）

4.7网络信号：在NB-IoT网络信号信噪比SINR不小于-3 dB、参考信号接收功率RSRP不小于-115 dBm的场所均可以安装。NB-IoT休眠电流不大于5pA，最大工作电流不大于500mA。

4.8通信技术指标抄读成功率：一次抄读成功率不低于99%，日抄读成功率不低于99%，周抄读成功率达到100%。

4.9工作电压应不大于36V(d. c.）。采用电池供电的燃气表，静态工作电流应小于50μA。燃气表整机最大工作电流不大于500mA。

4.10恒定湿热：GB/T 2423.3-2006进行试验，温度（40±2）℃、湿度（93±3）%RH、持续时间48h。符合GB/T 6968-2019标准要求。

4.11外部连接线的可靠性：连接线断开时立即关闭控制阀。

4.12静电放电抗扰度

在进行接触放电6 kV、空气放电8kV的静电放电抗扰度试验时，燃气表应能自动关闭控制阀或正常工作，存储的数据不应丢失或变化。按GB/T 17626.2-2018进行试验，试验等级3级。

4.13射频电磁场辐射抗扰度在进行10V/m（80MHz~1GHz）试验场强的射频电磁场辐射抗扰度试验时，燃气表应能自动关闭控制阀或正常工作，存储的数据不应丢失或变化。按GB/T 17626.3-2016进行试验，一般试验等级3级。

4.14防腐蚀：在不通电的情况下按照GB/T 2423.17-2008进行盐雾试验，试验周期为24h，恢复到实验室环境条件下，符合GB/T 6968-2019，物联网表能正常工作，外观无锈蚀。

4.15耐振动：控制器部分与燃气表的连接无松动，符合GB/T 6968-2019标准要求。

5、必备功能

5.1计量计费功能

具备表内计费或后台计费功能，符合T/CGAS 003 第6.2条款的要求。

5.2数据采集

当物联网智能表内部时钟运行达到系统设置要求数据上传的时间点时，表具主动通过物联网网络上传表具相关实时数据，包括前一日固定时间间隔的流量、当前实时累积用气量、网络信号参数等信息。并接收相关指令。

同时在任何时间点，用户也可通过按物联网表具中的功能按钮，触发表具实时联网，上传数据并获取相关命令。

通信功能：符合T/CGAS 003 第6.6条款的要求。

5.3数据存储

满足GB/T 6968-2019《 膜式燃气表》对存储要求：附加装置或管理系统应存 储 3 6 个月的数据信息，并宜有时间戳，以方便数据查询。存储数据的颗粒度 要求为，日记录至少12个月，月记录至少36个月。可保存累积用气量、工作状态信息、故障信息等。

5.4数据安全

数据传输应采用燃气表与主站之间的端到端安全传输方式，保证数据传输的完整性、保密性和真实性，采用安全芯片加密。

信息安全：符合T/CGAS  003 第6 . 7 条款的要求。

安全逻辑功能单元符合T/CGAS  003 第5.15条款的要求。

5.5显示及功能按键

物联网智能表具采用段码屏及功能按键，实现人机交互；通过液晶屏可呈现剩余量、单价、累积量、时间、电量、阀门状态、通信信号等信息，利用功能按键实现液晶屏信息的切换及主动触发表具通讯，上传数据并获取相关命令。

提示与提醒 符合T/CGAS 003 第6.5条款的要求。

5.6时钟

燃气表通讯时自动进行网络校时，确保时钟的准确性。

5.7低电量检测

燃气表采用干电池或锂电池供电；采用两级低电报警机制。当电池电压低于第一级电压值时，燃气表上报低电信息，关闭阀门以提醒用户，按键可开阀；当电池电压低于第二级电压值时，燃气表关闭阀门，同时上报低电信息， 用户不能按键开阀，须更换全新电池。

当燃气表的电源电压降至产品设计欠压值时，应通过明确的文字、符号、发声、发光或关闭控制阀等一种或几种方式进行提示。

5.8断电保护

断电时，剩余气量及其他需要保存的信息不应丢失，带控制阀的燃气表应能自动关闭控制阀。

5.9智能阀控

内置快速切断阀门，根据物联网智能燃气表内报警监控及后台系统指令，可 以实现对阀门的开、关控制。其中远程开阀，应通过发远程开阀指令，现场 再进行人工干预方可开阀，实现开关操作之后，燃气表应返回是否操作成功 的提示，并能正确返回控制阀的状态。

燃气表的电池被拔掉后，阀门自动关闭。安装好电池后，按键可开阀。

燃气表的阀门可进行自动检测，当燃气表的阀门出现异常，例如不能正常开 关阀、直通等异常时。

燃气表会定期和云端进行通讯线路的维护，在约定时间内（该数值可设定） 燃气表未能成功通讯，则燃气表自动关闭阀门。

当用强磁攻击燃气表时，液晶屏显示“磁干扰”字样或错误代码或其他异常 提示，并关阀报警。当燃气表周围的强磁干扰去除后，需按键才能开阀继续 用气。

燃气表长期不使用时（时间可设定）自动关闭阀门。此功能出于安全角度考 虑而设计，避免用户家里无人时发生危险事件。

燃气表过流运行时（过流值可设定）自动关闭阀门。

5.10必选扩展功能

1漏气报警：当物联网智能表具检测有微小流量泄漏时会自动关阀，用户不能通过功能按钮打开阀门，此功能可以通过后台系统在线配置是否启用。

2物联网智能表具可以与燃气泄漏报警器联动，当接收到报警器泄漏信号时会立即关闭阀门，同时立即触发通讯操作，把报警信息直接上传到后台系统。

3应急通讯：燃气表具备除网络通讯之外的第二种通讯方式， 能够和燃气表进行数据的交互，以进行应急事件处理。

4、存储芯片：带独立存储芯片的物联网燃气表，具有历史数据存储功能，足够 的内存能够满足企业的存储年限需求。可保存用气记录、告警、电池电量信 息等数据；不受低电压、掉电、更换电池、外界吁扰等影响。
6、关键部件要求

6.1NB-IoT模组：内置近三年在国内五大燃气集团大规模使用硬加密的安全通讯模组。

6.2计量传感器：干簧管、霍尔器件或光取样等方式完成机电转换实现用气计量取样光电直读能采集基表的全部整数位。脉冲式燃气表机电转换误差不应超过±1个机电转换信号当量；直读式燃气表机电转换误差不应超过±1个最小转换分度值。

6.3控制阀：G1.6-G4皮膜表用电机阀门的开关次数须大于10000次；控制阀密封性5kPa压力下，允许的内泄漏量不超过0.3L/h；闭合动作时间不大于1s。符合DB50T 431-2012 《IC卡膜式燃气表内置电机阀技术规范》。

6.4显示屏：液晶屏显示数字位数不少于8位，其中6位显示整数信息，2位显示小数信息。小数点可以移位至末尾，显示8位整数信息。完整、清晰地显示相关信息。

6.5按键：灵活可靠，使用次数大于10000次，不应出现卡死或接触不良的情况。有开阀许可时，按键可以打开阀门。按键可以发起燃气表与主站的通讯。

6.6本地通信接口：红外、RS485、蓝牙等其中一种。制定完善的本地通信读写设备管理制度，建立发放回收台账，读写设备须内置最终客户公司代码，避免通用。

6.7天线：高增益内置天线，PCB板天线或其他形式。

6.8密封材料：与燃气接触的密封件，材质为NBR时，硬度70 IRHD，GAL型，符合GB/T 23658-2009《弹性体密封圈 输送气体燃料和烃类液体的管道和配件》。

6.9电池：使用锂电池时，电池的额定工作寿命不小于燃气表规定的使用期限。使用碱性电池时，保证在每天成功传输1次数据的情况下，能够连续工作18个月。

6.10电路板保护：采用防潮、防盐雾、防霉三防工艺对电路板进行保护，符合制造商制定的标准要求。

7、外观、包装、运输

7.1须明确清晰标记的内容有：产品名称、规格型号、出厂编号（表号）和生产年月、制造商名称（商标）、最大工作压力、回转体积、最大流量值、最小流量值、脉冲当量、准确度等级、防爆等级和防爆证书编号、防护等级、型式批准证书编号、执行标准、工作环境温度范围、工作介质温度范围、清晰的气体流向、表号、批号。

7.2电池盒：应清楚标记电池的规格、正负极区别明显，接触点材料须有良好的防腐蚀性能。电池更换方便且不损坏计量封印。

7.3燃气表接头上应安装适当的、不易脱落的非密封塞子或盖，防止运输和贮存过程中异物进入。

7.4防护封印：应具备经外力破坏方能拆卸的防护封印。

7.5外壳涂层：应均匀，不得有起泡、脱落、划痕、凹陷、污斑等缺陷，标记应清晰易读，封印应完好可靠。

7.6外壳燃烧性等级：符合GB/T 11020-2005 《固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单标准》V-0等级，测试方法GB/T 5169.16-2017 《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》。

7.7紫外线暴露大于40h，外壳不变色。满足GB/T 16422.3-2014，《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分 荧光紫外灯》试验方法。

7.8运输、贮存最小温度范围-25℃~+55℃，符合GB/T 25480-2010 《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》。

7.9纸箱包装：内外部包装均须使用环保材料。包装箱的图示标志符合GB/T 191-2008《包装储运图示标志》的要求。包装箱内应装有产品使用说明书和合格证。说明书须符合GB/T 9969-2008《工业产品使用说明书 总则》。

7.10民用NB-IoT物联网燃气表首次强检，限期使用10年，到期更换。

8、备品备件及特殊工具

投标单位须提供一定比例的免费备品备件，具体比例和数量请详列于标书。投标时应提供供货的备品备件及易损件明细表。

9、产品质量及质量保证

投标单位保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的，并在各方面符合标书中规定的质量、规格和性能；

投标单位保证，燃气表经过其正确指导安装及调试后，在整个系统运行后规定时间内，达到质量保证期内要求；

在质量保证期内，发现货物的质量或规格与标书规定不符合，或证明货物有缺陷，招标单位有权根据质量技术监督局等部门出具的检验书，向投标单位提出索赔。

10、技术服务和优惠条件

投标单位负责现场安装及调试过程中的技术指导，对调试过程中发现的损坏零件，应免费更换，并在规定的时间内完成。

投标单位负责甲方的技术培训，包括维修及软件操作等培训；

投标单位还可以提出自己独特的技术服务方式和优惠条件，这将作为评标依据之一。

投标单位需提供售后服务承诺，包括售后服务保证体系和售后服务措施等方面。

投标单位应详述燃气表的生产流程及所用的生产设备清单，包括设备名称、型号、数量、设备制造商名字及原产地等。

投标单位应详述生产NB-IoT燃气表的质量控制系统，如何确保所生产的NB-IoT燃气表符合技术要求，并请列明质量检测设备的清单，包括设备名称、型号、数量、制造商名及可测量的项目。

有需要时，甲方有权随时去投标单位生产现场进行考察，投标单位必须予以足够的配合。
11、售后服务要求

11.1服务网点：在山东地区设置有专门的售后服务网点，在各网点配备有专业的售后服务人员。

11.2免费培训：在产品安装和使用前，根据需方的要求，可以派工程技术人员到客户现场对工程维护与客服等相关人员进行产品的技术和使用培训，包括产品介绍、操作、维修、软件操作、表具安装、现场调试、技术支持、现场布置方案、远程协助等。承诺提供现场安装、维修时的特殊工具及技术支持。

11.3响应时间：产品在安装、调试以及运行中出现质量问题，售后服务确保一般问题做到立即响应（1小时内通过电话或其他可用的通讯方式响应）。电话及远程不能解决的问题，紧急情况4小时到达现场，重大问题在8小时内保证指派专业技术服务人员到达现场。提供每天24小时的售后呼叫服务。

11.4其他事项：承诺的其他售后服务事项。

八、其他要求
1.备用表：乙方为甲方供货按实际发货量1%提供备用表，最多提供50台。甲方在检验、安装、调试和运行过程中发生故障，可更换上备用表，故障表可调换新表补充给甲方。

2.备用品、配件、工具及服务。

3.首次挂表全程提供现场服务。

4.赠送甲方2台NB-IoT信号测试仪或2台信号测试工装。

5.供货地点：招标人指定地点，由中标方负责卸货。
第四部分  评标原则、程序与方法
一、评审原则 
“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：
1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。 
2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。
3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。
4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。
5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
二、评标程序
1．宣布评标纪律；
2．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
3．组织评标委员会推选评标组长，招标人代表（若有）不得担任组长；
4．核对评审专家身份和招标人代表授权函（若有）。
5．开标结束后，招标人或者招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。
6．评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
7．出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。
详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。
8．属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。
9.澄清、说明或者补正
(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。
10.比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以投标技术方面得分高的排前。
11.出现下列情况之一的，均予以废标
(1)合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了预算上限价格，招标人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
三、评标方法
（1）评标方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分。
（2）评标细则
	评审项目
	标准分
	评  分  标  准

	报价
	40分
	本招标项目投标报价不能高于招标控制价，否则按否决其投标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

价格得分计算方法：

当：有效投标报价数量＞10家时，去掉2个最高有效投标报价，去掉2个最低有效投标报价，以有效投标报价（单价）中的平均价作为评标基准价。

当：5家＜有效投标报价数量≤10 家时，去掉1个最高有效投标报价，去掉1个最低有效投标报价，以有效投标报价（单价）中的平均价作为评标基准价。

当：有效投标报价数量≤5家时，以有效投标报价（单价）中的平均价作为评标基准价。

投标报价等于评标基准价的得40分，各有效投标报价与评标基准价相比，每高1%减0.2分，每低1%减0.1分，不足1%的按直线内插法计算，得分保留两位小数。

	企业综合实力
	10分
	1.投标人实验室通过CNAS认可的检测校准实验室并出具认可证书，得1分。

2.投标人具有有效的二检合一（膜式燃气表计量授权）证书，得2分。

3.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书（AAA），每有一项得0.5分，最多得2分。

4.投标人具有物联网燃气表或阀控相关已授权发明专利每有一项得1分，最多得3分。

5.投标人具有自有膜式燃气表生产线及智能表生产资质的得2分。

注：投标人需提供上述资料证明资料，否则不得分。

	销售业绩
	10分
	提供近二年以来智能燃气表业绩证明：

1、国内五大燃气集团的供货业绩（7分）：

投标人在同一燃气公司单项智能燃气表销售数量1.5万台（含）以上的，国内5大燃气集团范围之内的仅有1家得1分，2家得4分，3家及以上得7分，本项最高得7分；

2、其他甲方的供货业绩（3分）：

投标人在同一燃气公司单项智能燃气表销售数量1.5万台（含）以上的，每有1个业绩得1分，最高得3分。

注：

（1）近二年指：合同生效之日为2024年7月1日以后至投标截止日；

（2）国内五大燃气集团是指包括中国燃气CHINAGAS、昆仑能源、港华燃气TOWNGAS、华润燃气、新奥ENN。

（3）需提供合同关键页（包括但不限于封面页、内容页、合同数量金额页、盖章页等）复印件及发票。若提供框架合同且未体现产品数量的，需提供体现供货数量的详细订单、发票，以该框架合同项下订单或发票体现数量之和为准；若提供的证明材料因模糊不清或未体现供货数量等原因无法判定，对应业绩不计入。

	投标产品

技术性能
	15分
	投标产品全部满足招标文件技术要求、科学合理、技术要求无偏离；由评委根据投标人提供的产品技术性能按照以下标准进行打分：

1.投标产品智能计量、安全联动、远程管控功能完整性及项目适配性

2.设备一体化匹配度、平台兼容性、现场安装适配及集成效果

3.设备使用寿命、功耗、故障率及全生命周期运维性价比

4.设备通讯技术、智能算法、工艺材质及技术领先性

5.设备环境适应性、运行可靠性、数据及联动稳定性

6.投标人研发能力、知识产权、技术储备及项目服务能力

【10分—15分（含）】：投标人针对上述产品的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性内容描述详细完善，内容全面，表述思路清晰，能够充分满足招标人的要求；

【5分—10分（含）】：投标人针对产品的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性内容有1-2处表述不清晰，不全面。

【0分-5分（含）】：投标人针对产品的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性内容有3处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵。

	供货实施方案
	10分
	由评委根据投标人提供的供货实施方案按照以下标准进行打分：

1.供货实施方案包括供货方案、进度保证措施、质量保证措施、指导安装调试、检验及验收等内容；

2.供货实施安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确；

3.进度安排及质量保证措施合理，确保项目的有效实施；

4.拟派人员充足，专业结构合理，技术力量强且经验丰富，技术人员设置搭配合理，团队整体实力强。

【7分—10分（含）】：投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面，表述思路清晰，能够充分满足招标人的要求；

【3分—7分（含）】：投标人针对上述内容有1-2处表述不清晰，不全面。

【0分-3分（含）】：投标人针对上述内容有3处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵。

	售后服务方案
	15分
	由评委根据投标人提供的售后服务方案按照以下标准进行打分：

1.售后服务方案完善、合理、到位；

2.投标人响应及时、质保期承诺、服务网点及专业人员、技术和使用培训等切实可行且满足招标文件要求；

3.针对本项目发生一般、严重问题分析到位、应急处理方案及有关赔偿承诺方案完整、合理。

【10分—15分（含）】：投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度，具有突出的售后服务特点。

【5分—10分（含）】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。

【0分-5分（含）】：针对上述内容有2处以上响应不清晰或不全面。


注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。
②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。
③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合。
四、定标
1、评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后得分由高到低顺序排列，招标人根据评审报告提出的排名第一的投标人为中标人。
2、评标结束后，公告无异议确定排名第一的投标人为中标人。如发现中标候选人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其他违法行为，经招标单位同意：取消中标候选人资格，由排名次之的候选人中标，依次类推或重新招标。

3、评标结果将在原招标公告发布媒介予以公告。

五、编写评标报告
依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。
六、签订合同 
1.评标结果公告后，由招标人、招标代理向中标人签发中标通知书。
2.中标合同原则以第六部分 合同条款及格式为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。
3.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同,取消原中标决定，与排名次之的中标候选人签订合同或重新组织招标。

第五部分    投标文件（格式）
!异常的公式结尾

<MK cmd="bus"><def type="query" recs="org">" select b3.unitaddr,b3.zipcode,b3.linkman,b3.linkphone,b3.uniturl,b2.organName from gp_project b1,bas_organ b2,gp_agent b3 where b1.agentOrgan=b2.organId and b2.organId=b3.organid and b1.projectid ="+NFV("pro.projectid",-1) </def></MK>!异常的公式结尾<MK cmd="bus"><def type="query" recs="totle">"SELECT sum(a.budgetAmount) budgettotle from gp_goods a,gp_package b,gp_packageScheme c WHERE a.packageId=b.packageId AND b.packageSchemeId=c.packageSchemeId AND c.schemeId ="+NFV("schemeid",-1)</def></MK>!异常的公式结尾
投 标 文 件
（第一册）
项目名称：
项目编号：
投标人名称： ***有限公司
日      期：   年  月  日

目  录
（由投标人自行编制）
投标承诺函
山东富尔工程咨询管理有限公司：
我方根据编号为       的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。
1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《开标（报价）一览表》。
2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。
4.我方同意价格是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。
 5.如果我方中标：
（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；
（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货和服务任务；
（3）我方承诺响应招标文件中的付款方式；
（4）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。
6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。
7.所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：
单    位：                     邮政编码：
地    址：                     联 系 人：
电    话：                     传    真：
开户名称：                     开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

开标日期：××年××月××日

开标一览表
项目编号：
项目名称：
	综合单价

（元/套）
	

	供货期
	接到招标人通知后    个工作日内完成供货

	质量要求
	

	质保期
	自到货验收合格之日起    年，从招标人收货满三个月或招标人安装验收合格之日（以二者先到时间为准）起计

	对招标文件的认同程度
	

	报价声明
	


注：采购数量作为投标报价参考使用，实际采购数量以招标人书面通知为准，据实进行结算

投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
备品备件及易损件明细表

	序号
	品名
	说明
	比例和数量
	生产厂家
	单价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：
一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。
三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。
四、我方及参与本次投标的相关人员承诺近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。
五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价等内容组织实施。
六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。
七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。
八、本《信用承诺书》同意向社会公开。
承诺单位：                          （盖电子公章）
年    月    日
投标人资格证明文件
有效的营业执照副本扫描件

（1）若为经销商：

需提供有效的营业执照副本扫描件、生产商的授权书扫描件

（2）若为生产商：

需提供有效的营业执照副本扫描件

投标单位(盖章)：

投标产品（物联网燃气表）须获得省级计量机构颁发的《计量器具型式批准证书》以及具备检验资格的第三方检验机构出具的防爆合格证；
投标单位(盖章)：

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：    

	（法定代表人身份证正反面扫描件）


法人授权委托书
本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为          号的公开招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。
本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。
    被授权人无转委托权。
法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
投标人公章:
	（被授权人身份证正反面扫描件）


投标人参与投标的声明函

本单位郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位及其法定代表人、委托代理人未被最高人民法院列入失信被执行人；

7.我单位近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8.我单位近三年内无行贿犯罪行为记录；

9.我单位本次非联合体投标。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件。

投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高人民法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人
注：附通过网站查询信息记录，包含投标人及其法定代表人、授权委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）

投标人近一年无严重失信记录

注：附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告

投标企业综合实力

注：附评分办法“企业综合实力”中需提供的证明资料
投标人认为需要提供的其他资质资格证明文件

投标单位：（盖章） 

投标人基本情况表

	投标单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本账户
开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
生产商基本情况表
	单位名称
	
	地址
	

	办公电话/传真
	
	联系人
	

	所属/主管部门
	

	总经理
	
	固定办公面积（平米）
	

	注册情况
	工商注册号
	

	
	注册资本（万元）
	

	
	法定代表人
	
	单位类型
	

	
	成立时间
	
	营业期限
	

	
	经营范围
	

	生产商情况简介

	


备注：1.投标人若为生产厂家仅需填写“投标人基本情况表”。

2.投标人若为代理商需填写“投标人基本情况表”和“生产厂家基本情况表”。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：
投标人业绩表

	序号
	招标人
	项目名称
	合同签订

时间
	合同数量
	业主联系人及联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附评标办法要求的相关证明材料扫描件，否则不得分。

投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
投标偏离表
（包括技术要求和商务条款偏离）
	序号
	         招标文件条款
	       投标文件条款
	偏离情况

	
	条款号
	招标文件的内容
	条款号
	投标文件偏离内容
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。
投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
技术性文件
包括但不限于以下内容：

1、投标产品技术性能

2、供货实施方案

3、售后服务方案

第六部分  合同条款及格式
合同编号：

2026年度威海港华燃气设施老化更新

改造项目-物联网表及联锁报警装置采购项目
采购合同

甲方：威海港华燃气有限公司

乙方：
二0二六年  月

采购合同

合同编号：

甲 方：

乙 方：
供货产品范围及价格

1.1供货产品范围：乙方向甲方提供物联网表与联锁报警控制装置。

1.2在实际合作过程中，乙方根据甲方的需求提供本合同规定的产品并按约定价格执行。

1.3如因甲方需求的原因，乙方需向甲方出售本合同约定外的其他产品的，则乙方必须提前向甲方进行书面备案，并经甲方同意后，双方签订相关补充协议。未经备案的其他产品的销售行为，则将视为乙方违约，适用本合同第十条“违约赔偿及终止合同”的约定。

1.4乙方备案后销售给甲方的物联网表与联锁报警控制装置，应当符合国家、行业及招标文件等的技术要求，除非甲方主动与乙方另行书面约定技术标准（该技术标准不得违背国家相关标准规范规定的强制性要求）。如甲方和乙方未有书面明确技术标准的，则自动适用本合同的产品技术要求。

1.5合同执行期间，乙方每次供货需提供市场最低采购价作为依据，双方应将单价调整为市场最低采购价，调价达成一致须签订书面补充协议，调价次数不限。在产品使用期间内，若甲方发现乙方供货价格高于市场最低采购价，则乙方须承担甲方支付的该批货物价款20%的违约金。

技术标准及要求

2.1产品详细技术要求必须符合招标文件标明的技术要求。合作期间，如果国家相关部门出台新的产品标准，乙方须提前通报甲方。

2.2乙方在供应过程中如需对供应给甲方的相关产品进行变更，包括但不限于产品标准、技术参数、生产厂名或厂址、外包或外购变更、外协或外购厂名或厂址、原材料规格及等级、产品设计、规格尺寸及其他任何可能影响产品功能、安全及使用寿命的变更，须以《产品变更申明表》提前向甲方提出申请，同时提供支持变更的相关文件，在获得甲方书面认可后，乙方才能以变更后的产品进行供应；在甲方认可之前，乙方必须以原有设计的产品保障供应。乙方应确保所销售产品的规格型号属于有效期内型式评价报告规定的规格型号覆盖范围内。

2.3乙方承诺向授权经销商（如有）提供的产品均为原厂制造、合法渠道供应的原产正品，符合国家质量标准和招标文件中的技术要求。

2.4产品追溯性资料保存年限应超过产品寿命期限再加1年。

2.5甲方对产品的结构、性能有知情权。当甲方需要乙方提供产品结构示意图时，乙方在合同签订三个工作日内提供给甲方。如果乙方提供给甲方的示意图、其他文件或产品样品如果保密要求的，则乙方需要明示是否保密及保密等级，甲方对此负有相应的保密义务或采取脱密措施。

2.6乙方免费提供产品样本、产品使用维护说明书、测试报告、鉴定证书、产品执行标准等技术文件。

2.7当甲方对产品有特殊要求时（如标识配置等），甲方应以文本形式提出，乙方在三个工作日内必须给予明确的答复，甲方收到后在三个工作日内予以确认。

2.8乙方承诺加强对授权经销商（如有）的日常管理以满足合同约定的要求，并同授权代理商一道共同对产品质量及售后服务承担连带保证责任。如因授权经销商销售的乙方品牌的产品质量造成的甲方或甲方经济损失，乙方和经销商共同承担连带赔偿责任。乙方承诺如有产品名称、型号、售后服务、产品性能以及经销商重大变更（新增、变更或注销），将在3个工作日内以书面方式通知甲方。因乙方怠于通知所造成甲方或甲方经济损失的，乙方承担赔偿责任。

无权利纠纷声明

3.1乙方承诺向买方提供的产品未侵犯他人的权利（包括知识产权及其他相关权利等），也未与他人之间产生现实或潜在的权利纠纷；若为代理商，乙方须取得所代理品牌生产厂家授权的代理证书。

3.2乙方保证对提供的产品拥有合法的权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质权、留置权等，否则甲方有权解除合同，同时要求乙方返还甲方已支付费用，并向甲方支付本合同标的额30%的违约金。

3.3乙方与他人发生诉讼或非讼纠纷，导致甲方产生债务、义务、责任、费用（包括合理律师费用、专家咨询费用及其他合理费用）的，乙方应承担甲方的前述全部损失，并有义务使其免于遭受进一步损失。

3.4乙方保证根据本合同提供的产品及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的指控、索赔或起诉。如任何第三方对本合同产品及服务的权利或利益提出主张，或声称侵犯或不正当使用其知识产权而起诉甲方，则乙方承担全部责任，就上述主张、诉讼和索赔对甲方进行赔偿并保证甲方不受损害，包括但不限于甲方为此而支出的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、交通费等。

3.5如甲方或其成员公司因乙方合同产品知识产权等纠纷成为涉诉案件的被告方，乙方应申请作为共同被告加入该诉讼，共同应诉；如法院驳回共同被告的申请，则乙方应申请作为第三人参加该诉讼。”

产品价格

4.1产品的价格中包含运费，含税单价的增值税税率为 13 %。产品含税单价为   元/套，其中不含税单价为   元/套，税额为   元/套。本合同有效期内，如遇增值税税率调整，则双方直接以该“不含税单价”为基础，加上新的税率，调整生成新含税单价，新含税单价生效日期以新增值税税率生效日期为准。前述费用是本合同项下甲方应向乙方支付的全部费用，乙方不得要求甲方支付任何额外费用。

4.2乙方向甲方提供物联网表与联锁报警控制装置的产品价格，包含通讯模组、SIM卡及10.5年的通信资费、设备出厂首次电池费用。

4.3结算：按照甲方验收合格的实际数量结算。

标识及包装要求

产品包装应符合国家相关规范要求，因包装不善导致产品锈蚀、损坏和损失的，均由乙方负责换货并承担由此造成的直接经济损失。

交货及保险

6.1交货时间：物联网表与联锁报警控制装置在乙方接到甲方通知后   个工作日内送达甲方指定地点视为交货。对于其他特殊产品或特殊订单在接到订单后，具体交货时间甲方可与乙方提前商定。

6.2乙方随货应附出厂检验报告或质量证明书。如为复印件，乙方应对复印件加盖印章并对复印件的真实性负责。

6.3交货方式为乙方送货，即乙方将产品运抵甲方指定的地点交付给甲方，乙方送货前应将到货的具体日期提前通知甲方，以便甲方准备仓库和做好收货等事宜。运费以及运输过程中的风险由乙方承担。货到后乙方负责卸货，卸货费用乙方承担。

6.4SIM卡所有权及信息所有权属于甲方所有，乙方负责在交货之日起完成转让事宜，甲方不承担转让过程中发生的任何费用。

6.5物联网表与联锁报警控制装置需符合甲方产品技术要求《HCIL-PUR-TR-023 膜式燃气表 V4.0》。

6.6备用表：乙方为甲方供货按实际发货量1%提供备用表，最多提供50台。甲方在检验、安装、调试和运行过程中发生故障，可更换上备用表，故障表可调换新表补充给甲方。

6.7备用品、配件、工具及服务：

6.7.1首次挂表全程提供现场服务。

6.7.2免费赠送甲方2台物联网表信号测试仪。

6.7.3每台产品随货配使用说明书一本。

6.7.4可免费提供产品配套数据采集平台。

6.7.5可免费开通微信缴费渠道。

产品验收

7.1乙方有责任根据相关标准或技术要求进行测试或检验等工作，并对产品出具质量合格证、质保书、出厂检验报告等相关质量证明文件。甲方（必要时会同当地质检部门）对产品质量、运行等按本合同中2.1条中相关标准以及约定的技术条件进行验收时，这些文件将被视为乙方的质量保证材料。

7.2产品到达甲方指定地点，如不能通过7.1条规定的验收，由此产生的所有费用及责任由乙方和/或其授权经销商承担，且不视为产品进入了甲方的验收程序。

7.3乙方将产品送至甲方指定收货地点后，甲方有权按照甲方公司《来料外表检验手册》的相关规定进行来料检验，检验不合格的来料数量或批次不合格的数量将不计入交易数量。如甲方发现产品的包装、外观、标识、品种、型号、规格、数量等不符合规定的，应在七个工作日内以书面的形式向乙方提出异议。书面异议中，应提供不符合规定产品的送货单复印件，不符合规定产品的数量、不符合规定产品的内容以及甲方对于不符合规定产品的处理意见。甲方可选择以下一项或多项方式作为处理意见：

-退货，乙方应承担由此产生的一切费用，包括检验费、仓储费、装卸费及其他必要费用。

-换货，乙方用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品更换不符合约定的产品，乙方应承担由此产生的一切费用。

7.4乙方收到甲方的书面异议后，应于三个工作日内做出向甲方书面确认收到该异议并做出初步的书面答复，并最迟在十个工作日内给出正式的书面答复及处理意见；否则，视为接受甲方提出的处理意见，则甲方按照处理意见处理。

7.5甲方有权派员在生产现场监制和检验，但此种监制和检验不应视为对相关生产验收的检验，并不能免除乙方应履行的相关义务及应承担的责任。

质量保证

8.1产品质量保修期：   年，从甲方收货满三个月或甲方安装验收合格之日（以二者先到时间为准）起计。

8.2产品寿命期：   年，从甲方收货满三个月或甲方安装验收合格之日（以二者先到时间为准）起计。

8.3乙方保证提交的技术文件和图纸完整、清楚且准确，达到设备设计、安装、运行和维护要求。产品经正确安装，正常运转和保养，在产品寿命期内能达到双方约定的性能。

8.4技术支持：如甲方需要，乙方可派人员对甲方有关人员进行免费技术培训。甲方也可派员到乙方生产现场进行培训；产品安装和运行前，乙方可派技术人员免费予以指导（甲方应予以及时配合）；如甲方提出需现场培训指导或产品有任何问题，乙方人员应48小时内到达现场。

8.5甲方有权在其成员公司仓库或乙方仓库随机抽取样品，并送交第三方检测机构进行检测。当检测结果显示样品不符合招标文件约定的标准和要求时，乙方应立即予以更换，或免费进行必要的返工，并承担由此产生的保管费、运费以及检测费等相关费用。

8.6甲方对乙方产品进行的抽样检验，若样品检测结果显示不符合标准和要求，对于不合格的批次，每批次乙方需向甲方支付总采购额的万分之五的违约金，造成甲方或第三方损失的，还应承担相应的损失赔偿责任。其他条款另有约定的，按照约定处理。甲方可依据质量事件严重程度，暂停或终止乙方的供应资格。

8.7当发生8.5或8.6条所列不合格时，甲方有权根据检验结果向乙方提出违约赔偿，交易双方对检验结果有争议的，以双方约定的检验标准或当地质检部门出具的质检证书为准。

8.8乙方在产品的生产及检验过程中，如未能严格依照本合同第二条“技术标准及要求”对产品的出厂检验项目进行测试的：
1）对于偶发的个别检验项目的工艺参数不符合要求或未进行该项目检验等管理缺失，一经发现，甲方可依据该质量管控缺失的严重程度，限制或暂停乙方的供应区域，甚至终止乙方的供应资质。甲方仓库内由乙方供应的未予安装的相关产品，可无条件安排退货或者换货，相关费用将由乙方承担。同时，对于已安装产品，甲方可就其应用风险及跟进措施向乙方提出索赔；

2）对于出厂检验中非偶发的管理缺失，一经发现，除前述1）的处置措施外，可直接视为乙方欺诈而造成“严重违约”，并根据本合同10.2条承担违约责任。

8.9乙方向甲方备案后销售给甲方的物联网表与联锁报警控制装置，纳入甲方的抽样检测范围。检测结果不符合第1.4条中规定的，适用第八条“质量保证”中8.5、8.6和8.7的约定。

货款支付

9.1乙方及时提供税率为13%的增值税专用发票，买方收到上述发票及产品后货90天内通过电汇方式按照实际供货数量付清全款。乙方逾期提供发票的，甲方有权顺延支付并不承担责任。买方应在收货后7个工作日内按照7.3条要求完成验收。

9.2乙方及其授权经销商应确保所属账户状态正常，如果由于账户信息不真实、不准确，账户状态或银行支付系统出现异常或延误等非甲方过错导致甲方未能成功支付或未能及时支付至乙方及其授权经销商账户，由此造成的一切后果，均由乙方及其授权经销商承担，甲方不承担任何责任。

9.3甲方的付款义务以乙方不存在任何违约行为为前提。如果乙方存在违约行为，甲方有权减少或拒绝支付货款并按本合同规定追究乙方之违约责任。

9.4乙方银行信息

开户名称：

开户银行：

账    号：

违约赔偿及终止合同

10.1如下行为将被视为一般违约，并承担相应的违约责任：

10.1.1乙方如毫无理由地拖延交货，甲方可按合同总价每延迟一天按万分之五收取违约金，但违约金的最高限额为迟交货物价值的6%；

10.1.2甲方未按时付费的，每逾期一日，按未支付款项金额以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付利息。

10.1.3质量保修期内的违约责任：在约定的产品质量保修期内，乙方负有免费维修、更换的产品责任。在产品正确安装及维护的情况下，如果产品质量或规格与合同不符，或产品使用出现问题，或发现产品存在缺陷的，甲方应在发现之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到通知后7个工作日内进行免费维修或更换有缺陷的产品或相应部件。如果乙方在收到通知后15天内没有采取任何补救措施的，甲方可采取必要的补救措施，但损失、费用及风险将由乙方承担。保修期内因产品质量造成甲方经济损失的，乙方还需要承担直接经济损失及责任；

10.1.4在约定的产品寿命期10年内，因操作、使用或维护不当导致的质量问题，乙方负责维修，并可按照优惠价格收取费用。如产品出现质量问题造成甲方或第三人人身损失或经济损失的，由乙方最终承担由此产生的一切法律责任及经济损失，且乙方应支付给甲方上述经济损失的30%作为违约金。有关产品质量的鉴定可由独立第三方进行，具体赔偿责任如下：

a）因产品质量问题而造成的直接财产损失、直接人身损失等按照中国法律法规所应承担的赔偿责任；

b）因上述损害或产品缺陷而产生的产品更换费用及往来运输费用；

c）维修鉴定费用；

d）因上述损害或产品缺陷而产生的甲方任何合理诉讼费用、律师费、保全费、保全担保费及差旅费用。

10.1.5如乙方未经甲方书面同意，向甲方出售本合同约定之外的其他产品的，则甲方有权解除合同，乙方收到甲方解除合同通知之日起三日内全额返还甲方已支付的货款并支付甲方已付款总金额20%的违约金，且违约造成的损失由乙方承担。
10.2如下行为将被视为严重违约。对于下述严重违约行为，一经证实，甲方有权立即无条件终止乙方的供应资格：

10.2.1乙方未经甲方书面同意而用其他主要原料或部件生产的。乙方对各主要部件的品牌及型号选择承担质量责任；

10.2.2乙方产品在设计存在缺陷并有泄漏等重大风险的；

10.2.3乙方未向甲方报备而自行向甲方销售除本合同约定外的其他产品；

10.2.4乙方提供给甲方的产品价格非国内同行业客户中的最优惠价格的；

10.2.5乙方在本合同的竞争和实施过程中有“腐败行为”和“欺诈行为”的。“腐败行为”指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在合同实施过程中的行为；“欺诈行为”指为影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为；

10.2.6乙方在合同规定的限期内未能交付全部或部分产品或提供服务，继而在甲方同意延长的限期内或超过合同规定的交货期限的十五天后仍未交货或提供服务的。
不可抗力

11.1双方中任何一方遇战争、严重火灾、台风和地震等不可抗力事件致使采购合同履行受阻时，履行合同期限应予以延长，延长期限相当于事故影响的时间。一方因不可抗力不能履行采购合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2受不可抗力影响的一方应在事件发生后以电报或电传的方式迅速通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方；如不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的补充协议或修改协议书。

处理争端

12.1甲乙双方应友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议和纠纷。如协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2在争议解决期间，除争议事项外，双方仍应继续履行本合同项下的其他义务。

保密责任

甲乙双方应对本合同项下披露的、明示为保密的信息和资料按照约定的期限保密。除我国法律法规有强制性规定或司法机关、执法机关的正当执法要求，以及因本合同产生争议诉诸法律向法院提交外，双方均不得将本合同中的内容向除香港中华煤气有限公司及甲方成员公司外的任何第三方透露。

现场考查

如有需要，甲方有权随时去乙方生产现场进行考查，乙方须给予及时且足够的配合。

双方联系地址及联系人

甲方联系地址：

甲方联系人：         联系电话：

乙方联系地址：
乙方联系人：         联系电话：

手机号码：           E-mail：

破产终止合同

如乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止采购合同，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

合同生效及其他

17.1本合同在双方法定代表人或被授权人签字并加各自公章或合同专用章后生效，有效期自202 年  月  日至202 年  月  日。

17.2本合同以中文书写，一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

17.3本合同未尽事宜，双方应通过友好协商的方式解决并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，如本合同与补充协议的内容冲突，以补充协议为准。

   17.4双方承诺本合同约定的联系地址为双方送达法律文书及其他文件的送达地址，一方若发生变更应及时书面通知另一方，未书面通知的视为未变更，另一方将文件寄送到该地址即视为送达。若因一方提供的联系地址不准确或者拒收，导致邮寄的文件被退回的，则文件被退回之日视为送达之日。

一方的联系人和联系方式发生变更应提前7日书面通知另一方，未书面通知的视为未变更，另一方将法律文书及其他文件交付该联系人即视为送达。
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